2026年河南省高速公路路产管理人员

职业技能竞赛知识题库

一、单选题

1. 依据《中华人民共和国公路法》，涉路施工活动的核心监管主体是？

A. 县级以上地方人民政府交通主管部门

B. 市场监督管理局

C. 文化和旅游局

D. 体育局

答案：A

依据条款：《中华人民共和国公路法》第八条

2. 依据《公路安全保护条例》，涉路施工活动影响交通安全的，应当征得同意的部门是？

A. 公安机关交通管理部门

B. 市场监管部门

C. 文旅部门

D. 住建部门

答案：A

依据条款：《公路安全保护条例》第二十八条

3. 公路按（    ）分为国道、省道、县道和乡道。

A其在公路路网中的地位

B技术等级

C其地理位置

D审批部门

答案：A

依据条款：《公路法》第六条

4. 公路按（  ）分为高速公路、一级公路、二级公路、三级公路和四级公路。

A其在公路路网中的地位

B技术等级

C其地理位置

D审批部门

答案：B

依据条款：《公路法》第六条

5. 依据《中华人民共和国公路法》，任何单位和个人不得破坏、损坏或者非法占用

A. 公路、公路用地及公路附属设施

B. 公路桥梁

C. 公路路面

D. 公路路基

答案：A

依据条款：《中华人民共和国公路法》第七条

6. 依据《公路安全保护条例》，涉路施工许可的法定申请主体是？

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 设计单位

D. 监理单位

答案：A

依据条款：《公路安全保护条例》第二十七条

7. 依据《河南省高速公路条例》，涉路施工期间无需向社会公示的信息是？

A. 施工单位

B. 施工路段位置

C. 施工起止时间

D. 分流绕行路线

答案：A

依据条款：《河南省高速公路条例》第三十六条

8. 依据《公路养护安全作业规程》，设计时速120km/h的高速公路涉路施工，警告区最小长度不应小于？

A. 1600米

B. 500米

C. 200米

D. 100米

答案：A

依据条款：《公路养护安全作业规程》第4.0.4条

9. 为保障公路养护人员的人身安全，公路养护人员进行养护作业时，应当穿着统一的（）

A反光背心

B安全标志服

C服饰

D工作鞋

答案B

依据条款：《中华人民共和国公路法》第三十九条

10. 依据《公路安全保护条例》，涉路施工活动完成后，应当向其申请验收的部门是？

A. 公路管理机构

B. 建设单位行业主管部门

C. 交通主管部门

D. 应急管理部门

答案：A

依据条款：《公路安全保护条例》第二十九条

11. 依据《河南省高速公路条例》，高速公路桥下空间和涵洞的日常管理责任主体是？

A. 高速公路经营者

B. 属地乡镇人民政府

C. 住建部门

D. 自然资源部门

答案：A

依据条款：《河南省高速公路条例》第二十七条

12. 对公路造成较大损害的车辆，必须（），报告公路管理机构，接受公路管理机构的调查、处理后方得驶离。

A立即报警，等候处理

B立即停车，报警

C立即停车，保护现场

D无需停车，交保险机构办理

答案：C

依据条款：《公路法》第八十五条

13. 依据《中华人民共和国公路法》，任何单位和个人不得对公路附属设施实施的行为是？

A. 损坏、擅自移动、涂改

B. 正常使用

C. 维护保养

D. 巡查检查

答案：A

依据条款：《中华人民共和国公路法》第五十二条

14. 依据《公路安全保护条例》，公路建筑控制区内除公路保护需要外，禁止新建扩建的设施是？

A. 建筑物和地面构筑物

B. 公路养护站

C. 路政执法站

D. 交通标志

答案：A

依据条款：《公路安全保护条例》第十三条

15. 依据《河南省高速公路条例》，半幅封闭或中断交通的涉路施工，应当提前发布公告的最少天数是？

A. 5日

B. 10日

C. 15日

D. 20日

答案：A

依据条款：《河南省高速公路条例》第三十七条

16. 违反公路法有关规定，对公路造成损害的，应当依法承担（）

A民事责任

B刑事责任

C法律责任

D无责任

答案：A

依据条款：《公路法》第八十五条

17. 依据《中华人民共和国公路法》，未经批准不得在公路用地范围内设置的设施是？

A. 非公路标志

B. 公路警示标志

C. 公路指路标志

D. 公路禁令标志

答案：A

依据条款：《中华人民共和国公路法》第五十四条

18. 交通主管部门、公路管理机构依法对有关公路的法律、法规执行情况进行（）。

A监督检查

B考核

C督查

D封闭现场

答案：A

依据条款：《公路法》第六十九条

19. 依据《河南省高速公路条例》，涉路施工期间，高速公路经营者应当及时告知施工信息的主体是？

A. 通行车辆驾乘人员

B. 属地村委会

C. 周边商户

D. 文旅部门

答案：A

依据条款：《河南省高速公路条例》第三十七条

20. 根据《公路安全保护条例》规定，新建村镇、开发区、学校和货物集散地、大型商业网点、农贸市场等公共场所，与公路建筑控制区边界外缘的距离应当符合下列标准，并尽可能在公路一侧建设：国道、省道不少于（）米；县道、乡道不少于（）米。

A  50、30

B  30、10

C  50、20

D  30、15

答案：C

依据条款：《公路安全保护条例》第十四条

21. 依据《中华人民共和国公路法》，铁轮车、履带车不得擅自行驶的道路是？

A. 公路

B. 乡间小路

C. 城市广场

D. 居民小区道路

答案：A

依据条款：《中华人民共和国公路法》第四十八条

22. 依据《公路安全保护条例》，涉路施工前建设单位应当备案施工组织设计方案的部门是？

A. 公路管理机构

B. 住建部门

C. 文旅部门

D. 应急管理部门

答案：A

依据条款：《公路安全保护条例》第二十八条

23. 根据《公路安全保护条例》，公路养护作业需要封闭公路的，或者占用半幅公路进行作业，作业路段长度在（）公里以上，并且作业期限超过（）日的，除紧急情况外，公路养护作业单位应当在作业开始之日前（）日向社会公告，明确绕行路线，并在绕行处设置标志；不能绕行的，应当修建临时道路。

A  2、30、5

B  1、30、7

C  2、60、5

D  2、30、7

答案：A

依据条款：《公路安全保护条例》第五十一条

24. 违反《公路安全保护条例》规定，未经批准更新采伐护路林的，由公路管理机构责令补种，没收违法所得，并处采伐林木价值（）的罚款。

A、3

B、5

 C、3倍以上5倍以下

D、2倍

答案：C

依据条款：《公路安全保护条例》第六十一条

25. 依据《中华人民共和国公路法》，在公路上增设平面交叉道口的法定审批部门是？

A. 县级以上地方人民政府交通主管部门

B. 属地乡镇人民政府

C. 市场监管部门

D. 文旅部门

答案：A

依据条款：《中华人民共和国公路法》第五十五条

26. 公路养护应当按照（）规定的技术规范和操作规程实施作业。 

A、县级以上人民政府

B、县级以上交通运输主管部门

C、公路经营企业

D、国务院交通运输主管部门

答案：D

依据条款：《公路安全保护条例》第七十条

27. 县级人民政府交通运输主管部门或者乡级人民政府可以根据保护的需要，在（）的出入口设置必要的限高、限宽设施。

A、乡道

B、村道

C、乡道、村道

D、县道

答案：C

依据条款：《公路安全保护条例》第三十四条

28. 《公路安全保护条例》它是一部由中华人民共和国交通运输部制定并颁布的重要的部门规章，于（）时起施行。 

A、2011年2月16日

B、2011年7月1日

C、2011年6月1日

D、2011年10月13日

答案：B

29. 依据《中华人民共和国公路法》，造成公路损坏的责任者应当及时报告的部门是？

A. 公路管理机构

B. 属地派出所

C. 市场监管部门

D. 文旅部门

答案：A

依据条款：《中华人民共和国公路法》第五十三条

30. 依据《公路法》，涉路施工对公路造成损坏的建设单位应当承担的法定责任是？

A. 修复、补偿责任

B. 无需承担任何责任

C. 仅口头道歉

D. 仅承担施工人员工资

答案：A

依据条款：《公路法》第四十五条

31. 依据《河南省高速公路条例》，涉路施工项目初步设计方案应当征求意见的主管部门是？

A. 省交通运输主管部门

B. 属地乡镇人民政府

C. 市场监管部门

D. 文旅部门

答案：A

依据条款：《河南省高速公路条例》第十七条

32. 违反《公路安全保护条例》规定的：禁止利用公路桥梁进行牵拉、吊装等危及公路桥梁安全的施工作业，由公路管理机构责令改正，处以（）的罚款。

A、2万元以下

B、2万元以上10万元以下

C、3万元以上 5万元以下

D、五万元以下

答案：B

依据条款：《《公路安全保护条例》第五十九条

33. 依据《中华人民共和国公路法》，任何单位和个人都有爱护义务的公路相关设施不包含？

A. 周边居民住宅

B. 公路

C. 公路用地

D. 公路附属设施

答案：A

依据条款：《中华人民共和国公路法》第七条

34. 依据《公路安全保护条例》，公路桥梁跨越河道上游禁止采砂的范围是？

A. 500米

B. 100米

C. 1000米

D. 2000米

答案：A

依据条款：《公路安全保护条例》第二十条

35. 公路养护作业人员作业时，应当穿着统一的安全标志服，公路养护车辆、机械设备作业时，应当设置明显的作业标志，开启（）。 

A、危险报警闪光灯

B、尾灯

C、前照灯

D、远光灯

答案：A

依据条款：《公路安全保护条例》第五十二条

36. 发生交通事故造成公路、公路附属设施损坏，公安机关交通管理部门在处理交通事故时应当及时通知有关（）到场调查处理。

A、公路管理机构

B、公路经营企业 

C、公路路政部门

D、公路养护部门 

答案：A

依据条款：《《公路安全保护条例》第七十一条

37. 依据《中华人民共和国公路法》，公路监督检查专用车辆必须统一设置的装置是？

A. 示警灯

B. 商业广告标识

C. 装饰灯

D. 宣传喇叭

答案：A

依据条款：《中华人民共和国公路法》第七十三条

38. 禁止擅自在中型以上公路桥梁跨越的河道上下游各（）米范围内抽取地下水、架设浮桥以及修建其他危及公路桥梁安全的设施。

A、2000米

B、1500米

C、1000米

D、500米

答案：C

依据条款：《公路安全保护条例》第十九条

39. 国道建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外不少于的（）米距离。

A、50

B、30

C、20

D、15

答案：C

依据条款：《公路安全保护条例》第十一条

40. 在公路桥梁跨越的河道上下游各（）米范围内依法进行疏浚作业的，应当符合公路桥梁安全要求，经公路管理机构确认安全方可作业。

A、300

B、500

C、1000

D、1500

答案：B

依据条款：《公路安全保护条例》第二十一条

41. 在公路桥梁跨越的河道上下游禁止范围之内采砂的，由（）责令改正，可以处（）万元以下的罚款。

A、水行政主管部门或者流域管理机构   3

B、公路管理部门   3

C、水行政主管部门   5

D、公路管理部门   5

答案：A

依据条款：《公路安全保护条例》第五十八条

42. 在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物或者未经许可埋设管道、电缆等设施的，由公路管理机构责令限期拆除，可以处5万元以下的罚款。逾期不拆除的，由公路管理机构拆除，有关费用由（）承担。  　

A地方人民政府

B交通主管部门

C违法行为人

D公路管理机构

答案：C

依据条款：《公路安全保护条例》第五十六条

43. 依据《公路安全保护条例》，以下不属于涉路施工法定许可范围的行为是？

A. 在公路建筑控制区内新建民用住宅

B. 占用、挖掘公路

C. 在公路用地内架设管线

D. 增设平面交叉道口

答案：A

依据条款：《公路安全保护条例》第二十七条

44. 除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在公路用地外缘起向外（）米范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施。

A、30米

B、50米

C、80米

D、100米

答案：D 

依据条款：《公路安全保护条例》第八十条

45. 建设单位应当按照许可的设计和施工方案进行施工作业，并落实保障公路、公路附属设施质量和安全的（）。

A、保证书

B、防护措施

C、保险证明

D、防护沙袋

答案：B

依据条款：《公路安全保护条例》第二十九条

46. 《公路安全保护条例》是（）。

A、法律

B、行政法规

C、地方性法规

D、部门规章

答案：A

47. 依据《河南省高速公路条例》，高速公路经营者对桥下空间和涵洞的核心管理工作是？

A. 日常巡查和管理

B. 商业开发

C. 对外出租

D. 堆放闲置物品

答案：A

依据条款：《河南省高速公路条例》第二十七条

48. 雨雪冰冻灾害等损毁公路的突发事件应急预案，应当由（  A  ）制定。

A、县级以上各级交通运输主管部门 B、县级以上各级人民政府 

C、县级以上各级公路管理机构    D、县级以上各级安全生产监督管理部门

答案：A

依据条款：《公路安全保护条例》第七条

49. 下列关于公路建筑控制区的说法，错误的是（ A  ）。  

A、在公路建筑控制区内，禁止修建建筑物和地面构筑物     

B、在公路建筑控制区内，除公路保护需要外，禁止修建建筑物和地面构筑物

C、公路建筑控制区划定前已经合法修建的不得扩建，因公路建设或者保障公路运行安全等原因需要拆除的，应当依法给予补偿  

D、在公路建筑控制区外修建的建筑物、地面构筑物以及其他设施不得遮挡公路标志，不得妨碍安全视距

答案：A

依据条款：《公路安全保护条例》第十三条

50. 按照《公路安全保护条例》规定，下列选项中可以设立生产、储存放射性危险物品场所、设施的是（）

A、公路用地外缘起向外100米

B、公路建筑控制区外缘起向外100米

C、公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米

D、公路隧道上方和洞口外100米

答案：B

依据条款：《公路安全保护条例》第十八条

51. 依据《公路安全保护条例》，涉路施工许可申请必须提交的核心技术文件是？

A. 保障公路质量和安全的技术评价报告

B. 施工单位资质证明

C. 施工人员名单

D. 施工设备清单

答案：A

依据条款：《公路安全保护条例》第二十八条

52. 《河南省高速公路条例》是根据《中华人民共和国公路法》和（）等法律、行政法规的规定，结合本省实际制定的。

A.《道路交通安全法》

B.《收费公路管理条例》

C.《公路安全保护条例》

D.《中华人民共和国道路运输条例》

答案：A

依据条款：《河南省高速公路条例》第一条

53. 河南省高速公路的规划、建设、养护、经营、服务、使用和管理，应当适用（）。

A.《中华人民共和国道路交通安全法》

B.《河南省高速公路条例》

C.《收费公路管理条例》

D.以上都是

答案：B

依据条款：《河南省高速公路条例》第二条

54. 高速公路沿线（）以上人民政府应当为高速公路建设和管理提供支持和协助。

A.县级

B.市级

C.乡镇级

D.省级

答案：A

依据条款：《河南省高速公路条例》第十四条

55. 110kV电力线的最小垂直净空不应小于（）

A.6

B.7

C.8

D.9

答案：B

依据条款：《公路路政管理技术标准》第4.2.7条

56. 依据《中华人民共和国公路法》，擅自增设平面交叉道口的最高罚款上限是？

A. 五万元以下

B. 十万元以下

C. 二十万元以下

D. 三十万元以下

答案：A

依据条款：《中华人民共和国公路法》第八十条

57. 220kV电力线的最小垂直净空不应小于（）

A.6

B.7

C.8

D.9

答案：C

依据条款：《公路路政管理技术标准》第4.2.7条

58. 220kV架空输电线路与公路交叉杆塔内缘距公路边沟外侧的最小水平距离（）

A.8

B.10

C.15

D.20

答案：A

依据条款：《公路路政管理技术标准》第4.2.8条

59. 1000kV架空输电线路与公路交叉杆塔内缘距公路边沟外侧的最小水平距离（）

A.8

B.10

C.15

D.20

答案：C

依据条款：《公路路政管理技术标准》第4.2.8条

60. 依据《中华人民共和国公路法》，损坏公路附属设施的法定责任是？

A. 赔偿责任

B. 无需承担责任

C. 仅口头道歉

D. 仅承担行政责任

答案：A

依据条款：《中华人民共和国公路法》第八十五条

61. 依据《河南省高速公路条例》，高速公路桥下空间和涵洞的直接管理责任主体是？

A. 高速公路经营者

B. 属地乡镇人民政府

C. 住建部门

D. 自然资源部门

答案：A

依据条款：《河南省高速公路条例》第三十八条

62. 依据《公路路政管理技术标准》，穿越施工位置宜避开（），高填方、高路堑、石方区、陡坡路段以及距公路路线交叉点、桥梁、隧道周围100m范围内的路段

A. 潮湿地带

B. 干燥地带

C. 普通路堤

D. 普通路堑

答案：A

依据条款：《公路路政管理技术标准》JTG 4110—2024 第4.3.4条

63. 依据《公路安全保护条例》，公路桥梁周围200米范围内禁止的活动是？

A. 挖砂、采石

B. 正常通行车辆

C. 公路养护作业

D. 路政巡查

答案：A

依据条款：《公路安全保护条例》第十七条

64. 穿越公路的管线，其顶面距路面底基层的底面应不小于（）m。使用套管穿越时，埋深应从保护套管顶端开始计算。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

答案：A

依据条款：《公路路政管理技术标准》JTG 4110—2024 第4.3.7条

65. 油气管道从公路桥梁自然地面以下空间穿越时，下列哪项不符合规定（）

A. 采用开挖埋设的，管顶上方应铺设钢筋混凝土保护盖板，盖板宽度应大于管径，盖板长度不应小于规划公路用地范围宽度以外3m,并设置地面标识标明管道位置。

B. 与两侧桥墩的水平净距不应小于5m。

C. 采用定向钻穿越方式的，钻孔边缘线应距桥梁墩台不小于5m，桥梁下方穿越的最小深度应大于最后一级扩孔直径的4～6倍

D可以不用考虑选址，直接通过

答案：D

依据条款：《公路路政管理技术标准》JTG 4110—2024 第4.3.9条

66. 因涉路施工活动需要占用、挖掘公路、公路附属设施、公路用地、公路建筑控制区，申请许可材料不包含以下哪一项（） 

A. 符合有关标准的设计和施工方案 

B. 保障公路及其附属设施质量和安全的技术评价报告 

C. 项目可研批复文件 

D. 处置施工险情和意外事故的应急方案 

答案:C 

依据《公路路政管理技术标准》4.1.1 第 1 款

67. 涉路施工活动完毕，公路、公路附属设施应达到（）。
 A. 项目建设单位自定标准 

B. 规定的技术标准 

C. 临时通行标准 

D. 最低通行标准 

答案:B 

依据《公路路政管理技术标准》4.1.2
68. 涉路施工活动应符合公路现状和（）的要求。 
A. 地方国土规划 

B. 规划 

C. 城市建设规划 

D. 区域产业规划 

答案:B 

依据《公路路政管理技术标准》4.1.4
69. 涉路施工活动应符合相关标准要求，因受条件制约无法满足但确需实施时，应进行（）。 
A. 专家投票 

B. 技术论证 

C. 简易备案 

D. 第三方造价评估 

答案:B 

依据《公路路政管理技术标准》4.1.5
70. 跨越式涉路施工活动主要包括桥梁及桥梁形式构造物跨越公路，电力、通信等（）跨越公路等。 
A. 管线 

B. 线缆 

C. 管道 

D. 电缆沟 

答案:B 

依据《公路路政管理技术标准》4.2.1
71. 跨越式涉路施工交叉角度应符合现行《公路工程技术标准》和（）有关规定。 
A. 《公路路基设计规范》 

B. 《公路路线设计规范》 

C. 《公路桥涵设计通用规范》 

D. 《公路排水设计规范》 

答案:B 

依据《公路路政管理技术标准》4.2.3
72. 依据《中华人民共和国公路法》，在公路建筑控制区内违规修建构筑物的最高罚款上限是？

A. 五万元

B. 十万元

C. 二十万元

D. 三十万元

答案：A

依据条款：《中华人民共和国公路法》第八十一条

73. 穿越式涉路施工活动，管线、道路等穿越公路时，（）影响公路及附属设施的结构安全和使用功能。 
A. 在评估后可以 

B. 严禁 

C. 采取防护措施后可以 

D. 短时间可以 

答案:B 

依据《公路路政管理技术标准》4.3.2
74. 道路、铁路和城市轨道交通等以隧道形式穿越公路时，不宜采用（）施工。 
A. 盾构 

B. 顶管 

C. 爆破 

D. 定向钻 

答案:C 

依据《公路路政管理技术标准》4.3.5
75. 道路、铁路和城市轨道交通等穿越公路桥梁时，应为桥梁检测和养护维修等作业预留（）。 
A. 检修通道宽度 

B. 空间 

C. 安全距离 

D. 应急通道 

答案:B 

依据《公路路政管理技术标准》4.3.6
76. 管线穿越公路，采用定向钻穿越方式的，管道强度经验算合格后，（）。 
A. 可不设套管 

B. 仍必须设置套管 

C. 至少设置简易套管 

D. 应设置钢筋混凝土盖板 

答案:A 

依据《公路路政管理技术标准》4.3.7 第 1 款
77. 依据《河南省高速公路条例》，涉路施工项目的交通组织方案应当经哪个部门审核同意后实施？

A. 公安机关高速公路交通管理部门

B. 交通运输主管部门

C. 应急管理部门

D. 文旅部门

答案：A

依据条款：《河南省高速公路条例》第十七条

78. 依据《公路安全保护条例》，在公路隧道上方和洞口外100米范围内，禁止从事以下哪类活动？

A. 取土、采石

B. 正常通行车辆

C. 隧道养护作业

D. 路政巡查

答案：A

依据条款：《公路安全保护条例》第十七条

79. 管线穿越公路，接头和检查井等设施应设置在（）自然地面下，并设置地面标识。 
A. 公路用地内 

B. 公路用地外 

C. 建筑控制区内 

D. 行车道下方 

答案:B 

依据《公路路政管理技术标准》4.3.7 第 2 款
80. 禁止利用自然地面以上的桥下空间铺（架）设（）。 
A. 通信电缆 

B. 油气管道 

C. 弱电管线 

D. 监测管线 

答案:B 

依据《公路路政管理技术标准》4.3.8
81. 沿线单位、加油加气站接入公路，（）直接接入一级公路。 
A. 可 

B. 不宜 

C. 严禁 

D. 在审批后可 

答案:B 

依据《公路路政管理技术标准》4.4.3 第 1 款
82. 并行式涉路施工活动主要包括管道、电缆等埋设在公路用地范围和（）内与公路并行。 
A. 公路建筑控制区 

B. 公路安全保护区 

C. 公路红线外 50m 

D. 桥梁保护区 

答案:A 

依据《公路路政管理技术标准》4.5.1
83. 输送有毒有害、易燃易爆物质的管线距小桥的距离应不小于（）。 
A. 50m 

B. 100m 

C. 150m 

D. 200m 

答案:A 

依据《公路路政管理技术标准》4.5.2
84. 高速公路、一级公路用地范围内（）埋设与公路并行的压力管道。 
A. 严禁 

B. 不宜 

C. 经论证后可以 

D. 经许可即可 

答案:B 

依据《公路路政管理技术标准》4.5.3
85. 利用公路结构物的涉路施工，（）破坏公路桥梁、涵洞、隧道结构安全。 
A. 经技术评价后可以 

B. 不得 

C. 养护作业时可临时 

D. 小型管线可以 

答案:B 

依据《公路路政管理技术标准》4.6.1
86. 利用涵洞铺设管线，净空应满足原有设计（）、漂流物等安全通过。 
A. 车辆荷载 

B. 洪水水位 

C. 检修通道 

D. 管线检修 

答案:B 

依据《公路路政管理技术标准》4.6.4 第 1 款
87. 利用隧道铺设管线，（）利用隧道铺设输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体的管道。 
A. 经专项论证可以 

B. 不得 

C. 低压介质可以 

D. 短距离可以 

答案:B 

依据《公路路政管理技术标准》4.6.5 第 1 款
88. 非公路标志不得影响公路及附属设施的安全，不得遮挡公路交通标志、妨碍安全视距、影响（）。 
A. 路产养护 

B. 交通安全 

C. 路政巡查 

D. 公路改扩建 

答案:B 

依据《公路路政管理技术标准》4.7.1
89. 非公路标志利用跨越公路的设施悬挂时，结构应（）。 
A. 美观醒目 

B. 安全可靠 

C. 轻量化 

D. 便于拆装 

答案:B 

依据《公路路政管理技术标准》4.7.5
90. 依据《公路安全保护条例》，涉路施工活动完成后，公路管理机构验收不合格的，建设单位应当采取的措施是？

A. 立即整改直至符合要求

B. 直接投入使用

C. 无需整改

D. 申请延期验收

答案：A

依据条款：《公路安全保护条例》第二十九条

91. 用电的非公路标志应设置接地与（）保护装置。 
A. 过载保护 

B. 防雷电 

C. 漏电保护 

D. 短路保护 

答案:B 

依据《公路路政管理技术标准》4.7.6
92. 非公路标志（）悬挂在交通标志、监控设施等支撑结构及收费大棚上。 
A. 经许可可以 

B. 不应 

C. 小型标识可以 

D. 临时悬挂可以 

答案:B 

依据《公路路政管理技术标准》4.7.8
93. 涉路施工安全评价准备阶段工作应包括资料搜集、现场踏勘，复杂涉路施工还应开展（）。 
A. 造价核算 

B. 类似工程调研 

C. 征地核查 

D. 环境影响评价 

答案：B 

依据《涉路施工安全评价技术规范》3.3.2
94. 涉路施工安全评价阶段的工作不包括（）。 
A. 选择评价方法 

B. 开展设计方案和施工方案评价 

C. 项目施工图审查 

D. 确定评价结论、编制评价报告 

答案：C 

依据《涉路施工安全评价技术规范》3.3.3
95. 对桥梁、管桥跨越公路的设计方案中的跨越位置、交叉角度、净空、视距、排水、安全设施应采用（）进行评价。 
A. 工程类比法 

B. 规范符合性检验法 

C. 数值分析法 

D. 安全检查清单法 

答案：B 

依据《涉路施工安全评价技术规范》4.2.1
96. 对桥梁、管桥跨越公路的设计方案评价内容，不包含以下哪一项（）。 
A. 跨越位置 

B. 交叉角度、净空、视距 

C. 公路改扩建需求 

D. 施工单位人员资质 

答案：D 

依据《涉路施工安全评价技术规范》4.1.2
97. 并行式涉路施工对设计方案评价内容应评价管线类型、并行间距、埋深、警示标识和对（）的影响等。 
A. 公路改扩建 

B. 沿线居民出行 

C. 区域土地规划 

D. 地方生态环境 

答案：A 

依据《涉路施工安全评价技术规范》7.1.2
98. 下列不属于附着式涉路施工安全评价适用范围的是（）。 
A. 利用公路桥梁铺设电力管线 

B. 利用公路隧道铺设通信管线 

C. 新建管线路基外埋设并行 

D. 利用跨越公路的设施悬挂非公路标志 

答案：C 

依据《涉路施工安全评价技术规范》8.1.1
99. 对利用公路桥梁铺设管线的设计方案，应评价管线荷载对（）的影响。 
A. 桥梁结构 

B. 区域路网流量 

C. 周边地质 

D. 征地拆迁 

答案：A 

依据《涉路施工安全评价技术规范》8.1.2
100. 施工期间对公路交通安全和运行效率产生不利影响的涉路施工活动，应编制（）。 
A. 施工交通组织方案 

B. 环境影响报告 

C. 水土保持方案 

D. 社会稳定风险评估报告 

答案：A 

依据《涉路施工安全评价技术规范》A.1.1
101. 施工应急处置方案审核中，预案要素应包含事故风险描述、应急工作职责、应急处置、（）四要素。 
A. 应急物资清单 

B. 注意事项 

C. 应急组织机构框图 

D. 应急培训计划 

答案：B 

102. 依据《河南省高速公路条例》，涉路施工期间无需向社会公示的信息是？
A. 施工单位

B. 施工路段位置

C. 施工起止时间

D. 分流绕行路线

答案：A

依据条款：《河南省高速公路条例》第三十六条

103. 依据《公路安全保护条例》，涉路施工活动完成后，应当向其申请验收的部门是？
A. 公路管理机构

B. 建设单位行业主管部门

C. 交通主管部门

D. 应急管理部门

答案：A

依据条款：《公路安全保护条例》第二十九条

104. 依据《河南省高速公路条例》，高速公路桥下空间和涵洞的日常管理责任主体是？
A. 高速公路经营者

B. 属地乡镇人民政府

C. 住建部门

D. 自然资源部门

答案：A

依据条款：《河南省高速公路条例》第二十七条

105. 依据《公路安全保护条例》，公路建筑控制区内除公路保护需要外，禁止新建扩建的设施是？
A. 建筑物和地面构筑物

B. 公路养护站

C. 路政执法站

D. 交通标志

答案：A

依据条款：《公路安全保护条例》第十三条

106. 依据《河南省高速公路条例》，半幅封闭或中断交通的涉路施工，应当提前发布公告的最少天数是？
A. 5日

B. 10日

C. 15日

D. 20日

答案：A

依据条款：《河南省高速公路条例》第三十七条

107. 依据《河南省高速公路条例》，涉路施工期间，高速公路经营者应当及时告知施工信息的主体是？
A. 通行车辆驾乘人员

B. 属地村委会

C. 周边商户

D. 文旅部门

答案：A

依据条款：《河南省高速公路条例》第三十七条

108. 根据《公路安全保护条例》规定，新建村镇、开发区、学校和货物集散地、大型商业网点、农贸市场等公共场所，与公路建筑控制区边界外缘的距离应当符合下列标准，并尽可能在公路一侧建设：国道、省道不少于（）米；县道、乡道不少于（）米。
A  50、30

B  30、10

C  50、20

D  30、15

答案：C

依据条款：《公路安全保护条例》第十四条

109. 依据《公路安全保护条例》，涉路施工前建设单位应当备案施工组织设计方案的部门是？
A. 公路管理机构

B. 住建部门

C. 文旅部门

D. 应急管理部门

答案：A

依据条款：《公路安全保护条例》第二十八条

110. 根据《公路安全保护条例》，公路养护作业需要封闭公路的，或者占用半幅公路进行作业，作业路段长度在（）公里以上，并且作业期限超过（）日的，除紧急情况外，公路养护作业单位应当在作业开始之日前（）日向社会公告，明确绕行路线，并在绕行处设置标志；不能绕行的，应当修建临时道路。
A  2、30、5

B  1、30、7

C  2、60、5

D  2、30、7

答案：A

依据条款：《公路安全保护条例》第五十一条

111. 违反《公路安全保护条例》规定，未经批准更新采伐护路林的，由公路管理机构责令补种，没收违法所得，并处采伐林木价值（）的罚款。
A、3

B、5

C、3倍以上5倍以下

D、2倍

答案：C

依据条款：《公路安全保护条例》第六十一条

112. 公路养护应当按照（）规定的技术规范和操作规程实施作业。 
A、县级以上人民政府

B、县级以上交通运输主管部门

C、公路经营企业

D、国务院交通运输主管部门

答案：D

依据条款：《公路安全保护条例》第七十条

113. 县级人民政府交通运输主管部门或者乡级人民政府可以根据保护的需要，在（）的出入口设置必要的限高、限宽设施。
A、乡道

B、村道

C、乡道、村道

D、县道

答案：C

依据条款：《公路安全保护条例》第三十四条

114. 《公路安全保护条例》它是一部由中华人民共和国交通运输部制定并颁布的重要的部门规章，于（）时起施行。 
A、2011年2月16日

B、2011年7月1日

C、2011年6月1日

D、2011年10月13日

答案：B

115. 依据《河南省高速公路条例》，涉路施工项目初步设计方案应当征求意见的主管部门是？
A. 省交通运输主管部门

B. 属地乡镇人民政府

C. 市场监管部门

D. 文旅部门

答案：A

依据条款：《河南省高速公路条例》第十七条

116. 依据《河南省高速公路条例》，高速公路经营者对桥下空间和涵洞的核心管理工作是？
A. 日常巡查和管理

B. 商业开发

C. 对外出租

D. 堆放闲置物品

答案：A

依据条款：《河南省高速公路条例》第二十七条

117. 《河南省高速公路条例》是根据《中华人民共和国公路法》和（）等法律、行政法规的规定，结合本省实际制定的。
A.《道路交通安全法》

B.《收费公路管理条例》

C.《公路安全保护条例》

D.《中华人民共和国道路运输条例》

118. 河南省高速公路的规划、建设、养护、经营、服务、使用和管理，应当适用（）。
A.《中华人民共和国道路交通安全法》

B.《河南省高速公路条例》

C.《收费公路管理条例》

D.以上都是

答案：B

119. 高速公路沿线（）以上人民政府应当为高速公路建设和管理提供支持和协助。
A.县级

B.市级

C.乡镇级

D.省级

答案：A

依据条款：《河南省高速公路条例》第十四条

120. 依据《河南省高速公路条例》，高速公路桥下空间和涵洞的直接管理责任主体是？
A. 高速公路经营者

B. 属地乡镇人民政府

C. 住建部门

D. 自然资源部门

答案：A

依据条款：《河南省高速公路条例》第三十八条

121. 依据《河南省高速公路条例》，涉路施工项目的交通组织方案应当经哪个部门审核同意后实施？
A. 公安机关高速公路交通管理部门

B. 交通运输主管部门

C. 应急管理部门

D. 文旅部门

答案：A

122. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第三条，车货总高度从地面算起超过（ ）米，即属于超限运输车辆。

A. 3.5　　B. 4.0　　C. 4.2　　D. 4.5

【答案】B

123. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第三条，车货总宽度超过（ ）米即属于超限运输车辆。

A. 2.55　　B. 2.75　　C. 3.00　　D. 3.25

【答案】A

124. 跨省、自治区、直辖市进行大件运输的，承运人应当向（ ）递交申请书。

A. 途经地省级公路管理机构　　B. 运抵地省级公路管理机构

C. 起运地省级公路管理机构　　D. 交通运输部

【答案】C

125. 同一大件运输车辆短期内多次通行固定路线，装载方式、装载物品相同，且不需要采取加固、改造措施的，可申请办理行驶期限不超过（ ）的《超限运输车辆通行证》。

A. 1个月　　B. 3个月　　C. 6个月　　D. 12个月

【答案】C

126. 《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）自（ ）起施行。

A. 2023年6月1日　　B. 2023年12月1日　　C. 2024年1月1日　　D. 2022年12月1日

【答案】B

127. 《中华人民共和国公路法》自（ ）起施行。

A. 1997年7月3日　　B. 1998年1月1日　　C. 1995年11月1日　　D. 1999年1月1日

【答案】B

128. 据《河南省高速公路条例》，隧道洞口上方及洞口外（）内禁止危险作业。 

A.一百米 B. 二百米 C. 三百米 D. 五十米 

【答案】A 

129. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第三条，车货总长度超过（ ）米即属于超限运输车辆。

A. 18　　B. 18.1　　C. 20　　D. 28

【答案】B

130. 二轴货车的车货总质量超过（ ）千克即属于超限运输车辆。

A. 17000　　B. 18000　　C. 20000　　D. 25000

【答案】B

131. 三轴货车的车货总质量超过（ ）千克即属于超限运输车辆。

A. 25000　　B. 27000　　C. 28000　　D. 31000

【答案】A

132. 四轴汽车列车的车货总质量超过（ ）千克即属于超限运输车辆。

A. 31000　　B. 36000　　C. 38000　　D. 43000

【答案】B

133. 五轴汽车列车的车货总质量超过（ ）千克即属于超限运输车辆。

A. 40000　　B. 43000　　C. 46000　　D. 49000

【答案】B

134. 六轴汽车列车（牵引车驱动轴为双轴的）车货总质量超过（ ）千克即属于超限运输车辆。

A. 46000　　B. 48000　　C. 49000　　D. 51000

【答案】C

135. 车货总高度超过4.5米，或者总宽度超过3.75米，或者总长度超过28米，或者总质量超过100吨，属于本辖区内大件运输的，公路管理机构应当自受理申请之日起（ ）个工作日内作出行政许可决定。

A. 2　　B. 5　　C. 10　　D. 15

【答案】D

136. 车货总高度未超过4.2米、总宽度未超过3米、总长度未超过20米，且车货总质量、轴荷未超规定标准的，应当自受理申请之日起（ ）个工作日内作出许可决定。

A. 2　　B. 5　　C. 10　　D. 15

【答案】A

137. 车货总高度未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且总质量未超过100吨的，属于本辖区内大件运输的，应当自受理申请之日起（ ）个工作日内作出许可决定。

A. 2　　B. 5　　C. 15　　D. 20

【答案】B

138. 属于统一受理、集中办理跨省大件运输，且车货总高度超过4.5米、总宽度超过3.75米、总长度超过28米或总质量超过100吨情形的，办理时间最长不得超过（ ）个工作日。

A. 5　　B. 10　　C. 15　　D. 20

【答案】D

139. 采用普通平板车运输，车辆单轴的平均轴荷超过（ ）千克的，应当依法作出不予行政许可的决定。

A. 8000　　B. 10000　　C. 13000　　D. 18000

【答案】B

140. 采用多轴多轮液压平板车运输，车辆每轴线的平均轴荷超过（ ）千克的，应当依法作出不予行政许可的决定。

A. 10000　　B. 13000　　C. 18000　　D. 20000

【答案】C

141. 车货总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米或者总长度超过28米的违法超限运输，处以（ ）罚款。

A. 200元以下　　B. 200元以上1000元以下

C. 1000元以上3000元以下　　D. 5000元以上3万元以下

【答案】C

142. 对1年内违法超限运输超过（）次的货运车辆和驾驶人，应依照《公路安全保护条例》第六十六条予以处理。

A. 2　　B. 3　　C.4　　D. 5

【答案】B

143. 承运人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请公路超限运输许可的，在（ ）内不准申请公路超限运输许可。

A. 6个月　　B. 1年　　C. 2年　　D. 3年

【答案】B

144. 根据《公路安全保护条例》第十一条，国道建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准不少于（ ）米。

A. 10　　B. 15　　C. 20　　D. 30

【答案】C

145. 根据《公路安全保护条例》第十一条，高速公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准不少于（ ）米。

A. 20　　B. 25　　C. 30　　D. 40

【答案】C

146. 根据《公路安全保护条例》第二十条，特大型公路桥梁跨越的河道上游（ ）米范围内禁止采砂。

A. 500　　B. 1000　　C. 2000　　D. 3000

【答案】A

147. 根据《公路安全保护条例》第十九条，禁止在公路桥梁跨越的河道上下游各（ ）米范围内采砂。

A. 500　　B. 1000　　C. 1500　　D. 3000

【答案】B

148. 根据《公路安全保护条例》第二十二条，利用公路桥梁（ ）危及公路桥梁安全的行为被明令禁止。

A. 进行牵拉、吊装等施工作业　　B. 设置交通标志

C. 行驶超限车辆　　D. 临时停靠

【答案】A

149. 租借、转让《超限运输车辆通行证》的，由公路管理机构处（ ）罚款。

A. 500元以上1000元以下　　B. 1000元以上5000元以下

C. 5000元以上1万元以下　　D. 1万元以上3万元以下

【答案】B

150. 根据《中华人民共和国公路法》第三十四条，公路用地范围为公路两侧边沟（截水沟、坡脚护坡道）外缘起不少于（ ）米的土地。

A. 0.5　　B. 1　　C. 2　　D. 5

【答案】B

151. 根据《中华人民共和国公路法》第四十七条，在大中型公路桥梁和渡口周围（ ）米范围内，不得进行挖砂、采石、取土、倾倒废弃物等危及公路设施安全的活动。

A. 100　　B. 200　　C. 500　　D. 1000

【答案】B

152. 根据《公路安全保护条例》，经许可超限运输车辆在公路行驶应当（）。 

A.悬挂明显标志                  B. 全程封闭道路 

C.配备两名护送人员          D. 定时报备位置 

【答案】A 

153. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第三条，除驱动轴外，下述关于轴荷计算的说法正确的是（ ）。

A. 二轴组、三轴组按实有轴数计算，驱动轴为每侧单轮胎的按双胎计算

B. 驱动轴为每侧单轮胎的，同类轴数总质量限值相应减少3000千克

C. 三轴组按两个轴计算

D. 二轴组按一个轴计算

【答案】B

154. 受理跨省公路超限运输申请后，起运地省级公路管理机构应当在（ ）个工作日内向途经公路沿线各省级公路管理机构转送其受理的申请资料。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 5

【答案】B

155. 跨省大件运输属于车货总高度未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且总质量未超过100吨情形的，途经公路沿线各省级公路管理机构应当在收到转送的申请材料起（ ）个工作日内作出行政许可决定。

A. 2　　B. 5　　C. 10　　D. 15

【答案】B

156. 批准跨省、自治区、直辖市超限运输的，《超限运输车辆通行证》由（ ）颁发。

A. 交通运输部　　B. 起运地省级公路管理机构

C. 途经地省级公路管理机构　　D. 运抵地公路管理机构

【答案】B

157. 《超限运输车辆通行证》的式样由（ ）统一制定。

A. 省级公路管理机构　　B. 交通运输部

C. 公路管理机构　　D. 公安机关交通管理部门

【答案】B

158. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第二十条，车货总质量超限的车辆通行公路桥梁时，应当（ ）。

A. 匀速居中行驶，避免在桥上制动、变速或者停驶

B. 加速快速通过，避免长时间占用桥面

C. 靠右减速行驶

D. 在桥面错车让行

【答案】A

159. 大件运输车辆应当随车携带（ ），主动接受公路管理机构的监督检查。

A. 货物清单　　B. 车辆行驶证　　C. 有效的《超限运输车辆通行证》　　D. 企业资质证书

【答案】C

160. 下列情形中，属于"视为违法超限运输"的是（ ）。

A. 未按许可的护送方案采取护送措施的

B. 未随车携带行驶证的

C. 货物装载高度不足的

D. 夜间行驶的

【答案】A

161. 车货总质量超过限定标准但未超过1000千克的，处罚方式为（ ）。

A. 予以警告　　B. 处200元以下罚款

C. 处200元以上1000元以下罚款　　D. 处1000元以上3000元以下罚款

【答案】A

162. 车货总质量超过限定标准1000千克以上的，每超1000千克罚款（ ）元。

A. 100　　B. 200　　C. 500　　D. 1000

【答案】C

163. 车辆违法超限运输有多项违法行为的，累计罚款数额最高不得超过（ ）元。

A. 10000　　B. 20000　　C. 30000　　D. 50000

【答案】C

164. 公路管理机构应当在违法超限运输案件处理完毕后（ ）个工作日内，将案件相关信息抄告车籍所在地道路运输管理机构。

A. 3　　B. 5　　C. 7　　D. 15

【答案】C

165. 违反规定指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的，由道路运输管理机构责令改正，处（ ）以下罚款。

A. 5000元　　B. 10000元　　C. 20000元　　D. 30000元

【答案】D

166. 违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数（ ）的道路运输企业，由道路运输管理机构依照《公路安全保护条例》第六十六条予以处理。

A. 5%　　B. 10%　　C. 15%　　D. 20%

【答案】B

167. 根据《公路安全保护条例》第十一条，省道建筑控制区从公路用地外缘起向外不少于（ ）米。

A. 5　　B. 10　　C. 15　　D. 20

【答案】C

168. 根据《公路安全保护条例》第十四条，在公路两侧建设集贸市场等公共场所，与国道、省道公路建筑控制区外侧的距离不少于（ ）米。

A. 20　　B. 30　　C. 50　　D. 100

【答案】C

169. 根据《公路安全保护条例》第十七条，禁止在国道、省道、县道公路用地外缘起向外（ ）米范围内从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路安全的活动。

A. 50　　B. 100　　C. 150　　D. 200

【答案】B

170. 根据《公路安全保护条例》第十七条，禁止在公路隧道上方和洞口外（ ）米范围内从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路安全的活动。

A. 50　　B. 100　　C. 150　　D. 200

【答案】B

171. 车辆触地拖行、车轮黏附泥土等造成公路路面损坏的，可以处（ ）以下罚款。

A. 2000元　　B. 3000元　　C. 5000元　　D. 10000元

【答案】C

172. 违反《公路安全保护条例》规定，在公路用地外缘起向外一定范围内从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路安全活动的，可处（ ）罚款。

A. 5000元以下　　B. 1万元以上2万元以下

C. 2万元以上10万元以下　　D. 10万元以上

【答案】C

173. 路政管理工作坚持的方针是（ ）。

A. 统一管理、集中负责、依规行政

B. 统一管理、分级负责、依法行政

C. 分级管理、属地负责、依法行政

D. 归口管理、分级负责、合理行政

【答案】B

174. 根据《路政管理规定》第十八条，超限运输车辆行驶国道、省道的，许可申请由（ ）受理。

A. 省级公路管理机构　　B. 市级公路管理机构

C. 县级公路管理机构　　D. 乡（镇）人民政府

【答案】A

175. 根据《路政管理规定》第十八条，超限运输车辆行驶县道的，许可申请由（ ）受理。

A. 省级公路管理机构　　B. 市级公路管理机构

C. 县级公路管理机构　　D. 属地人民政府

【答案】B

176. 根据《路政管理规定》第十八条，超限运输车辆行驶乡道的，许可申请由（ ）受理。

A. 省级公路管理机构　　B. 市级公路管理机构

C. 县级公路管理机构　　D. 乡（镇）人民政府

【答案】C

177. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》，大件运输车辆上路行驶应当（）通行证以备查验。

A.随车携带                       B. 留存电子版 

C.交由收费站保管           D. 提前备案存档

【答案】A 

178. 根据《路政管理规定》第五十四条，申请成为路政管理人员应当年满（ ）周岁。

A. 18　　B. 20　　C. 22　　D. 25

【答案】B

179. 根据《河南省高速公路条例》，载运不可解体超限物品车辆确需通行高速的，应当经（）批准。

A.省交通运输主管部门      B. 高速运营公司      C. 高速交警       D. 属地乡镇政府 

【答案】A 

180. 根据《河南省高速公路条例》，大中型桥梁周围（）内禁止挖沙、采石、爆破作业。

A.二百米         B. 一百米           C. 三百米 D. 五十米 

【答案】A 

181. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》，大件运输车辆的划分等级共有（）。 

A.3 类      B.4 类      C.5 类         D.6 类 

答案：B 

182. 根据《河南省高速公路条例》，高速立交桥、匝道、收费站外侧各（）为建筑控制区。

A.一百米          B. 五十米              C. 三十米         D. 二百米

 【答案】A 

183. 大件运输护送方案必须包含（）。 

A.异常情况处理预案 B. 货物采购合同 C. 司机履历 D. 企业财报

【答案】A 

184. 根据《关于印发河南省高速公路大件运输许可行业管理工作制度（试行）的通知》第十三条，大件运输护送车辆至少应安排（ ）辆。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】B

185. 根据《关于印发河南省高速公路大件运输许可行业管理工作制度（试行）的通知》第十三条，每2辆护送车辆护送的大件运输车辆原则上不得超过（ ）辆。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】B

186. 高速经营者发现违法超限车辆驶入高速，应当及时报告（）及高速交警。 

A.交通运输综合行政执法机构     B. 应急管理部门     C. 属地村委    D. 消防部门 

【答案】A 

187. 根据《关于印发河南省高速公路大件运输许可行业管理工作制度（试行）的通知》第十四条，车货总高度超过（ ）米的高速公路大件运输许可申请，应予以驳回。

A. 4.5　　B. 4.8　　C. 4.9　　D. 5.0

【答案】C

188. 根据《关于印发河南省高速公路大件运输许可行业管理工作制度（试行）的通知》第二十四条，三类件许可申请的核查比例为（ ）。

A. 50%　　B. 80%　　C. 90%　　D. 100%

【答案】D

189. 根据《关于印发河南省高速公路大件运输许可行业管理工作制度（试行）的通知》第二十六条，现场核查人员不得少于（ ）人。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】B

190. 根据《关于印发河南省高速公路大件运输许可行业管理工作制度（试行）的通知》第二十七条，大件运输现场核查应拍摄的照片角度为（ ）。

A. 正视、侧视、后视　　B. 正视、俯视、侧视

C. 正视、侧视、仰视　　D. 前视、后视、俯视

【答案】A

191. 根据《关于印发河南省高速公路大件运输许可行业管理工作制度（试行）的通知》第三十条，车货总质量超过（ ）吨的大件运输，应组织人工验算。

A. 100　　B. 120　　C. 160　　D. 200

【答案】C

192. 根据《关于印发河南省高速公路大件运输许可行业管理工作制度（试行）的通知》第三十条，车货总质量在100吨至160吨之间的，通行安全评价采用（ ）方式。

A. 人工验算　　B. 系统评估　　C. 专家论证　　D. 免于评价

【答案】B

193. 根据《关于印发河南省高速公路大件运输许可行业管理工作制度（试行）的通知》第二十三条，大件运输车辆日核查量10—30件的，应配备核查账号不超过（ ）个。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】B

194. 根据《河南省高速公路条例》，特大型桥梁周围（）内禁止危及路桥安全作业。

A.三百米 B. 二百米 C. 一百米 D. 五十米 

【答案】A 

195. 根据《关于印发河南省高速公路大件运输许可行业管理工作制度（试行）的通知》第二十三条，大件运输车辆日核查量不足10件的，应配备核查账号不超过（ ）个。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 5

【答案】B

196. 根据《关于印发河南省高速公路大件运输许可行业管理工作制度（试行）的通知》第七条，大件运输许可岗位人员实行轮岗交流，轮岗周期为每（ ）年一次，同一岗位连续工作最长不超过（ ）年。

A. 1；3　　B. 2；3　　C. 2；5　　D. 3；5

【答案】B

197. 下列不属于《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路〔2018〕160号）明确的当前大件运输领域突出问题是（ ）。

A. 虚假申报　　B. "大车小证"　　C. "办短跑长"　　D. 无证运输

【答案】D

198. 根据《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路〔2018〕160号），许可机关办结许可后，应将许可名单下发至相关收费站，时间不得超过（ ）小时。

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 6

【答案】B

199. 根据《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路〔2018〕160号），每个高速公路省界入口和重要收费站应至少设置（ ）条4.5米以上超宽车道。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】A

200. 《关于调整大件运输车辆通行高速公路上站时间有关工作的通知》（豫交文〔2024〕70号）废止的此前的规范性文件是（ ）。

A. 豫交高管〔2012〕130号　　B. 豫交文〔2018〕160号

C. 豫交规〔2024〕3号　　D. 豫交〔2021〕12号

【答案】A

201. 《关于调整大件运输车辆通行高速公路上站时间有关工作的通知》（豫交文〔2024〕70号）取消了此前大件运输车辆通行高速公路（ ）的上站时间限制。

A. 早6点至晚20点　　B. 早7点至晚18点

C. 早8点至晚17点　　D. 早6点30分至晚19点

【答案】B

202. 《河南省大件运输许可信用承诺实施意见（试行）》（豫交规〔2024〕3号）适用的企业范围为（ ）。

A. 大型装备生产企业和大件运输企业

B. 高速公路经营企业和大件运输企业

C. 货运源头单位和大件运输企业

D. 大型装备生产企业和汽车制造企业

【答案】A

203. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》，大件运输车辆在隧道内（）。 

A.不得随意停车     B. 可临时检修货物

C. 可超车通行        D. 可调整装载物资 

【答案】A 

204. 根据《河南省高速公路条例》，损坏高速路产的责任人，应当报告交通执法机构和（）。 

A.高速公路经营者        B. 应急管理局          C. 市场监管局          D. 行政审批局 

【答案】A 

205. 根据《河南省大件运输许可信用承诺实施意见（试行）》（豫交规〔2024〕3号），年均核查数量（ ）台次以下的，除批量化运输外，原则上不适用远程核查方式，应当开展现场核查。

A. 100　　B. 200　　C. 300　　D. 500

【答案】D

206. 根据《河南省大件运输许可信用承诺实施意见（试行）》（豫交规〔2024〕3号），日核查数量在10件（含）以下的核查抽查比例不低于（ ）。

A. 10%　　B. 20%　　C. 30%　　D. 40%

【答案】D

207. 根据《河南省大件运输许可信用承诺实施意见（试行）》（豫交规〔2024〕3号），日核查数量超过30件的核查抽查比例不低于（ ）。

A. 10%　　B. 20%　　C. 30%　　D. 40%

【答案】A

208. 根据《河南省大件运输许可信用承诺实施意见（试行）》（豫交规〔2024〕3号），适用信用承诺的企业被发现1次车证不符情形的，处理方式为（ ）。

A. 直接取消适用资格

B. 约谈企业并将现场核查比例提高至50%

C. 移交执法机构处罚

D. 停止受理其许可申请

【答案】B

209. 根据《河南省大件运输许可信用承诺实施意见（试行）》（豫交规〔2024〕3号），适用信用承诺的企业发现2次车证不符情形的，取消其适用资格，且（ ）内不适用信用承诺办理。

A. 6个月　　B. 1年　　C. 2年　　D. 3年

【答案】B

210. 根据《河南省大件运输许可信用承诺实施意见（试行）》（豫交规〔2024〕3号），细微偏差的认定标准是货物长度偏差不超过30厘米、宽度不超过（ ）厘米、高度不超过3厘米，且许可高度不超过4.9米、总质量未超5%。

A. 3　　B. 5　　C. 10　　D. 15

【答案】A

211. 根据《省厅关于规范空载大件运输车辆行驶高速公路有关事项的通知》，空载大件运输车辆总质量未超过（ ）吨的，行驶高速公路不需办理《超限运输车辆通行证》。

A. 43　　B. 46　　C. 49　　D. 100

【答案】C

212. 根据《省厅关于规范空载大件运输车辆行驶高速公路有关事项的通知》，使用虚假号牌的空载大件运输车辆，将被列入失信名单，（ ）内禁止驶入高速公路。

A. 6个月　　B. 1年　　C. 2年　　D. 3年

【答案】B

213. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第3.2.4条，基于车货总体外廓尺寸的大件运输分级中，A尺寸级、B尺寸级、C尺寸级、D尺寸级的总宽度上限依次为（ ）。

A. 3.00m、3.50m、3.75m、4.50m　　B. 2.55m、3.00m、3.50m、3.75m

C. 3.00m、3.25m、3.50m、3.75m　　D. 2.75m、3.00m、3.75m、4.50m

【答案】A

214. 根据《公路安全保护条例》，公路管理机构对超限运输通行路段需对（）进行承载验算。

A.桥梁、涵洞 B. 隧道通风设备 C. 服务区地坪 D. 收费广场 

【答案】A 

215. 根据《河南省高速公路条例》，国家重点高速用地两侧外（）为建筑控制区。 

A.五十米           B. 一百米              C. 二百米             D. 三百米 

【答案】A

216. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第3.2.5条，基于车货总体最大轴荷的大件运输分级中，A质量级、B质量级、C质量级、D质量级、E质量级的最大轴荷上限依次为（ ）。

A. 6t、8t、10t、14t、20t　　B. 8t、10t、14t、18t、20t

C. 8t、10t、12t、16t、20t　　D. 7t、9t、13t、17t、20t

【答案】B

217. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023），关于尺寸分级与质量分级的关系，下列说法正确的是（ ）。

A. 尺寸级越高，质量级必然越高

B. 两种分级不存在对应关系，如一辆大件运输车可以为A尺寸级与D质量级

C. 质量级由尺寸级唯一确定

D. 尺寸级与质量级必须同为一级

【答案】B

218. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第6.3.2条，大件运输通行匝道时，车货总体外廓边缘与匝道护栏等设施或任何障碍物之间的预留空间（ ）。

A. 不宜小于0.5m，不应小于0.25m

B. 不宜小于0.25m，不应小于0.1m

C. 不应小于0.5m，无下限情形

D. 统一取0.3m

【答案】A

219. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第4.4.1条，关于公路纵坡与坡顶速度控制，下列说法正确的是（ ）。

A. 纵坡不大于3%的路段不受纵坡坡度和坡长限制，无须验算；纵坡大于3%时行驶至坡顶的速度不宜低于15km/h

B. 所有纵坡均须验算爬坡性能，坡顶速度不宜低于10km/h

C. 纵坡大于5%的路段禁止大件运输车辆通行

D. 坡顶速度不宜低于20km/h

【答案】A

220. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第7.2.4条，关于荷载冲击系数μ，下列说法正确的是（ ）。

A. 通行速度小于或等于5km/h时可不计入冲击系数（μ=0）；汽车荷载的局部加载及在T梁、箱梁悬臂板上的冲击系数采用μ=0.3

B. 任何速度下冲击系数均取0.3

C. 通行速度小于或等于10km/h时μ=0

D. 冲击系数与通行速度无关

【答案】A

221. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第7.3.2条，桥梁技术状况等级与大件运输结构可通行性评价方法的对应关系为（ ）。

A. 1类、2类桥梁采用车辆荷载效应法（附录D）；3类桥梁采用荷载效应验算法；4类、5类桥梁不满足结构可通行性

B. 1类—5类桥梁均采用荷载效应验算法

C. 3类、4类桥梁采用车辆荷载效应法，5类桥梁不满足

D. 1类、2类、3类桥梁均不满足结构可通行性

【答案】A

222. 从业人员______对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

A. 有权

B. 可以

C. 应当

D. 无权

答案：A

223. 根据《中华人民共和国消防法》，我国消防工作贯彻（）的方针。

A. 以消为主、防消结合

B. 预防为主、防消结合

C. 专门机关与群众相结合

D. 以防为主、以消为辅

答案：B

224. 单位的( )是本单位的消防安全负责人。

A. 消防中控室人员

B. 主要负责人

C. 安保经理

D. 法定代表人

答案：B

225. 根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，对道路运输企业安全生产负有全面责任的第一责 任人是（）。

A. 安全部门负责人

B. 分管安全生产的负责人

C. 法定代表人和实际控制人

D. 其他负责人

答案：C

226. 安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把（）摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预 防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

A. 安全生产

B. 业务达标

C. 保护人民生命安全

D. 财产安全

答案：C

227. 根据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员在（）以下的非高危行业的生产经营单位，可以不设置安全生产管 理机构，但至少应配备兼职的安全生产管理人员。

A. 100 人

B. 200 人

C. 500 人

D. 1000 人

答案：A

228. 国家实行生产安全事故______制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员 的法律责任。

A. 责任追究

B. 重点打击

C. 追究责任

D. 重在预防

答案：A

229. 生产经营单位的______对本单位的安全生产工作全面负责。

A. 安全管理人

B. 主要负责人

C. 董事长

D. 总经理

答案：B

230. 《中华人民共和国安全生产法》规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔 偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:发生______事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款。

A. 一般

B. 较大

C. 重大

D. 特别重大

答案：C

231. 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行的职责不包括下列哪种情况。（）

A. 及时、如实报告生产安全事故

B. 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

C. 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

D. 督促落实本单位安全生产整改措施

答案：A

232. 《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员在作业过程中，应当严格落实（），遵守本单位的安全生产规章制 度和操作规程。

A. 岗位安全责任

B. 安全生产责任制

C. 岗位安全操作规程

D. 生产责任制竞赛

答案：A

233. 根据《中华人民共和国安全生产法》，制定《中华人民共和国安全生产法》的目的，不包括（）。

A. 防止和减少生产安全事故

B. 保障人民群众生命和财产安全

C. 促进经济社会持续健康发展

D. 促进节能减排

答案：D

234. 依据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的（）依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民 主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。

A. 董事会

B. 职工代表大会

C. 工会

答案：C

235. 根据《中华人民共和国安全生产法》，关于企业安全生产工作，下列说法正确的是（）。

A. 管业务必须管安全，管生产经营必须管安全

B. 管设备不用管安全，管生产经营必须管安全

C. 管人事必须管安全，管技术不用管安全

D. 管财务不用管安全，管生产经营必须管安全

答案：A

236. 下列哪项不属于《安全生产法》调整范围？（）

A. 消防安全

B. 道路运输单位的安全生产

C. 矿山企业的安全生产

D. 危险物品的储存安全

答案：A

237. 生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生特别重大事故的，由应急管 理部门处上一年年收入( )的罚款。

A. 百分之一百

B. 百分之九十

C. 百分之八十

答案：A

238. 单位的( )是本单位的消防安全责任人。

A. 消防中控室人员

B. 主要负责人

C. 安保经理

D. 安委办主任

答案：B

239. 根据《中华人民共和国安全生产法》，有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安 全生产条件，安全生产费用在（）中据实列支。

A. 利润

B. 预算

C. 成本

D. 收入

答案：C

240. 发生生产安全事故造成人员伤亡和财产损失的，对事故发生负有责任的生产经营单位承担责任的有关表述，正确的 是( )。

A. 生产经营单位拒不承担责任或者其负责人逃匿的，由当地人民政府依法强制执行

B. 责任人未依法承担赔偿责任，经人民法院依法采取执行措施后，仍不能对受害人给予足额赔偿的，应当继续履行赔 偿义务

C. 从业人员依法获得了工伤保险后，不能再向生产经营单位要求赔偿

D. 受害人发现责任人有其他财产的，可以随时请求地方人民政府执行

答案：B

241. 某危险化学品储存企业的几名安全生产管理人员在学习《安全生产法》时，讨论有关注册安全工程师的问题。其中， 万某说，咱们都得去考注册安全工程师资格了，不然以后不能再在这里干安全生产管理了；叶某说，不是那么回事儿， 咱们单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作，但不是说没有注册安工程师资格就不能当安全管理人员；姚某 说，你们都错啦，国家只是鼓励我们这样的单位聘请注册安全工程师从事安全生产管理，可并没有什么硬性要求；徐某 则说，要不要有注册安全工程师，得咱们老板说了算。以上说法正确的是( )。

A. 叶某

B. 万某

C. 姚某

D. 徐某

答案：A

242. 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当依法建立健全全员安全生产责任制，下列说法错误的是（）。

A. 应加大对安全生产资金、物资、技术人员的投入保障力度竞赛

B. 应改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设

C. 应构建安全风险统一管理机制

D. 应健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产

答案：C

243. 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备（） 或者相应资质的单位或者个人。

A. 相应技术实力

B. 相应资金储备

C. 安全生产条件

D. 相应市场规模

答案：C

244. 依据《中华人民共和国安全生产法》，下列不属于企业主要负责人安全生产工作职责的是（）。

A. 及时如实报告生产安全事故

B. 组织或者参与本单位应急救援演练

C. 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程竞赛

答案：B

245. 根据《交通运输企业安全生产标准化建设评价管理办法》交安监发〔2016〕133 号文件规定，高速公路运营企业安 全生产标准化建设等级分为______级。

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

答案：A

246. 《中华人民共和国安全生产法》中规定，危险物品不包括_______。

A. 易燃易爆物品

B. 危险化学品

C. 放射性物品

D. 辐射性物品

答案：D

247. 《安全生产法》规定两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动未签订安 全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的责令限期改正可以处( )的罚款。

A. 二万元以上

B. 二万元以下

C. 五万元以上

D. 五万元以下

答案：D

248. 根据《中华人民共和国安全生产法》，国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保（）。

A. 产品责任保险

B. 安全生产责任保险

C. 火灾公众责任保险

D. 环境污染责任保险

答案：B

249. 危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人员的任免，应当告知（）。

A. 上级主管单位

B. 上级人力资源和社会保障部门

C. 行业主管部门

D. 主管的负有安全生产监督管理职责的部门

答案：D

250. 根据《中华人民共和国安全生产法》，对于因生产安全事故受到损害的从业人员，以下说法正确的是（）。

A. 不得依法享有工伤保险补偿

B. 只能依照有关民事法律的规定向本单位提出赔偿

C. 除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权提出赔偿要求

D. 依法享有工伤保险，但应当首先向本单位提出赔偿

答案：C

251. 万某、叶某、姚某、徐某4 人被某劳务派遣公司派遣到一家公司工作。一天公司为从业人员发放劳动防护用品，但 没有给他们4 人发。公司负责人安某告诉他们说，由于你们和公司没有建立劳工关系，不是正式员工，按照国家规定由 劳务派遣单位为你们提供劳动防护用品。徐某和他辩论说，不对，你们应当把我们和其他人一样对待，提供劳动防护用 品。见两人争执不下，万某劝徐某说，算了，咱就是个临时工，不给咱发也说得过去。叶某说，咱们和人家身份不一样， 就别争了。姚某说，不给咱发也行，咱就干活儿拿钱，他们那些规章制度咱也不用听。以上说法正确的是( )。竞赛

A. 安某

B. 徐某

C. 万某

D. 叶某

答案：B

252. 根据安全生产概念和工作要求，对于生产经营单位，安全生产需要保护的第一对象是______。

A. 从业人员

B. 设备

C. 安全生产管理人员

D. 主要负责人

答案：A

253. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行的职责中不包 括下列哪项______。

A. 组织或者参与本单位安全生产教育和培训

B. 组织开展危险源辨识和评估

C. 组织或者参与本单位应急救援演练

D. 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设

答案：D

254. 《中华人民共和国安全生产法》自下列哪一个日期起正式施行( )。

A. 2002 年1 月1 日

B. 2002 年5 日1 日

C. 2002 年11 日1 日

D. 2002 年12 日1 日

答案：C

255. 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（），必须与主体工程同时设 计、同时施工、同时投入生产和使用。

A. 生活设施

B. 福利设施

C. 安全设施

D. 工作设施

答案：C

256. 国家( )生产经营单位投保安全生产责任保险。

A. 鼓励

B. 不建议

C. 要求

答案：A

257. ( )在安全生产方面的法律效力仅次于《宪法》。

A. 《安全生产法》

B. 《危险化学品安全管理条例》

C. 《安全生产许可证条例》

答案：A

258. 发生安全生产事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门 依照规定罚款，发生特别重大事故的，处（）的罚款。

A. 二十万元以上五十万元以下

B. 五十万元以上一百万元以下

C. 一百万元以上五百万元以下

D. 五百万元以上一千万元以下

答案：D

259. 安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出书面记录，并由( )签字。

A. 检查人员和被检查单位的负责人

B. 检查人员

C. 被检查单位的负责人

D. 被检查单位安全员

答案：A

260. 为了加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，( )，促进经济社会持续健康发展，制定《安全生产法》。

A. 保证工业生产的发展

B. 保障人民群众生命和财产安全

C. 保证可持续发展

D. 保障生产经营单位财产安全

答案：B

261. 危险物品生产单位的主要负责人需具备什么条件？（）

A. 无需考核

B. 经主管部门考核合格

C. 具备本科以上学历

D. 有5 年以上工作经验

答案：B

262. 《中华人民共和国安全生产法》规定，工会依法对安全生产工作进行（）。

A. 管理

B. 监督

C. 检查

D. 指导

答案：B

263. 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的，责令生产经 营单位限期改正，对生产经营单位处( )的罚款。

A. 五万元以下

B. 八万元以下

C. 十万元以下

答案：C

264. 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或 者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，( )；逾期未改正的，责令停产停业。

A. 可以处三万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款

B. 可以处三万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处二万元以下的罚款

C. 可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款

D. 可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处二万元以下的罚款

答案：C

265. 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向（ ）或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时 予以处理。

A. 现场安全生产管理人员

B. 主要负责人竞赛

C. 安监部门

D. 安全负责人

答案：A

266. 《中华人民共和国安全生产法》规定，（）应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识。

A. 主要负责人

B. 从业人员

C. 安全生产管理人员

D. 安全生产监管人员

答案：B

267. 《中华人民共和国安全生产法》规定，国家鼓励生产经营单位投保（）。

A. 财产险

B. 企业破产险

C. 工伤保险

D. 安全生产责任险

答案：D

268. 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位对（）排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责 的部门报告。

A. 一般事故隐患

B. 重大事故隐患

C. 较大事故隐患

D. 安全生产风险

答案：B

269. 2021 年修改后的《安全生产法》共( )条。

A. 119

B. 139

C. 129

答案：A

270. 其他生产经营单位，从业人员超过（）人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A. 300

B. 200

C. 100

D. 50

答案：C

271. 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当( )向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告 的人员应当及时予以处理。

A. 在工作结束后

B. 立即

C. 在工作不忙

D. 两个工作日内

答案：B

272. 国务院安全生产监督管理部门依照新《安全生产法》，对全国安全生产实施( )；县级以上地方各级人民政府安全 生产监督管理部门，对本行政区域内安全生产工作实施( )。

A. 综合监督管理，属地监督管理

B. 综合监督管理，综合监督管理

C. 统筹监督管理，属地监督管理

D. 统筹监督管理，综合监督管理

答案：B

273. 生产经营单位的()是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。

A. 法人

B. 主要负责人

C. 总经理

D. 总工程师

答案：B

274. 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，下列不属于交通运输企业安全生产费用使用范围的是（）。

A. 企业安全生产宣传、教育、培训支出

B. 从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出

C. 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设

D. 新建、改建、扩建项目的安全评价支出

答案：D

275. 生产经营单位违反《安全生产法》规定，被责令改正且受到罚款处罚，拒不改正的，负有安全生产监督管理职责的 部门可以自作出责令改正之日的( )起，按照原处罚数额按日连续处罚。

A. 次日

B. 第十五日

C. 第三十日

答案：A

276. 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列 规定处以罚款：发生重大事故的，处______的罚款。

A. 二十万元以上五十万元以下

B. 五十万元以上一百万元以下

C. 二百万元以上一千万元以下

D. 五百万元以上二千万元以下

答案：C

277. 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的（）应当具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全 生产知识和管理能力。

A. 主要负责人和安全生产管理人员

B. 主要负责人和技术管理人员

C. 安全管理人员和技术管理人员

D. 安全管理人员和应急管理人员

答案：A

278. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上， 设置明显的（）标志。

A. 安全警示

B. 指示

C. 指路

D. 提示

答案：A

279. 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的其他负责人对（）。

A. 岗位职责相应的安全生产工作负责

B. 岗位职责相应的生产经营工作负责

C. 职责范围内的安全生产工作负责

D. 主要负责人交办的安全生产工作负责

答案：C

280. 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据，确定本年度应 计提金额，并（）。

A. 逐年平均提取

B. 逐月平均提取

C. 每季度平均提取

D. 每周平均提取

答案：B

281. 有关( )依照法律、行政法规和章程，为生产经营单位提供安全生产方面的信息、培训等服务，发挥自律作用，促 进生产经营单位加强安全生产管理。

A. 专家学者

B. 协会组织

C. 政府部门

D. 律师

答案：B

282. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故等级划分条件以下说法正确的是（）。

A. 死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意一项

B. 死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意两项

C. 死亡、重伤人数及直接经济损失需要同时满足

D. 只需通过死亡、重伤人数判断

答案：A

283. 《中华人民共和国安全生产法》规定，国务院应急管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施（）。

A. 综合管理

B. 综合监督管理

C. 监督管理

D. 规划管理

答案：B

284. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的（）是本单位安全生产第一责任人。

A. 安全总监

B. 主要负责人

C. 安全生产管理人员

D. 分管安全负责人

答案：B

285. 《公路安全保护条例》第三章第四十三条，车辆装载物易掉落、遗洒或者飘散的，应当采取______等有效防护措 施方可在公路上行驶。

A. 篷布包裹

B. 篷布遮盖

C. 厢式密闭

D. 厢式装载

答案：C

286. 根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，道路运输企业领导和工作人员应当既对分管的 业务工作负责，又对分管业务范围的安全生产工作负责，该制度被称为（）。

A. 一把手负责制

B. 一岗双责制

C. 党政同责制

D. 双岗双责制

答案：B

287. 发放的特种劳动保护用品应具有“三证”，“三证”不包括（）

A. 生产许可证

B. 安全许可证

C. 安全鉴定证

D. 合格证

答案：B

288. 生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生特别重大事故的，由安全生产监督管理部门处以( ) 的罚款。

A. 上一年年收入百分之三十

B. 上一年年收入百分之六十

C. 上一年年收入百分之四十

D. 上一年年收入百分之一百

答案：D

289. 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位（）与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生 产安全事故伤亡依法应承担的责任。

A. 可以

B. 经有关部门批准可以

C. 不得以任何形式

D. 一般不得

答案：C

290. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须加强安全生产管理，建立健全（）和安全生产规章制度。

A. 安全生产责任制

B. 安全生产体系

C. 安全生产机制

D. 全员安全生产责任制

答案：D

291. 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，树牢（）理念。

A. 安全发展

B. 经济发展

C. 社会发展

D. 和谐发展

答案：A

292. 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产工作实行“三管三必须”，下列说法错误的是（ ）。

A. 管行业必须管安全

B. 管业务必须管安全

C. 管现场必须管安全

D. 管生产经营必须管安全竞赛

答案：C

293. 因安全生产违法行为造成重大事故隐患或者导致重大事故，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，人民检察 院可以提起______。

A. 行政诉讼

B. 公益诉讼

C. 民事诉讼

D. 刑事诉讼

答案：B

294. 有（）外，依照有关民事法 律尚有获得赔偿的权利的，有权提出赔偿要求。

A. 伤残补助

B. 工伤保险

C. 商业保险

答案：B

295. 《中华人民共和国安全生产法》规定，国家实行生产安全事故责任追究制度，追究（）的法律责任。

A. 生产安全事故发生单位负责人

B. 生产安全事故直接责任者

C. 生产安全事故单位监管部门

D. 生产安全事故责任单位和责任人员

答案：D

296. 发生生产安全事故的生产经营单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减 少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定______如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门

A. 待救援结束后

B. 立即

C. 待事故情况调查清楚后

D. 在24 小时内

答案：B

297. 一般行业生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于学时。每年再培训时间不得少于 ( )学时。

A. 32，12

B. 48，16

C. 48，12

D. 32，16 

E、32,32

答案：A

298. 根据《中华人民共和国安全生产法》，安全生产工作应当以人为本，坚持（）、生命至上，把保护人民生命安全 摆在首位，树牢安全发展理念。

A. 人民至上

B. 安全至上

C. 国家利益至上

D. 人民利益至上

答案：A

299. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构提供服 务的，保证安全生产的责任由（）负责。

A. 生产经营单位

B. 提供技术、管理服务的机构

C. 生产经营单位负责人

D. 提供技术、管理服务的机构的负责人

答案：A

300. 《安全生产法》专门针对安全生产管理服务的提供做了规定，生产经营单位依照规定委托工程技术人员提供安全生竞赛 产管理服务的，保证安全生产的责任由______负责。

A. 委托的工程技术人员

B. 生产经营单位

C. 生产经营单位负责人

D. 委托的工程技术人员所在单位

答案：B

301. 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位委托第三方专业服务机构提供安全生产技术、管理服务，承担 安全生产主体责任的是（）。

A. 生产经营单位

B. 生产经营单位主管部门

C. 依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构

D. 生产经营单位的安全管理机构

答案：A

302. 在生产、经营、储存、使用危险物品的车间或者仓库的建筑物内，______设置员工宿舍。

A. 可以

B. 不得

C. 允许

D. 应当

答案：B

303. 生产经营单位未按照《安全生产法》规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的， 责令限期改正，逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处( )的罚款。

A. 十万元以上二十万元以下

B. 五万元以上十万元以下

C. 三万元以上五万元以下

答案：A

304. 生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取()的意见。

A. 工会

B. 企业主要负责人

C. 董事会

D. 安委会

答案：A

305. 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的主要负责人依照规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执 行完毕或者受处分之日起，（）不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A. 三年内

B. 五年内

C. 十年内

D. 终身

答案：B

306. 根据《中华人民共和国安全生产法》，以下不属于安全生产管理方针的是（）。

A. 安全第一

B. 协调管理

C. 预防为主

D. 综合治理

答案：B

307. 路产巡查每次不得少于（    ），巡查人员应严格按照规定的时间、路线巡查并做好记录，巡查期间严禁巡查车辆驶离辖区路段，巡查人员须系好安全带，严禁搭载与工作无关的人员。（ B ）  

A．1人    B. 2人    C.2-3人   D.3人

308. 徒步巡查要坚持宣传与巡查相结合的原则，在巡查过程中加强（    ）的宣传。（  C  ）

  A、法律、法规  B、规章、制度  C、政策、法规

309. 上路前须对巡查车辆进行详细、严格的检查，排除安全隐患，确保车况良好，随车携带灭火器、 （    ） 、安全设施等，并检查巡查装备、设备是否正常。 （ B ）

A．照相机    B.修车工具    C.皮尺   D.记录本

310. 巡查时应随车携带照相机、勘查灯、（   ）等勘验用具，并备齐路产案件文书及日常养护监管通知书。（C ）

A．灭火器    B.反光锥筒    C.皮尺  D.卷尺

311. 路产巡查时，车辆应开启示警灯，非紧急情况下应以60-80Km/h时速沿（   ） 行驶，配备GPS定位系统的必须开启并保证其处于正常使用状态。（B ） 

A．最左侧    B. 最右侧    C. 应急车道  D.行车道

312. 巡查结束后，巡查人员应认真填写《巡逻日志》，详细记录巡查情况。本班次未处理完毕的事项，应在交接班记录中注明，由（   ）负责交接。（D  ）

A．交班人员 B. 带班人员 C. 接班人员 D.中队负责人

313. 恢复通行后，巡逻车要 （    ） ，及时指挥和疏导车辆，防止车流拥堵，避免新的事故发生。（A） 

A. 加强巡查     B. 加强管理  

C. 加强整改     D. 加强保通

314. 路产管理大队应将辖区路段（    ），落实路段承包责任制，明确徒步巡查的任务、考评办法及奖惩措施。（  B  ）

  A、责任到中队  B、责任到人  C、分段管理

315. 路产管理人员按照（    ）原则撤除安全区，恢复道路正常通行，上报大队值班室，事故处理完毕。（A）

A．顺放逆收 B.逆放顺收  C. 顺放顺收  D.拟放逆收

316. 路产大队长负责辖区日常养护施工、涉路工程、非公路标志设施设置等现场 （     ）检查工作。 （B） 

A.巡查、保通 B. 勘验、监督 C.监督、保通 D.勘验、保通

317. 巡查结束后，（     ）应认真填写《巡逻日志》，详细记录巡查情况。本班次未处理完毕的事项，应在交接班记录中注明，由中队负责人负责交接。（ A   ）

  A、巡查人员  B、中队长  C、指定人员

318. 事故车停在超车道，应迅速封闭超车道,必要时封闭（     ）道，引导车辆由紧急停车道通行，等事故现场清理完毕后，恢复通行。（D） 

A.停车   B.紧急 C. 应急 D. 行车

319. 路产管理档案包括路产、建筑控制区、路产案件处理、人员管理、（    ） 、财务票据、统计报表等。 （ A ） 

A.路产管理装备  B.会议记录 C.车辆管理 D.巡查记录

320. 养护作业区分为警告、上游过渡、缓冲、工作、下游过渡、终止等区域。警告区最小长度不小于（    ），应设置前方施工标志牌、限速80标志、限速60标志、道路变窄标志牌。（ A ）

A.1600米   B.1500米  C.1200米     D. 500米

321. 事故现场造成暂时堵车的，路产管理人员应迅速（     ），视情况尽快清理出一个车道，然后进行堵塞车辆的疏导工作，遵循“先通后清”原则。（  A  ）

  A、设置安全区  B、封闭道路  C、引导车辆

322. 封闭车道养护作业控制区与被借用车道上的养护作业区净距不宜 （     ） 。（B） 

A.大于10km   B. 小于10km  C. 大于20km   D.小于20km 

323. 养护工作区，上游过渡区长度不小于 （    ）米，起点锥形标与路面夹角不低于（    )，锥形标设置间距不大于5米，不小于3米，上游过渡区内设置线形诱导标志导向牌。（C）

A.70米,110°         B. 90米,120°   

C.90米 130°        D. 80米，130°

324. 事故现场造成暂时堵车的，路产管理人员应迅速设置安全区，视情况尽快清理出一个车道，然后进行堵塞车辆的疏导工作，遵循（       ） 原则。（ B ）

A.先清后通  B.先通后清C.后清先通  D.后通先清

325. 事故现场清理，如泄漏物系有害、有毒、（      ） ，现场路产管理人员应迅速上报信息（监控）中心，并设置现场外围安全区，通知相关部门，防止事故的进一步扩大。（ D ） 

A.易碎物品 B.易爆物品C.易害物品  D. 易燃物品

326. 大队接警后，立即通知当班巡查中队赶赴现场，白天（    ）分钟、夜间 （    ）分钟内出动。（A）

A. 5、10    B. 10、20  C. 15、25  D. 10、15

327. 路产管理人员巡查发现违章涉路施工应统计施工地点、单位、责任人姓名及联系电话，造成路产损失的按照（        ）予以索赔。（A ）

A. 路产赔（补）偿标准    B. 高速公路建设标准 C. 高速公路建设标准 D.价格部门认定的标准

328. 路产巡查人员交、接班由（       ）组织，交、接中队列队交接。 （D）

A.交班队长B.接班队长C.交、接班队长 D. 值班队长

329. 行政许可批复后，申请单位将所有资料准备齐全报送所辖（      ）审核存档。（  C  ）

  A、交警部门  B、运营单位  C路产管理部门

330. 同一行车方向不同断面同时进行养护作业时，相邻两个工作区净距不宜小于（       ） km。 （ C ） 

A. 10  B.8  C.5  D.2

331. 巡查车辆检查完毕后，（       ）将检查情况向值班队长报告。（  B  ）

  A、检查人员  B、车辆负责人  C、中队长

332. 路产巡查时，车辆应开启示警灯，非紧急情况下应以(    ）时速沿最右侧行驶，配备GPS定位系统的必须开启并保证其处于正常使用状态。（ C  ）

  A、90-100Km/h   B、70-90KM/h  C、60-80KM/h

333. 路产管理人员着制服时严禁进入（     ）。（  A  ）

  A、娱乐场所  B、酒店餐厅  C、公共场所

334. 路产巡查时，发现交通事故和突发事件后，立即告知（     ）部门。（ C  ）

  A、交警     B、路政   C、相关

335. 路产巡查时，巡查人员应注意自身安全，在高速公路上停车处理公务时，巡查车辆必须停放在安全地带，车上人员从（       ）下车。（ A ）

  A、最近护栏一侧   B、巡查车辆右侧  C、巡查车辆左侧

336. 各大队应本着（     ）的原则合理调配路产装备，充分发挥装备的功效。（ B ）

  A、预防   B、节约   C安全

337. 解除交通管制，恢复通行后，要及时上报（     ）。（  A  ）

  A、信息(监控)中心  B、指挥中心  C、路警指挥中心  

338. 路产管理大队加强路面巡查管控，做好路况信息上报，协助（     ）实施交通管制。（ A ）

  A、交警部门  B、公安部门 C、养护部门

339. 路产案件接警(发现)，报（     ）进行立案。(  B  )

  A、大队长  B、值班队长  C路产部长（科长）

340. 制作《路产案件赔(补)偿档案》卷宗资料，（     ）审核签字后及时归档。（ C ）

   A、大队长  B、值班队长  C、大队领导

341. 路产管理人员应自觉爱护各种路产装备，严格按照产品说明（      ）。（  A ）

  A、管理、使用  B、保管、使用  C、保存、使用

342. 路产管理人员着装规范帽徽内容由中国公路徽标及（    ）字样组成。（  A  ）

A、中国公路  B、 高速公路   C、河南高速

343. 路产管理人员着装规范臂章内容由中国公路徽标及（   ）字样组成。（  C  ）

  A、中国公路  B、 高速公路   C、河南高速

344. 辖区路产管理大队对施工审批手续不齐全或严重影响高速公路安全的施工行为，应责令其（    ） ，造成严重后果的由相关部门依法追究其法律责任。（ C ）

A、停止施工 B、停工整改 C、立即停止 

345. 路产案件处理、涉路施工、建筑控制区等档案应 （    ） 。（ B ）

  A、及时归档 B、一案一档 C、统一归档

346. 照相机、摄像机等贵重物品应指派（    ），严格领用制度，未经大队长批准严禁外借。（ C ）

  A、专人专责 B、内业人员 C、专人负责

347. 大队每季度对各种装备保管、使用情况进行（   ），发现问题及时整改。（ A ）

  A、检查 B、清查 C、整理

348. 如事故车辆较多时，可先将部分事故车移至不影响通行的 （     ） ，并设置明显的安全标志、锥形标、事故提醒标牌等。（ C ）

  A、巡查车辆前方 B、应急车道 C、相对安全地带

349. 缓冲区长度不小于（     ） 米，前端须有安全员着反光衣摇旗提醒过往司乘减速慢行，缓冲区末端设置道路施工长度标志牌。（ A ）

  A、50  B、100  C、150 

350. 发现养护施工作业区存在不规范行为，下达《施工整改通知书》（     ）。情节严重或不及时整改的，进行处罚或责令停工。（ B ）

A、立即整改 B、限时整改 C、现场整改

351. 辖区路产管理大队应将涉路工程进展情况（    ）向上级主管部门汇报。（ C ）

A、实时  B、不定期  C定期

352. 路产管理人员巡查发现（   ），现场查看并及时制止，并将现场情况上报值班领导。（  C）  

  A、违规涉路施工 B、违法涉路施工  C、违章涉路施工

353. 路产管理部门按照（    ）的标准进行资料归档。（ A ）

  A、一案一档  B、一处一档  C、同一档案

354. 路产管理人员着装时，必须严格按规定佩戴 （   ） 等标志，不同季节的服装不得混穿。（ B ）

  A、帽徽、肩章 B、帽徽、领章  C帽徽、臂章

355. 管理档案的专职人员发生人事变动时，应做好（    ） 。（  B ）

  A、记录、备案  B、交接、备案  C、登记、交接

356. 各类档案应放在单位（   ） 的档案盒内。电子文件应按规范严格要求，妥善管理，确保其不散失、不损毁、不失真。（ A ）

  A、统一制定  B、统一规格  C、统一类别

357. 路产管理装备实行（    ） 原则，领取后进行详细登记、建立台帐并严格领用手续。（  A  ）

  A、统一购置，分级领用  B、统一购置，统一领用  C、各自购置

358. 路产巡查人员应随时对施工现场进行监督、检查，发现不规范施工后，应及时（    ） ，并下发《施工整改通知书》。（  C ）

  A、整改、制止  B、纠正、阻止  C、纠正、制止

359. 《河南省高速公路条例》规定，高速公路故障车辆清障救援至最近高速公路出口的费用由谁承担？（A）  

A. 高速公路经营者  

B. 车主  

C. 清障救援机构  

D. 车辆保险公司  
360. 车辆清障救援收费执行什么标准？（B）  

A. 双方协商  

B. 省价格主管部门规定  

C. 市场调节价  

D. 高速公路经营者自行制定  
361. 高速公路经营者接到清障救援信息后，应当（C）  

A. 告知车主自行联系救援  

B. 等待交警指令后再出动  

C. 立即派出车辆和人员赶赴现场  

D. 通知保险公司处理  
362. 高速公路清障救援作业时，被牵引的事故车辆上能否载人？（D）  

A. 可以  

B. 经驾驶人同意可以  

C. 短距离可以  

D. 严禁载人  
363. 对制动失效的故障车辆实施清障，应当采用（A）  

A. 硬连接牵引或托举  

B. 软连接牵引  

C. 钢丝绳软拖  

D. 人工推离  
364. 危险货物运输车辆发生故障需要清障救援，救援人员首先应（B）  

A. 立即拖离现场  

B. 查明货物性质并采取相应安全防护  

C. 使用切割设备破拆  

D. 让驾驶人自行驶离  
365. 清障车托举小型客车时，应优先采用什么方式固定？（C）  

A. 钢丝绳捆绑  

B. 吊装  

C. 专用托举机构托起驱动轮或从动轮  

D. 平板背载  
366. 道路车辆清障救援操作规范对清障救援人员的基本要求是（D）  

A. 只需会驾驶  

B. 有驾驶证即可  

C. 年龄满18岁即可  

D. 取得相应从业资格并定期培训  
367. 清障车额定托举能力是指（A）  

A. 托举机构在额定工况下允许的最大托举质量  

B. 最大拖拽质量  

C. 整车整备质量  

D. 绞盘最大拉力  
368. 夜间在高速公路进行清障救援作业，除开启警示灯外，还应（B）  

A. 关闭所有灯光避免干扰  

B. 增设照明设备和后方预警  

C. 只开双闪  

D. 让过往车辆开远光照明  
369. 对占用高速公路行车道的事故车辆，清障救援的首要目标是（C）  

A. 划分责任  

B. 等待保险公司  

C. 尽快恢复交通  

D. 收取费用  
370. 清障车进行吊装作业时，支腿下方地面松软时应（D）  

A. 直接伸出支腿作业  

B. 减少吊装重量  

C. 找人扶住支腿  

D. 垫入垫板或枕木加大承载面积  
371. 平板型清障车背载运输四轮驱动车辆时，正确的做法是（A）  

A. 将全车置于平板上或拆卸传动轴  

B. 直接拖行后轮  

C. 只托举前轮  

D. 软拖  
372. 危险化学品运输车辆发生泄漏时，清障救援人员应当（B）  

A. 立即强行拖离  

B. 启动危险货物应急联动，划定警戒区并撤离无关人员  

C. 用沙土掩埋  

D. 打开罐体检查  
373. 在隧道内进行清障救援，应特别注意（C）  

A. 隧道内不得停车  

B. 可随意占用车道  

C. 通风、照明和后方预警  

D. 不需要警示标志  
374. 清障车绞盘使用时应避免（D）  

A. 匀速牵引  

B. 用导向轮改变方向  

C. 检查钢丝绳  

D. 超负荷牵引  
375. 清障救援人员在高速公路上作业时，严禁下列哪种行为？（A）  

A. 在行车道内背向来车方向作业  

B. 站在护栏外  

C. 面向来车方向观察  

D. 设置警戒区  
376. 事故车辆载有易燃易爆物品时，清障救援现场应保持安全距离并严禁（B）  

A. 通信  

B. 明火  

C. 警戒  

D. 通风  
377. 根据交通运输部操作规范，清障救援机构接到救援信息时应详细记录（C）  

A. 只要电话号码  

B. 只要车辆颜色  

C. 位置、车型、故障类型、载货情况等  

D. 是否购买保险  
378. 清障救援作业时，救援人员下车后首先应做的是（D）  

A. 直接靠近故障车  

B. 打电话叫拖车  

C. 与驾驶人聊天  

D. 观察来车情况，在安全位置穿戴好防护装备并布控  
379. 高速公路清障救援车辆的车身颜色和标识应当（A）  

A. 符合国家标准并具备反光标识  

B. 随意涂装  

C. 只用白色  

D. 不得安装警示灯  
380. 雾天在高速公路实施清障救援，除常规布控外，还应（B）  

A. 减少警示距离  

B. 增设警示设备，延长警告区，降低作业风险  

C. 关闭双闪  

D. 让人员在路中指挥  
381. 河南省高速公路桥梁、隧道、长下坡等路段清障救援，应提前进行（C）  

A. 收费测算  

B. 路况查询  

C. 风险评估和应急预案准备  

D. 车辆拍卖  
382. 清障救援结束后，因救援操作造成被救车辆损坏的，责任应由（D）  

A. 车主承担  

B. 保险公司承担  

C. 高速公路经营者不承担  

D. 清障救援机构依法承担相应赔偿责任  
383. 清障车在高速公路上停靠作业时，应尽量将车身与行车道保持（A）  

A. 平行并尽量靠向应急车道或封闭区域内  

B. 斜插占道  

C. 横向拦路  

D. 随意停放  
384. 清障救援过程中发现被救车辆仍有人员被困，应（B）  

A. 先拖车  

B. 立即通知消防、急救并协助破拆救援  

C. 拍照留证后离开  

D. 通知保险公司  
385. 高速公路清障救援单位应保持救援车辆和设备的完好，主要依靠（C）  

A. 每月检查一次  

B. 故障后再修理  

C. 日常检查、定期维护保养和出车检查  

D. 年检即可  
386. 清障车使用托举机构时，被托举车辆的方向盘应（D）  

A. 锁死  

B. 拆掉  

C. 打死  

D. 保持可自由转动或按规定固定  
387. 高速公路清障救援“先通后清”原则是指（A）  

A. 尽快恢复道路通行，必要时先拖移至安全区域再进一步清理  

B. 先收取费用再清障  

C. 先清理货物再通车  

D. 先划定责任再作业  
388. 清障救援作业时，锥形交通路标应如何布设？（B）  

A. 随意摆放  

B. 从预警区向作业区斜向布设，形成过渡区  

C. 只摆一个  

D. 摆在车顶上  
389. 对电动汽车实施清障救援时，应特别注意（C）  

A. 无需特殊防护  

B. 可直接拖拽电机  

C. 高压电系统、电池受损可能产生危险  

D. 先放掉冷却液  
390. 道路车辆清障救援技术要求对清障车绞盘钢丝绳的要求是（D）  

A. 断丝不影响使用  

B. 可以超期使用  

C. 不用检查  

D. 达到报废标准必须更换  
391. 对无法自行驶离但占据行车道的故障车辆，清障救援人员应（A）  

A. 先拖移至应急车道或安全区域再处理  

B. 就地拆解  

C. 等驾驶人自己修  

D. 只放标志不拖车  
392. 清障救援单位应建立24小时值班制度，确保（B）  

A. 白天有电话  

B. 随时接报并出动  

C. 节假日休息  

D. 夜间不救援  
393. 高速公路清障救援收费标准应当公示，目的是（C）  

A. 提高收费  

B. 限制救援次数  

C. 透明收费，接受监督  

D. 增加利润  
394. 使用平板清障车时，车辆装载上平板后应（D）  

A. 不用固定  

B. 只挂空挡  

C. 拉起手刹即可，不用绑带  

D. 使用绑带、轮挡等可靠固定  
395. 清障救援作业中遇暴雨天气，应（A）  

A. 加强警示、降低作业速度，必要时暂停高风险吊装作业  

B. 冒险加快作业  

C. 停止所有作业  

D. 让过往车辆自行避让  
396. 高速公路路产损失较大事故清障时，清障救援机构应与路政、交警配合，首先（B）  

A. 拖走车辆  

B. 勘查现场、固定证据后快速清障  

C. 清理货物  

D. 划分责任后清障  
397. 对运载散装货物的车辆进行清障，必须注意防止（C）  

A. 车辆颜色变化  

B. 轮胎气压变化  

C. 货物遗撒造成二次事故  

D. 油耗增加  
398. 河南省高速公路清障救援“快清快通”目标主要是为了（D）  

A. 多收费用  

B. 完成考核  

C. 减少油耗  

D. 减少拥堵和二次事故风险  
399. 对危险品运输车辆实施清障救援，能否随意使用明火或产生火花的工具？（A）  

A. 严禁  

B. 可以  

C. 经批准可以  

D. 短时间可以  
400. 清障救援作业中，被拖车辆的制动、转向系统失效时，应（B）  

A. 软拖  

B. 使用硬连接、托举或平板运输  

C. 让驾驶人自己把握方向  

D. 只牵引后轮  
401. 高速公路经营者应当定期组织清障救援演练，主要目的是（C）  

A. 应付检查  

B. 展示装备  

C. 提高应急处置和协同能力  

D. 增加费用  
402. 高速公路隧道内清障救援，若可能产生有毒有害气体，应（D）  

A. 不通风  

B. 让人员深呼吸  

C. 点火测试  

D. 开启通风设备、佩戴防护用品  
403. 清障车作业时，液压系统安全阀的作用是（A）  

A. 限定系统最高压力，防止超载损坏  

B. 增加压力  

C. 降低油耗  

D. 提高车速  
404. 高速公路上发生多车事故，清障救援应遵循什么顺序？（B）  

A. 先拖大车后拖小车  

B. 先抢救伤员、后清障，先主线后匝道等  

C. 先收费后救援  

D. 只拖损坏轻的  
405. 清障救援车辆在收费站排队时，遇紧急救援任务，应（C）  

A. 排队等候  

B. 鸣笛硬闯  

C. 通过应急通道或按工作人员引导优先通行  

D. 放弃救援  
406. 清障车绞盘钢丝绳出现下列哪种情况时仍可继续使用？（D）  

A. 断丝数量超过报废标准  

B. 直径磨损超过10%  

C. 严重锈蚀  

D. 表面有少量灰尘  
407. 清障救援机构应具备的基本条件不包括（D）  

A. 有与救援业务相适应的清障车辆和设备  

B. 有取得从业资格的人员  

C. 有完善的安全管理制度  

D. 必须同时具备汽车维修一类资质  
408. 清障车车载灭火器压力表指针在什么区域表示压力正常？（C）  

A. 红色区域  

B. 黄色区域  

C. 绿色区域  

D. 蓝色区域  
409. 主管全省高速公路清障救援服务管理工作的部门是？（B）  

A. 河南省高速公路联网管理中心  

B. 河南省交通运输厅  

C. 河南省公安厅交通管理局  

D. 河南交通投资集团  
410. 受省交通运输厅委托，负责全省高速公路清障救援服务业务指导和监督检查的单位是？（B）  

A. 各省辖市交通运输局  

B. 河南省高速公路联网管理中心  

C. 河南省发展和改革委员会  

D. 高速公路运营管理单位  
411. 负责组织实施高速公路清障救援工作的主体是？（C）  

A. 河南省交通运输厅  

B. 河南省高速公路联网管理中心  

C. 高速公路运营管理单位  

D. 公安机关高速公路交通管理部门  
412. 下列哪项不属于办法界定的高速公路清障救援服务内容？（D）  

A. 车辆排障、拖曳  

B. 吊装运输  

C. 车载货物装卸转运  

D. 伤亡人员的医疗救助  
413. 高速公路清障救援服务应体现的根本属性是？（C）  

A. 市场化属性  

B. 盈利性属性  

C. 公益属性  

D. 竞争性属性  
414. 清障救援服务应遵循的原则不包括下列哪项？（D）  

A. 安全  

B. 高效  

C. 就近  

D. 免费  
415. 救援站点的设置原则上不超过多少公里设置一处？（C）  

A. 30公里  

B. 40公里  

C. 50公里  

D. 60公里  
416. 救援站点距离高速公路出入口的距离原则上不大于多少公里？（C）  

A. 5公里  

B. 8公里  

C. 10公里  

D. 15公里  
417. 年日均断面交通量≥5万辆或每50公里日均清障救援起数≥3起的路段，应设置哪类救援站点？（B）  

A. 特大型救援站点  

B. 大型救援站点  

C. 中型救援站点  

D. 小型救援站点  
418. 年日均断面交通量≥2万辆但＜5万辆，或每50公里日均清障救援起数≥1起但＜3起的路段，应设置哪类救援站点？（C）  

A. 特大型救援站点  

B. 大型救援站点  

C. 中型救援站点  

D. 小型救援站点  
419. 年日均断面交通量＜2万辆或每50公里日均清障救援起数＜1起的路段，应设置哪类救援站点？（C）  

A. 大型救援站点  

B. 中型救援站点  

C. 小型救援站点  

D. 微型救援站点  
420. 大型救援站点应能够满足同时开展几起车辆救援服务工作？（C）  

A. 1起  

B. 2起  

C. 3起  

D. 4起  
421. 中型救援站点应能够满足同时开展几起车辆救援服务工作？（B）  

A. 1起  

B. 2起  

C. 3起  

D. 4起  
422. 重大节假日或雨雪冰冻恶劣天气期间，应在什么位置提前预置流动救援站点？（C）  

A. 养护工区内  

B. 高速公路管理公司院内  

C. 三口两端一点  

D. 国道连接线  
423. “三口两端一点”中的“三口”不包括以下哪个？（D）  

A. 收费站  

B. 服务区  

C. 重要枢纽位置出入口  

D. 养护工区出入口  
424. “三口两端一点”中的“两端”指的是？（B）  

A. 收费站两端  

B. 重点桥梁隧道端口  

C. 服务区两端  

D. 省界两端  
425. 流动救援站点的“2＋3”路警联勤模式中，“2”指的是什么？（C）  

A. 2名交警  

B. 2名路产人员  

C. 1台巡逻车和1台清障车  

D. 2台清障车  
426. 流动救援站点的“2＋3”路警联勤模式中，“3”指的是几个部门的人员？（B）  

A. 2个  

B. 3个  

C. 4个  

D. 5个  
427. 接到救援指令后，一般情况下应在多长时间内启动救援响应？（C）  

A. 1分钟  

B. 3分钟  

C. 5分钟  

D. 10分钟  
428. 接到救援指令后，一般情况下应在多长时间内到达现场？（C）  

A. 15分钟  

B. 20分钟  

C. 30分钟  

D. 1小时  
429. 接到救援指令后，一般情况下应在多长时间内实现路段抢通？（D）  

A. 15分钟  

B. 30分钟  

C. 45分钟  

D. 1小时  
430. 故障车辆由运营单位负责免费就近拖曳至何处？（C）  

A. 车主指定的修理厂  

B. 最近的停车场  

C. 高速公路出口  

D. 最近的服务区  
431. 事故车辆清障救援、现场清理，应按照什么标准执行？（B）  

A. 运营单位自行定价  

B. 省价格主管部门发布的标准  

C. 救援队伍自行定价  

D. 双方协商定价  
432. 清障救援人员应在救援任务结束后多长时间内将资料交运营单位存档并上传服务平台？（B）  

A. 12小时  

B. 24小时  

C. 48小时  

D. 72小时  
433. 运营单位应在救援结束后多少个工作日内对救援服务进行回访？（B）  

A. 3个工作日  

B. 5个工作日  

C. 7个工作日  

D. 10个工作日  
434. 运营单位处理清障救援投诉事件，应在多少个工作日内依法依规调查处理？（B）  

A. 3个工作日  

B. 5个工作日  

C. 7个工作日  

D. 10个工作日  
435. 运营单位应在哪个时间节点前将回访结果报高速中心？（B）  

A. 每周  

B. 每月  

C. 每季度  

D. 每年  
436. 救援队伍在一年内累计发生多少次有效投诉，高速中心应履行监督职责并提出整改要求？（C）  

A. 1次  

B. 2次  

C. 3次  

D. 5次  
437. 救援作业应由几名或以上救援人员同时进行？（B）  

A. 1名  

B. 2名  

C. 3名  

D. 4名  
438. 运营单位处理投诉应按照什么原则？（B）  

A. 有诉必应，快速处理  

B. 每诉必查，凡实必究  

C. 有诉必复，查实必罚  

D. 每诉必记，凡究必果  
439. 救援队伍在救援过程中未按服务标准和规程作业，造成损害的，由谁承担相关法律责任？（C）  

A. 河南省交通运输厅  

B. 高速公路运营管理单位  

C. 救援队伍自身  

D. 车辆当事人  
440. 救援队伍未按照政府定价标准收费或收费不开具合法有效票据的，依据什么处理？（C）  

A. 合同约定  

B. 双方协商  

C. 相关法律法规  

D. 行业惯例  
441. 救援站点应实行什么制度以提供全天候救援服务？（C）  

A. 8小时工作制  

B. 12小时轮班制  

C. 24小时值班制度  

D. 弹性工作制  
442. 运营单位对社会救援队伍进行管理时，应通过什么措施重点加强管理？（C）  

A. 行政处罚  

B. 法律诉讼  

C. 奖惩措施  

D. 行政命令  
443. 救援站点宜设在路段什么位置？（C）  

A. 路段起点  

B. 路段终点  

C. 路段居中位置  

D. 隧道出口处  
444. 省厅负责制定本省高速公路清障救援的什么并监督执行？（A）  

A. 政策、标准、办法  

B. 规划、设计、建设  

C. 收费、处罚、奖励  

D. 培训、考核、评估  
445. 高速中心推动救援服务发展的方向是什么？（B）  

A. 多样化、多元化、个性化、差异化  

B. 标准化、规范化、信息化  

C. 市场化、商业化、资本化  

D. 分散化、独立化、自主化  
446. 小型救援站点的人员配置必须与什么相匹配？（C）  

A. 办公场所面积  

B. 经费预算规模  

C. 装备、设备数量及救援服务需求  

D. 管理人员数量  
447. 救援车辆视频监控范围至少包括哪些区域？（A）  

A. 作业区和车前部区域  

B. 车尾部区域和驾驶室  

C. 车身两侧区域  

D. 车顶和车底区域  
448. 救援车辆和设备应依法办理什么手续？（A）  

A. 车辆登记和投保相关险种  

B. 营运许可证和税务登记  

C. 环保检测和年检  

D. 质量认证和安全评估  
449. 事故救援时，运营单位应如何行动？（C）  

A. 仅电话指导  

B. 不需参与  

C. 到场指导协调  

D. 事后备案  
450. 本辖区救援队伍无法完成救援任务时，应如何处理？（C）  

A. 放弃救援  

B. 等待当事人自行解决  

C. 及时联系相邻路段支援  

D. 报告公安机关处理  
451. 遇有重大突发事件，运营单位应如何报告？（C）  

A. 仅向公安机关报告  

B. 仅向高速中心报告  

C. 向属地交通运输、应急管理部门报告，同时逐级上报  

D. 不报告，自行处理  
452. 救援人员应在救援任务结束后多长时间内将资料上传救援服务平台？（B）  

A. 12小时内  

B. 24小时内  

C. 36小时内  

D. 48小时内  
453. 高速中心结合什么加强救援服务质量考评？（A）  

A. 全省高速公路年度运营服务评价  

B. 年度财政预算审核  

C. 季度安全生产检查  

D. 月度绩效考核  
454. 运营单位应组织救援队伍通过什么平台完成队伍信息登记？（B）  

A. 政府信息公开平台  

B. 救援服务平台  

C. 企业信用信息平台  

D. 交通运输部官网  
455. 运营单位每月对委托的救援队伍实施什么？（B）  

A. 安全大检查  

B. 服务质量评价  

C. 财务审计  

D. 人员调整
456. 清障救援车辆到达故障现场后，首先应（ ）  

A. 直接拖车  

B. 设置安全警示区域  

C. 询问驾驶人费用  

D. 记录车牌  

答案：B
457. 危险品运输车辆发生泄漏时，清障救援人员应保持的安全距离一般不少于（ ）  

A. 50米  

B. 100米  

C. 150米  

D. 200米  

答案：C
458. 清障救援车辆在作业时，车身两侧及后方应设置（ ）  

A. 广告牌  

B. 反光锥筒和警示标志  

C. 生活用品  

D. 无需设置  

答案：B
二、多选题

1. 根据《公路安全保护条例》第二十七条，下列哪些涉路施工活动，建设单位应当向公路管理机构提出申请（）

A. 占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线

B. 跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管道、电缆等设施

C. 在公路用地范围内架设、埋设管道、电缆等设施

D. 日常公路保洁养护作业

答案：ABC

2. 根据《公路安全保护条例》第二十八条，申请涉路施工应当提交哪些材料（）

A. 符合技术标准的设计和施工方案

B. 保障公路、附属设施质量安全的技术评价报告

C. 处置施工险情和意外事故的应急方案

D. 施工人员个人社保清单

答案：ABC

3. 《公路安全保护条例》规定，公路管理机构受理涉路施工许可后 20 日内作出决定，哪些情形还需要征求其他单位意见（）

A. 影响交通安全的，征得公安交管部门同意

B. 涉及经营性公路的，征求公路经营企业意见

C. 农村小路施工必须征求村委会同意

D. 城市道路施工征求城管部门同意

答案：AB

4. 《中华人民共和国公路法》第四十四条，占用挖掘公路或者改线，建设单位可以选择哪些方式处置（）

A. 按不低于原有技术标准修复公路

B. 改建该段公路

C. 给予相应经济补偿

D. 直接放弃施工不再处理

答案：ABC

5. 根据《公路法》第三十二条，改建公路施工单位应当落实哪些安全措施（）

A. 施工路段两端设置明显施工标志、安全标志

B. 可绕行的，绕行路口设置交通标志

C. 不能绕行的，修建临时通行道路保障通行

D. 夜间可以不设置警示设施

答案：ABC

6. 公路规划应当根据（）的需要编制，与城市建设发展规划和其他方式的交通运输发展规划相协调。 

A. 国民经济发展 

B. 社会发展 

C. 国防建设 

D. 生态保护 

答案:ABC 
7. 《公路安全保护条例》第二十九条关于涉路施工许可实施要求，建设单位应当遵守（）

A. 严格按照许可的设计方案、施工方案组织施工

B. 不得擅自变更施工方案

C. 确需变更许可内容的，重新办理许可

D. 工期紧张可以适当扩大施工范围

答案：ABC

8. 《公路路政管理技术标准》中涉路施工分为哪些类型（）

A. 跨越式涉路施工

B. 穿越式涉路施工

C. 平交接入式涉路施工

D. 并行式涉路施工

答案：ABCD

9. 《河南省高速公路条例》第十七条，涉及高速公路的建设项目施工前应当履行哪些程序（）

A. 依法报省交通运输主管部门批准

B. 影响交通安全的，征得公安高速交管部门同意

C. 按规定提前向社会公告施工信息

D. 无需任何审批直接开工

答案：ABC

10. 根据《河南省高速公路条例》第三十七条，高速半幅封闭或中断交通施工，经营者应当（）

A. 编制现场管理与交通组织方案

B. 报省高速管理机构、公安交管部门同意

C. 施工前五日发布施工时间、路段公告

D. 前方路段设置施工提示牌

答案：ABCD

11. 《公路安全保护条例》第二十七条规定，需要许可的涉路施工包含（）

A. 增设公路平面交叉道口

B. 改造公路平面交叉道口

C. 公路建筑控制区内埋设管道电缆

D. 公路行道树日常修剪养护

答案：ABC

12. 《公路法》第三十条，公路施工设计应当满足哪些保护要求（）

A. 保护环境

B. 保护文物古迹

C. 防止水土流失

D. 随意改变周边水系

答案：ABC

13. 公路规划包括（）。 

A. 国道规划 

B. 省道规划 

C. 县道规划 

D. 乡道规划、专用公路规划 

答案:ABCD 

14. 《公路安全保护条例》第二十九条，涉路施工完毕，建设单位应当完成哪些工作（）

A. 清除公路上的施工障碍物

B. 修复被损坏的公路附属设施

C. 向公路管理机构申请竣工验收

D. 完工直接撤离现场

答案：ABC

15. 根据《公路法》第四十五条，跨越穿越公路架设管线设施，建设单位应当做到（）

A. 事先征得交通主管部门同意

B. 工程设计符合公路工程技术标准

C. 都要事先征得有关公安机关的同意

D. 完工无需验收直接投入使用

答案：AB

16. 《河南省高速公路条例》规定，高速建筑控制区范围包含（）

A. 国家重点高速用地外侧50米

B. 其他高速公路用地外侧30米

C. 立交桥、匝道、收费站外侧100米

D. 服务区内部全部房屋区域

答案：ABC

17. 国道规划由（）编制，报国务院批准。 

A. 国务院交通主管部门 

B. 国务院有关部门 

C. 国道沿线省、自治区、直辖市人民政府 

D. 县级人民政府 

答案:ABC 
18. 依据《公路法》，未经批准擅自涉路施工，交通主管部门可以采取哪些措施（）

A. 责令停止施工

B. 责令恢复原状

C. 依法给予行政处罚

D. 直接没收企业营业执照

答案：ABC

19. 涉路工程建设单位责任包括（）

A. 落实安全防护措施

B. 落实施工期间交通保障方案

C. 落实施工全过程安全监测

D. 随意压缩安全防护投资

答案：ABC

20. 占用挖掘高速公路的建设单位义务有（）

A. 商高速公路经营管理单位意见

B. 报交通主管部门审批

C. 影响交通安全征得公安交管部门同意

D. 落实安全防范措施

答案：ABCD
A. 法人负责制度 

B. 招标投标制度 

C. 工程监理制度 

D. 终身责任制 

答案:ABC 
22. 《公路法》第三十三条关于公路修复项目竣工要求正确的是（）

A. 竣工后依法组织验收

B. 未验收不得交付使用

C. 验收不合格禁止投入使用

D. 完工通车后再补办验收手续

答案：ABC

23. 根据《公路路政管理技术标准》，不宜在下列哪些位置跨越公路（）

A. 平面交叉路段，安全交叉停车视距范围内

B. 桥梁、隧道段停车视距范围内

C. 互通立体交叉、主线分流鼻前识别视距范围内，汇流鼻前通视三角区范围内

D. 其他影响视距的路段

答案：ABC

24. 有下列行为之一的，由交通主管部门责令停止违法行为，可以处三万元以下罚款（）。 

A. 擅自占用、挖掘公路 

B. 未经同意修建桥梁、渡槽或架设、埋设管线等设施 

C. 从事危及公路安全的作业 

D. 铁轮车、履带车擅自在公路上行驶 

答案:ABCD 
25. 《河南省高速公路条例》第十七条，跨高速建设项目初步设计阶段要求（）

A. 征求省交通运输主管部门意见

B. 征求高速公路经营者意见

C. 直接开工不需要方案审查

D. 征得公安机关高速公路交通管理部门的同意

答案：AB

26. 《公路安全保护条例》，在公路建筑控制区内埋设管线设施应当（）

A. 依法办理涉路施工许可

B. 满足安全距离技术要求

C. 施工完成后接受路政验收

D. 直接开挖埋设不用审批

答案：ABC

27. 穿越式涉路施工管控要求（）

A. 减少对公路路基结构扰动

B. 采取非开挖工艺优先保护路基

C. 施工完成开展路基沉降监测

D. 直接大面积开挖不做支护

答案：AB

28. 根据《公路法》第五十六条，公路建筑控制区内禁止行为（）

A. 修建建筑物

B. 修建地面构筑物

C. 未经许可埋设管线电缆

D. 公路养护作业

答案：ABC

29. 根据《河南省高速公路条例》，损坏高速公路及其附属设施的，相关责任人应当（）

A. 报告交通运输综合执法机构

B. 报告高速公路经营者

C. 涉及交通事故的，报告公安机关高速公路交通管理部门

D. 损坏后不予处置

答案：ABC

30. 违反《公路法》规定，在公路用地范围内设置公路标志以外其他标志的，由交通主管部门（）。 

A. 责令限期拆除 

B. 可以处二万元以下罚款 

C. 逾期不拆除的由交通主管部门拆除 

D. 费用由设置者承担 

答案:ABCD 
31. 《河南省高速公路条例》高速占道施工公告渠道包括（）

A. 新闻媒体发布公告

B. 高速公路可变情报板提示

C. 施工前方设置固定提示标牌

D. 仅内部通知施工单位

答案：ABC

32. 违反《公路法》规定，在公路建筑控制区内（）的，由交通主管部门责令限期拆除，并可以处五万元以下罚款。 

A. 修建建筑物 

B. 修建地面构筑物 

C. 擅自埋设管线、电缆 

D. 设置防护设施 

答案:ABC 
33. 制定《公路安全保护条例》的目的包括（） 

A. 加强公路保护 

B. 保障公路完好 

C. 保障公路安全和畅通 

D. 规范公路建设程序 

答案：ABC 
34. 根据《公路路政管理技术标准》，关于并行式涉路施工活动正确的是（）

A. 输送有毒有害、易燃易爆物质的管线距特大桥、大桥、中桥的距离应不小于 100m

B. 输送有毒有害、易燃易爆物质的管线距小桥的距离应不小于50m

C. 公路建筑控制区内与公路并行布设的原油、成品油管道距公路用地范围外缘的净距不应小于25m

D. 公路建筑控制区内与公路并行布设的液化石油气管道距公路用地范围外缘的净距不应小于25m

答案：ABC

35. 公路管理机构应当建立健全公路管理档案，对（）调查核实、登记造册。 

A. 公路 

B. 公路用地 

C. 公路附属设施 

D. 公路建筑控制区 

答案：ABC 
36. 划定公路建筑控制区范围应遵循的原则包括（） 

A. 保障公路运行安全 

B. 节约用地 

C. 便于商业开发 

D. 公路发展需要 

答案：ABD
37. 根据《公路法》第四十七条，公路桥梁隧道保护区内禁止的施工行为（）

A. 擅自爆破作业

B. 挖砂采石取土

C. 危及桥梁隧道安全的挖掘施工

D. 公路管理机构批准的专项养护

答案：ABC

38. 根据《公路路政管理技术标准》，利用公路桥梁开展涉路施工管控要求（）

A. 不得损伤桥梁受力结构

B. 不得设置在桥面上和机动车道下

C. 多条管线在桥梁上应配重平衡

D. 随意焊接打孔破坏主梁

答案：ABC

39. 《公路安全保护条例》，涉路施工许可有效期管理要求（）

A. 应当在许可期限内完成全部施工

B. 逾期未完工，提前申请延期许可

C. 未经延期批准不得继续施工

D. 工期超期直接继续施工

答案：ABC

40. 公路建筑控制区从公路用地外缘起向外的距离标准正确的有（） 

A. 国道不少于 20 米 

B. 省道不少于 15 米 

C. 县道不少于 10 米 

D. 乡道不少于 5 米 

答案：ABCD
41. 下列哪些情形不需要单独办理涉路施工行政许可（）

A. 公路管理机构组织实施的公路养护作业

B. 日常路面保洁、绿化修剪作业

C. 新建铁路穿越高速公路工程

D. 公路应急抢险抢修作业

答案：ABD

42. 涉路施工许可受理主体说法正确的有（）

A. 县级以上交通主管部门或者公路管理机构负责许可

B. 高速公路涉路施工由省级交通运输主管部门管辖

C. 公安交管部门负责交通安全审查同意

D. 施工企业直接审批许可

答案：ABC

43. 在公路建筑控制区内，除公路保护需要外，禁止修建（） 

A. 建筑物 

B. 地面构筑物 

C. 公路防护设施 

D. 公路养护设施 

答案：AB 
44. 《河南省高速公路条例》中，高速占道封闭交通施工方案审查参与单位（）

A. 省高速公路管理机构

B. 省公安机关高速公路交通管理部门

C. 高速公路经营企业

D. 属地县级人民政府交通运输主管部门

答案：ABC

45. 禁止在公路、公路用地范围内从事的活动包括（） 

A. 摆摊设点、堆放物品 

B. 倾倒垃圾、设置障碍 

C. 挖沟引水、打场晒粮 

D. 种植作物、放养牲畜 

答案：ABCD 
46. 禁止利用公路桥梁（含桥下空间）、公路隧道、涵洞（） 

A. 堆放物品 

B. 搭建设施 

C. 铺设高压电线 

D. 铺设易燃、易爆、有毒有害气体 / 液体管道 

答案：ABCD 
47. 根据《公路法》与《公路安全保护条例》，违法涉路施工可以采取的法律责任包括（）

A. 责令改正，限期恢复原状

B. 处以相应罚款

C. 造成损坏依法承担民事赔偿责任

D. 直接追究刑事责任无需调查

答案：ABC

48. 禁止损坏、擅自移动、涂改、遮挡公路附属设施或者利用公路附属设施（） 

A. 架设管道 

B. 悬挂物品 

C. 设置交通标志 

D. 开展养护作业 

答案：AB ｜依据:《公路安全保护条例》第二十五条
49. 根据《公路路政管理技术标准》，悬挂非公路标志类涉路施工技术管控要点（）

A. 标志不得侵入公路净空限界

B. 结构抗风荷载验算合格

C. 可以遮挡公路交通标志

D. 随意加大广告牌尺寸重量

答案：AB

50. 根据《涉路施工安全评价技术规范》，涉路施工安全评价可选用的评价方法有（）

A. 规范符合性检验法

B. 工程类比法

C. 数值分析法

D. 交通模拟仿真法

答案：ABCD

51. 依据《河南省高速公路条例》，下列高速涉路项目审批流程描述正确的是（）

A. 重大跨高速项目初步设计阶段征求交通部门意见

B. 施工许可前完成安全技术评价

C. 影响交通安全必须征得高速公安交管部门同意

D. 公告施工时间在完工之后发布

答案：ABC

52. 申请涉路施工活动应当向公路管理机构提交的材料包括（） 

A. 符合标准规范的设计和施工方案 

B. 保障公路及附属设施质量和安全的技术评价报告 

C. 处置施工险情和意外事故的应急方案 

D. 项目可行性研究报告 

答案：ABC 
53. 涉路施工完毕，公路管理机构应当对（）进行验收。 

A. 公路是否达到规定技术标准 

B. 公路附属设施是否达到规定技术标准 

C. 施工是否符合保障公路及附属设施质量安全要求 

D. 施工单位资质是否合格 

答案：ABC 
54. 根据《公路法》，建设工程损坏公路设施补偿方式正确的是（）

A. 由建设单位自行修复达标

B. 委托公路养护单位实施修复

C. 一次性支付经济补偿资金

D. 口头承诺后期修复不签订协议

答案：ABC

55. 涉路施工完毕，公路管理机构应当对（）进行验收。 

A. 公路是否达到规定技术标准 

B. 公路附属设施是否达到规定技术标准 

C. 施工是否符合保障公路及附属设施质量安全要求 

D. 施工单位资质是否合格 

答案：ABC 
56. 《河南省高速公路条例》，高速公路建筑控制区内允许的建设活动（经许可）（）

A. 埋设管道、电缆等地下管线设施

B. 公路保护养护类工程

C. 未经审批新建厂房房屋

D. 设置跨路非公路标志（许可后）

答案：ABD

57. 公路管理机构、公路经营企业应当按照国务院交通运输主管部门的规定对公路进行巡查，巡查记录应当（） 

A. 真实 

B. 完整

C. 随意填写 

D. 定期存档 

答案：ABD 
58. 违反《公路安全保护条例》规定，有下列行为之一的，由公路管理机构责令改正，可处 3 万元以下罚款（） 

A. 损坏、擅自移动、涂改公路附属设施 

B. 利用公路附属设施架设管道、悬挂物品 

C. 涉路工程设施影响公路完好、安全和畅通 

D. 依法更新采伐护路林 

答案：ABC 
59. 《公路法》第三十一条，公路建设影响其他基础设施时，建设单位义务（）

A. 事先征得设施产权管理部门同意

B. 损坏后按原标准修复设施

C. 给予经济补偿

D. 直接施工不沟通产权单位

答案：ABC

60. 违反《公路安全保护条例》规定，未经许可进行下列涉路施工活动的，由公路管理机构责令改正，可处 3 万元以下罚款（） 

A. 占用、挖掘公路 

B. 跨越公路修建桥梁 

C. 在公路用地范围内架设管线 

D. 在公路上增设平面交叉道口 

答案：ABC 
61. 《河南省高速公路条例》半幅封闭高速施工管理要求（）

A. 提前 5 日对外公告施工信息

B. 可变情报板实时发布路况提示

C. 设置完整的预告、限速、导流安全设施

D. 不提前公告直接封闭车道

答案：ABC

62. 造成公路、公路附属设施损坏，拒不接受公路管理机构现场调查处理的，公路管理机构可以（） 

A. 扣留车辆 

B. 扣留工具 

C. 当场拍卖车辆 

D. 当场销毁工具 

答案：AB
63. 制定《河南省高速公路条例》的目的包括（） 

A. 保障高速公路质量、安全、畅通和智慧运营 

B. 促进枢纽经济建设 

C. 服务人民群众美好出行需求 

D. 实现高质量发展 

答案：ABCD 
64. 省交通运输主管部门、公安机关应当密切配合，建立高速公路路警联动体系，做到（） 

A. 健全路警联动管理工作机制 

B. 完善路警联动协作措施 

C. 保障高速公路安全畅通 

D. 统一行使收费权 

答案：ABC
65. 高速公路建筑控制区范围包括（） 

A. 国家重点高速公路用地两侧外各五十米 

B. 其他高速公路用地两侧外各三十米 

C. 高速公路立交桥、匝道、收费站外侧各一百米 

D. 高速公路用地内全部区域 

答案：ABC
66. 未经省交通运输主管部门许可，不得在（）设置非公路标志标牌。 

A. 高速公路 

B. 高速公路用地范围内 

C. 高速公路建筑控制区内 

D. 高速公路沿线村镇内 

答案：ABC
67. 《公路安全保护条例》，禁止未经许可开展的行为（）

A. 擅自增设平交道口接入公路

B. 擅自改造原有平面交叉道口

C. 经许可改造平交道口

D. 私自挖掘公路用地埋设光缆

答案：ABD

68. 车辆在高速公路上行驶，禁止的行为有（） 

A. 倒车、逆行 

B. 穿越中央隔离带掉头或转弯 

C. 非紧急情况占用应急车道 

D. 按规定车速正常行驶 

答案：ABC 
69. 涉路施工活动管理应落实许可管理、现场监管、验收管理，保障（）。 

A. 公路结构安全 

B. 公路附属设施完好 

C. 公路通行安全 

D. 施工工期优先 

答案：ABC 

70. 涉路施工活动许可审查，应对建设单位提交的材料进行审查，包括（）。 

A. 设计方案 

B. 施工方案 

C. 安全技术评价报告 

D. 应急处置方案 

答案：ABCD
71. 公路管理机构开展涉路施工现场核查，应对（）进行现场核实。 

A. 涉路施工位置 

B. 施工范围 

C. 拟采取的安全防护措施 

D. 施工单位人员薪酬方案 

答案：ABC 
72. 涉路施工期间，公路管理机构应当开展现场监管，重点检查（）。 

A. 是否按照许可方案施工 

B. 安全防护措施落实情况 

C. 交通组织设施布设情况 

D. 施工人员食宿安排 

答案：ABC
73. 涉路施工完成后，公路管理机构应开展验收，核查（）。 

A. 公路及附属设施恢复情况

B. 涉路工程设施是否影响公路安全畅通 

C. 安全隐患是否消除 

D. 施工结算资料完整性 

答案：ABC 
74. 跨越式涉路施工活动，主要包括（）。 

A. 修建桥梁跨越公路 

B. 修建管桥跨越公路 

C. 架设电力线路跨越公路 

D. 架设通信线路跨越公路 

答案：ABCD 
75. 跨越式涉路施工方案审查，应重点审查（）。 

A. 跨越净空高度 

B. 交叉角度 

C. 结构抗倾覆、抗落物防护措施 

D. 桥梁基础与公路路基安全距离 

答案：ABCD 
76. 跨越公路的桥梁、管桥设计，应满足（）。 

A. 公路建筑限界要求 

B. 防止坠物落到公路路面的防护要求 

C. 结构自身安全要求 

D. 随意压缩公路原有路面宽度 

答案：ABC
77. 区分养护作业与涉路许可工程，描述正确的是（）

A. 公路日常养护抢险抢修，不属于涉路许可事项

B. 新建管线跨高速，必须办理涉路施工许可

C. 高速公路封闭半幅进行大修养护，仍需要交通组织方案报批

D. 养护作业等同于涉路工程许可项目

答案：ABC

78. 电力、通信线路跨越公路，应审查（）。 

A. 导线对地最小净空 

B. 杆塔与公路用地外缘安全距离 

C. 断线情况下防止导线落入公路的防护措施 

D. 杆塔基础侵占公路路面 

答案：ABC 
79. 下列行为属于违法涉路施工行为的有（）

A. 未取得许可擅自挖掘高速公路用地

B. 取得许可后擅自扩大开挖范围、变更方案

C. 许可到期未申请延期仍然继续施工

D. 完工不清理障碍物拒不恢复公路设施

答案：ABCD

80. JTG4110-2024 对平交道口改造涉路施工，技术管控同时要满足（）

A. 符合公路工程技术标准视距要求

B. 配套减速、警示标志标线

C. 接入车道不能降低主线通行安全

D. 改造方案依法办理行政许可

答案：ABCD

81. 以下涉路施工要求正确的有（）

A. 跨高速建设项目初步设计阶段提前征求主管部门意见

B. 半幅封闭 / 中断交通施工前 5 日向社会公告

C. 国家重点高速建筑控制区向外 50 米范围管控

D. 全国统一 10 个工作日许可办理时限

答案：ABC

82. 关于涉路施工应急方案和安全评价报告，说法准确的是（）

A. 二者都是申请许可的法定必备材料

B. 安全评价报告评估永久工程对公路长期安全风险

C. 应急方案处置施工期间突发险情、交通事故

D. 小型简易涉路工程可以免除两份材料直接审批

答案：ABC

83. 穿越式涉路施工方案审查，应重点审查（）。

A. 穿越位置、埋置深度 

B. 对公路路基、地基稳定性影响 

C. 施工期间路基沉降防控措施 

D. 施工车辆品牌型号 

答案：ABC 
84. 管线穿越公路路基，埋深应满足（）。 

A. 路面荷载作用下不产生破坏 

B. 不影响公路后期养护维修 

C. 不影响公路改扩建 

D. 直接埋设在路面结构层内 

答案：ABC 
85. 穿越式涉路开挖施工，应采取措施防止（）。 

A. 路基失稳坍塌 

B. 路面沉降开裂 

C. 地下管线损伤 

D. 随意扩大开挖范围 

答案：ABCD 
86. 穿越式涉路施工完成后，路基回填应（）。 

A. 分层压实 

B. 达到原路基压实标准 

C. 恢复路面结构 

D. 不做压实直接覆土 

答案：ABC
87. 平交与接入式涉路方案审查，应重点审查（）。 

A. 交叉口视距条件 

B. 车道渠化设计 

C. 交通标志标线设置 

D. 接入道口与相邻交叉口间距 

答案：ABCD 
88. 增设平面交叉道口，不得（）。 

A. 降低主线通行安全 

B. 破坏原有公路排水系统 

C. 占用主线行车道 

D. 合理设置减速设施 

答案：ABC
89. 平交接入道口施工监管，重点核查（）。 

A. 排水设施恢复 

B. 交通标志标线按设计布设 

C. 道口路面平顺衔接 

D. 随意压缩主线硬路肩 

答案：ABC
90. 并行式涉路施工方案审查，重点审查（）。 

A. 管线与公路用地外缘并行净距 

B. 埋置深度 

C. 警示标识设置 

D. 对公路改扩建的影响 

答案：ABCD 
91. 利用涵洞铺设管线应符合（）。 

A. 净空满足原有设计洪水水位、漂流物安全通过 

B. 可通行机动车涵洞设置管线保证行人、行车安全 

C. 涵洞两侧设置紧急切断阀门及标志 

D. 封堵涵洞原有排水断面 

答案：ABC
92. 利用隧道铺设管线，下列说法正确的是（）。 

A. 不得利用隧道铺设易燃、易爆、有毒有害气体、液体管道 

B. 高速公路不宜利用隧道敷设其他管线 

C. 允许行人通行的一至四级公路隧道，不占用既有机电管线通道时可利用人行道敷设管线 

D. 隧道两侧设置紧急切断阀门及标志 

答案：ABCD 
93. 利用跨越公路的设施悬挂非公路标志，非公路标志不得（）。 

A. 影响公路及附属设施安全 

B. 遮挡公路交通标志 

C. 妨碍安全视距 

D. 影响交通安全 

答案：ABCD 
94. 非公路标志施工监管，重点检查（）。

A. 安装作业防坠物措施 

B. 结构连接牢固度 

C. 不侵入公路建筑限界 

D. 标志灯光亮度 

答案：ABC 
95. 涉路施工作业区布设，应符合现行道路交通标志标线相关标准，保障（）。 

A. 作业人员安全 

B. 过往车辆通行安全 

C. 视距满足行车要求 

D. 随意占用行车道长时间作业 

答案：ABC 
96. 涉路施工使用的临时交通设施，应当（）。 

A. 清晰醒目 

B. 牢固可靠 

C. 夜间具备反光性能 

D. 破损后继续使用 

答案：ABC 
97. 涉路施工过程中，如发生（）等情况，建设单位应当立即停工，采取应急处置措施并报告公路管理机构。 

A. 路基坍塌 

B. 桥梁结构受损 

C. 管线泄漏 

D. 路面沉降开裂 

答案：ABCD
98. 跨越式涉路施工采用吊装作业跨越公路，宜选择（）时段进行。 

A. 交通流量低峰 

B. 对公路通行影响小 

C. 交通高峰 

D. 夜间无管控直接吊装 

答案：AB 
99. 跨越公路的电力、通信杆塔基础施工，应做好（）。 

A. 边坡支护 

B. 排水防护 

C. 防止路基冲刷 

D. 直接开挖破坏路基 

答案：ABC
100. 穿越式涉路顶管、定向钻非开挖施工，审查重点包含（）。 

A. 入土点、出土点位置 

B. 管线埋深 

C. 对上方路基路面扰动防控措施 

D. 泥浆处置方案 

答案：ABCD 

101. 《河南省高速公路条例》第十七条，涉及高速公路的建设项目施工前应当履行哪些程序（）
A. 依法报省交通运输主管部门批准

B. 影响交通安全的，征得公安高速交管部门同意

C. 按规定提前向社会公告施工信息

D. 无需任何审批直接开工

答案：ABC

102. 根据《河南省高速公路条例》第三十七条，高速半幅封闭或中断交通施工，经营者应当（）
A. 编制现场管理与交通组织方案

B. 报省高速管理机构、公安交管部门同意

C. 施工前五日发布施工时间、路段公告

D. 前方路段设置施工提示牌

答案：ABCD

103. 《河南省高速公路条例》规定，高速建筑控制区范围包含（）
A. 国家重点高速用地外侧50米

B. 其他高速公路用地外侧30米

C. 立交桥、匝道、收费站外侧100米

D. 服务区内部全部房屋区域

答案：ABC

104. 《河南省高速公路条例》第十七条，跨高速建设项目初步设计阶段要求（）
A. 征求省交通运输主管部门意见

B. 征求高速公路经营者意见

C. 直接开工不需要方案审查

D. 征得公安机关高速公路交通管理部门的同意

答案：AB

105. 根据《河南省高速公路条例》，损坏高速公路及其附属设施的，相关责任人应当（）
A. 报告交通运输综合执法机构

B. 报告高速公路经营者

C. 涉及交通事故的，报告公安机关高速公路交通管理部门

D. 损坏后不予处置

答案：ABC

106. 《河南省高速公路条例》高速占道施工公告渠道包括（）
A. 新闻媒体发布公告

B. 高速公路可变情报板提示

C. 施工前方设置固定提示标牌

D. 仅内部通知施工单位

答案：ABC

107. 涉路施工许可受理主体说法正确的有（）
A. 县级以上交通主管部门或者公路管理机构负责许可

B. 高速公路涉路施工由省级交通运输主管部门管辖

C. 公安交管部门负责交通安全审查同意

D. 施工企业直接审批许可

答案：AB

108. 《河南省高速公路条例》中，高速占道封闭交通施工方案审查参与单位（）
A. 省高速公路管理机构

B. 省公安机关高速公路交通管理部门

C. 高速公路经营企业

D. 属地县级人民政府交通运输主管部门

答案：ABC

109. 依据《河南省高速公路条例》，下列高速涉路项目审批流程描述正确的是（）
A. 重大跨高速项目初步设计阶段征求交通部门意见

B. 施工许可前完成安全技术评价

C. 影响交通安全必须征得高速公安交管部门同意

D. 公告施工时间在完工之后发布

答案：ABC

110. 《河南省高速公路条例》，高速公路建筑控制区内允许的建设活动（经许可）（）
A. 埋设管道、电缆等地下管线设施

B. 公路保护养护类工程

C. 未经审批新建厂房房屋

D. 设置跨路非公路标志（许可后）

答案：ABD

111. 《河南省高速公路条例》半幅封闭高速施工管理要求（）
A. 提前 5 日对外公告施工信息

B. 可变情报板实时发布路况提示

C. 设置完整的预告、限速、导流安全设施

D. 不提前公告直接封闭车道

答案：ABC

112. 制定《河南省高速公路条例》的目的包括（） 
A. 保障高速公路质量、安全、畅通和智慧运营 

B. 促进枢纽经济建设 

C. 服务人民群众美好出行需求 

D. 实现高质量发展 

答案：ABCD 
113. 省交通运输主管部门、公安机关应当密切配合，建立高速公路路警联动体系，做到（） 
A. 健全路警联动管理工作机制 

B. 完善路警联动协作措施 

C. 保障高速公路安全畅通 

D. 统一行使收费权 

答案：ABC 
114. 高速公路建筑控制区范围包括（） 
A. 国家重点高速公路用地两侧外各五十米 

B. 其他高速公路用地两侧外各三十米 

C. 高速公路立交桥、匝道、收费站外侧各一百米 

D. 高速公路用地内全部区域 

答案：ABC 
115. 未经省交通运输主管部门许可，不得在（）设置非公路标志标牌。 
A. 高速公路 

B. 高速公路用地范围内 

C. 高速公路建筑控制区内 

D. 高速公路沿线村镇内 

答案：ABC 
116. 车辆在高速公路上行驶，禁止的行为有（） 
A. 倒车、逆行 

B. 穿越中央隔离带掉头或转弯 

C. 非紧急情况占用应急车道 

D. 按规定车速正常行驶 

答案：ABC
117. 区分养护作业与涉路许可工程，描述正确的是（）
A. 公路日常养护抢险抢修，不属于涉路许可事项

B. 新建管线跨高速，必须办理涉路施工许可

C. 高速公路封闭半幅进行大修养护，仍需要交通组织方案报批

D. 养护作业等同于涉路工程许可项目

答案：ABC

118. 以下涉路施工要求正确的有（）
A. 跨高速建设项目初步设计阶段提前征求主管部门意见

B. 半幅封闭 / 中断交通施工前 5 日向社会公告

C. 国家重点高速建筑控制区向外 50 米范围管控

D. 全国统一 10 个工作日许可办理时限

答案：ABC

119. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第三条，下列情形中属于超限运输车辆的有（ ）。

A. 车货总高度从地面算起4.2米　　B. 车货总宽度2.6米

C. 车货总长度19米　　D. 二轴货车车货总质量17000千克

【答案】ABC

120. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第3.2.3条，大件运输车辆的组合方式包括（ ）。

A. 牵引车+低平板半挂车　　B. 牵引车+多轴多轮液压悬挂挂车

C. 牵引车+特殊组合液压悬挂挂车　　D. 单体自卸货车

【答案】ABC【依据】《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第3.2.3条【难度】★

121. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第十条，申请公路超限运输许可应当提交的材料包括（ ）。

A. 公路超限运输申请表　　B. 承运人的道路运输经营许可证

C. 经办人的身份证和授权委托书　　D. 车辆行驶证或者临时行驶车号牌

【答案】ABCD

122. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第二十一条，任何单位和个人不得对《超限运输车辆通行证》实施的行为包括（ ）。

A. 租借　　B. 转让　　C. 按照记载内容使用　　D. 伪造

【答案】ABD

123. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第二十条，经批准进行大件运输的车辆行驶公路应当遵守的规定包括（ ）。

A. 采取有效措施固定货物，按照有关要求在车辆上悬挂明显标志

B. 按照指定的时间、路线和速度行驶

C. 通行公路桥梁时匀速居中行驶，避免在桥上制动、变速或者停驶

D. 随意选择通行时间

【答案】ABC

124. 根据《公路安全保护条例》第十一条，下列关于公路建筑控制区范围的说法正确的有（ ）。

A. 国道不少于20米　　B. 省道不少于15米

C. 县道不少于10米　　D. 高速公路不少于30米

【答案】ABCD

125. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第3.3.1条，公路大件运输安全通行的空间可通行性评价应包括的内容有（ ）。

A. 路线、平面交叉　　B. 立体交叉

C. 桥梁、隧道　　D. 交通工程及沿线设施

【答案】ABCD

126. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第三条，下列车货总质量限值的说法正确的有（ ）。

A. 三轴货车不超过25000千克　　B. 四轴货车不超过31000千克

C. 五轴汽车列车不超过43000千克　　D. 六轴汽车列车（牵引车驱动轴为单轴）不超过49000千克

【答案】ABC

127. 下列情形中，属于《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第十五条第一款第三项（三类件）的有（ ）。

A. 车货总高度从地面算起超过4.5米　　B. 车货总宽度超过3.75米

C. 车货总长度超过28米　　D. 车货总质量超过100000千克

【答案】ABCD

128. 关于本辖区内大件运输的行政许可期限，下列说法正确的有（ ）。

A. 长宽高未超20米/3米/4.2米且质量轴荷不超标的，2个工作日内作出

B. 长宽高未超28米/3.75米/4.5米且总质量未超100吨的，5个工作日内作出

C. 长宽高超过28米或3.75米或4.5米或总质量超过100吨的，15个工作日内作出

D. 三类件情形一律20个工作日内作出

【答案】ABC

129. 关于统一受理、集中办理跨省大件运输的办理期限，下列说法正确的有（ ）。

A. 一类件情形（未超4.2米/3米/20米）最长不超过5个工作日

B. 二类件情形（未超4.5米/3.75米/28米/100吨）最长不超过10个工作日

C. 三类件情形（超4.5米/3.75米/28米/100吨）最长不超过20个工作日

D. 一律15个工作日内办结

【答案】ABC

130. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第十七条，应当依法作出不予行政许可决定情形包括（ ）。

A. 普通平板车运输，车辆单轴的平均轴荷超过10000千克或最大轴荷超过13000千克的

B. 多轴多轮液压平板车运输，每轴线（一线两轴8轮胎）平均轴荷超过18000千克或最大轴荷超过20000千克的

C. 承运人不履行加固、改造义务的

D. 法律、行政法规规定的其他情形

【答案】ABCD

131. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第四十七条，视为违法超限运输的情形包括（ ）。

A. 未经许可擅自行驶公路的

B. 车辆及装载物品的有关情况与《超限运输车辆通行证》记载的内容不一致的

C. 未按许可的时间、路线、速度行驶公路的

D. 未按许可的护送方案采取护送措施的

【答案】ABCD

132. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第四十三条，关于车货外廓尺寸超限的处罚，下列说法正确的有（ ）。

A. 未超过4.2米/3米/20米的，可以处200元以下罚款

B. 未超过4.5米/3.75米/28米的，处200元以上1000元以下罚款

C. 超过4.5米/3.75米或28米的，处1000元以上3000元以下罚款

D. 多项违法行为罚款累计，但累计数额最高不超过30000元

【答案】ABCD

133. 根据《中华人民共和国公路法》第四十七条，在大中型公路桥梁和渡口周围200米、公路隧道上方和洞口外100米范围内，禁止的活动包括（ ）。

A. 挖砂　　B. 采石　　C. 取土　　D. 倾倒废弃物

【答案】ABCD

134. 根据《公路安全保护条例》第十七条，禁止从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路安全活动的范围包括（ ）。

A. 国道、省道、县道公路用地外缘起向外100米

B. 公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米

C. 公路隧道上方和洞口外100米

D. 高速公路两侧500米

【答案】ABC

135. 根据《公路安全保护条例》第二十条，特大型公路桥梁跨越的河道，禁止采砂的范围为（ ）。

A. 上游500米　　B. 下游3000米　　C. 上游1000米　　D. 下游1000米

【答案】AB

136. 根据《公路安全保护条例》第十四条，新建集贸市场等公共场所与公路建筑控制区外侧的最小距离要求为（ ）。

A. 国道50米　　B. 省道50米　　C. 县道20米　　D. 乡道50米

【答案】ABC

137. 根据《路政管理规定》第五十四条，路政管理人员应当具备的条件包括（ ）。

A. 年龄在20周岁以上　　B. 一线执法人员年龄一般不超过45周岁

C. 具有大专以上文化程度　　D. 年龄在16周岁以上

【答案】ABC

138. 根据《河南高速公路条例》第二十一条，载运不可解体超限物品的超限超载货运车辆确需行驶高速公路的，应当经（）批准；影响交通安全的，应当征求（）意见，按照指定的时间、路线、速度行驶，并采取有效的防护措施。。

A. 省交通运输主管部门              B.公安机关高速公路交通管理部门　

C. 县级以上交通运输主管部门  D.交通运输行政执法机构　　

【答案】AB

139. 根据《关于印发河南省高速公路大件运输许可行业管理工作制度（试行）的通知》第十三条，关于大件运输护送车辆的要求，下列说法正确的有（ ）。

A. 护送车辆至少安排2辆

B. 实行前引导、后压道模式

C. 每2辆护送车辆护送的大件运输车辆不超过3辆

D. 护送车辆只需安排1辆

【答案】ABC

140. 根据《关于印发河南省高速公路大件运输许可行业管理工作制度（试行）的通知》第二十七条，大件运输现场核查应拍摄照片的角度包括（ ）。

A. 正视　　B. 侧视　　C. 后视　　D. 俯视

【答案】ABC

141. 根据《关于印发河南省高速公路大件运输许可行业管理工作制度（试行）的通知》第二十三条，关于现场核查账号配备数量，下列说法正确的有（ ）。

A. 日核查大件运输车辆不足10辆次的，配备不超过2个

B. 日核查10—30辆次的，配备不超过3个

C. 日核查超过30辆次的，配备不超过5个

D. 所有核查点一律配备5个

【答案】ABC

142. 根据《关于调整大件运输车辆通行高速公路上站时间有关工作的通知》（豫交文〔2024〕70号），关于大件运输车辆通行高速公路上站时间，下列说法正确的有（ ）。

A. 取消早7点至晚18点的上站时间限制

B. 法定节假日期间按公安机关交通管理部门要求执行

C. 恶劣天气条件下按公安机关交通管理部门要求执行

D. 大件运输车辆仅限夜间上站

【答案】ABC

143. 《河南省大件运输许可信用承诺实施意见（试行）》（豫交规〔2024〕3号）适用的“两类企业”包括（ ）。

A. 大型装备生产企业　　B. 大件运输企业

C. 高速公路经营企业　　D. 普通货物运输企业

【答案】AB

144. 《河南省大件运输许可信用承诺实施意见（试行）》（豫交规〔2024〕3号）重点举例明确的三类标准产品类型包括（ ）。

A. 风电设备　　B. 工程机械　　C. 轨道车厢　　D. 大型变压器

【答案】ABC

145. 根据《省厅关于规范空载大件运输车辆行驶高速公路有关事项的通知》，关于空载大件运输车辆行驶高速公路，下列说法正确的有（ ）。

A. 总质量未超过49吨的，不需办理《超限运输车辆通行证》

B. 总质量超过49吨的，应当依法办理许可手续

C. 使用虚假号牌的，列入失信名单，1年内禁止驶入高速公路

D. 持临时号牌通行的，收费站应拍照存档6个月

【答案】ABCD

146. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第4.4.2条，大件运输通过竖曲线路段时不应产生的失效形式包括（ ）。

A. 顶起失效　　B. 触头失效　　C. 托尾失效　　D. 侧翻失效

【答案】ABC

147. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第9.2.1条，大件运输通行隧道的空间可通行性要求包括（ ）。

A. 车货总体外廓距离隧道侧壁（包括检修道）不应小于0.5米

B. 顶部距离隧道洞顶（含所有设备）不应小于0.2米

C. 车货总体外廓距离隧道侧壁不应小于1米

D. 顶部距离隧道洞顶不应小于0.5米

【答案】AB

148. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第3.4.1条，公路大件运输安全通行评价的步骤包括（ ）。

A. 资料收集　　B. 空间可通行性评价

C. 结构可通行性评价　　D. 交通组织与应急预案评价

【答案】ABCD

149. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第3.3.2条，公路大件运输安全通行的结构可通行性评价应包括（ ）。

A. 桥梁　　B. 路基路面　　C. 底板有特殊要求的隧道　　D. 平面交叉

【答案】ABC

150. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第十六条，关于跨省大件运输申请的转送与审批，下列说法正确的有（ ）。

A. 起运地省级公路管理机构应当在2个工作日内向沿线各省级公路管理机构转送申请资料

B. 属于二类件情形的，沿线各省级公路管理机构应当在收到转送材料起5个工作日内作出决定

C. 属于三类件情形的，沿线各省级公路管理机构应当在收到转送材料起15个工作日内作出决定

D. 沿线各省级公路管理机构应当在收到转送材料起10个工作日内作出决定

【答案】ABC

151. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第十八条，公路管理机构批准公路超限运输申请后，下列说法正确的有（ ）。

A. 根据大件运输的具体情况，指定行驶公路的时间、路线和速度

B. 颁发《超限运输车辆通行证》

C. 批准跨省运输的，由起运地省级公路管理机构颁发放行证

D. 通行证式样由各省级公路管理机构自行制定

【答案】ABC

152. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第二十一条，关于《超限运输车辆通行证》的使用，下列说法正确的有（ ）。

A. 大件运输车辆应当随车携带有效的通行证

B. 应主动接受公路管理机构的监督检查

C. 车辆及装载物品的有关情况应当与通行证记载的内容一致

D. 通行证可在同一企业内部车辆间调剂使用

【答案】ABC

153. 根据相关规定，属于"三类件"情形需要提交记录车货总体外廓尺寸信息的轮廓图和护送方案的有（ ）。

A. 车货总高度超过4.5米　　B. 车货总宽度超过3.75米

C. 车货总长度超过28米　　D. 车货总质量超过100吨

【答案】ABCD

154. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第三十六条，经检测认定违法超限运输的，处理方式包括（ ）。

A. 责令当事人自行采取卸载等措施，消除违法状态

B. 当事人自行消除违法状态确有困难的，可以委托第三人协助消除

C. 当事人自行消除违法状态确有困难的，可以由公路管理机构协助消除违法状态

D. 直接扣留车辆不予处理

【答案】ABC

155. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第四十四条，公路管理机构应当在违法超限运输案件处理完毕后7个工作日内抄告车籍所在地道路运输管理机构的信息包括（ ）。

A. 车辆的号牌号码、车型、车辆所属企业、道路运输证号信息

B. 驾驶人的姓名、驾驶人从业资格证编号、驾驶人所属企业信息

C. 货运源头单位、货物装载单信息

D. 行政处罚决定书信息

【答案】ABCD

156. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第四十六条，下列应依照《公路安全保护条例》第六十六条予以处理的情形有（ ）。

A. 1年内违法超限运输超过3次的货运车辆

B. 1年内违法超限运输超过3次的货运车辆驾驶人

C. 违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的道路运输企业

D. 违法超限运输1次的货运车辆

【答案】ABC

157. 下列关于大件运输违法行为法律后果的说法，正确的有（ ）。

A. 未经许可擅自行驶公路的，视为违法超限运输

B. 车辆及装载物品与通行证记载不一致的，视为违法超限运输

C. 隐瞒有关情况或提供虚假材料申请许可的，1年内不准申请公路超限运输许可

D. 未按许可时间路线速度行驶的，不视为违法

【答案】ABC

158. 某大件运输车辆经省交通运输主管部门批准在河南省高速公路上行驶，但未按照要求采取有效防护措施。根据《河南省高速公路条例》，下列说法正确的有（ ）。

A. 由设区的市交通运输主管部门责令改正

B. 处五千元以上三万元以下罚款

C. 拒不改正的，由设区的市交通运输主管部门委托没有利害关系的第三人采取防护措施

D. 第三人采取防护措施所需费用由运输人承担

【答案】ABCD

159. 根据《公路安全保护条例》第六十五条，关于《超限运输车辆通行证》违法使用的处罚，下列说法正确的有（ ）。

A. 租借、转让通行证的，处1000元以上5000元以下罚款

B. 使用伪造、变造的通行证的，处3万元以下罚款

C. 租借、转让通行证的，处500元以上1000元以下罚款

D. 使用伪造通行证的不予处罚

【答案】AB

160. 根据《关于印发河南省高速公路大件运输许可行业管理工作制度（试行）的通知》第十条，关于大件运输许可系统管理，下列说法正确的有（ ）。

A. 系统每日20时关闭进行数据维护

B. 登录密码超过3个月未修改的，系统予以提示

C. 1个月内出现2次异常登录的账号予以清理

D. 系统每日24时关闭进行数据维护

【答案】ABC

161. 根据《关于印发河南省高速公路大件运输许可行业管理工作制度（试行）的通知》第十四条，关于高速公路大件运输许可的特别规定，下列说法正确的有（ ）。

A. 运输风电叶片长度超过40米的，应征求省交通运输厅意见

B. 车货总宽度超过6米的，应征求省交通运输厅意见

C. 车货总高度超过4.9米的，予以驳回

D. 车货总长度超过28米的，一律予以驳回

【答案】ABC

162. 《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路〔2018〕160号）明确的当前大件运输领域存在的突出问题包括（ ）。

A. 虚假申报　　B. "大车小证"　　C. "办短跑长"　　D. 超速行驶

【答案】ABC

163. 根据《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路〔2018〕160号），必须实施现场核查的情形包括（ ）。

A. 车货总高度从地面算起超过4.5米

B. 车货总宽度超过3.75米

C. 车货总长度超过28米

D. 车货总质量超过100吨

【答案】ABCD

164. 根据《河南省大件运输许可信用承诺实施意见（试行）》（豫交规〔2024〕3号），关于远程核查的适用条件，下列说法正确的有（ ）。

A. 年均现场核查三类大件运输车辆数量500台次以上的，可适用远程核查

B. 年均现场核查三类大件运输车辆数量500台次以下的，不适用远程核查

C. 所有企业均应适用远程核查

D. 远程核查仅适用于三类件

【答案】AB

165. 根据《河南省大件运输许可信用承诺实施意见（试行）》（豫交规〔2024〕3号），关于核查抽查比例，下列对应关系正确的有（ ）。

A. 日均核查数量10件（含（含））以下的，抽查比例不低于40%

B. 日均核查数量10—30件的，抽查比例不低于30%

C. 日均核查数量30件以上的，抽查比例不低于10%

D. 日均核查数量30件以上的，抽查比例不低于20%

【答案】ABC

166. 根据《河南省大件运输许可信用承诺实施意见（试行）》（豫交规〔2024〕3号），关于细微偏差的认定，下列说法正确的有（ ）。

A. 货物长度偏差不超过30厘米

B. 宽度偏差不超过3厘米

C. 高度偏差不超过3厘米，且许可高度不超过4.9米

D. 总质量未超过许可总质量的5%

【答案】ABCD

167. 根据《河南省大件运输许可信用承诺实施意见（试行）》（豫交规〔2024〕3号），关于车证不符情形的处理，下列说法正确的有（ ）。

A. 发现1次的，约谈企业并将核查比例提高至50%

B. 发现2次的，取消其信用承诺适用资格

C. 发现2次的，1年内不适用信用承诺方式办理

D. 发现1次的，直接移送司法机关

【答案】ABC

168. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第3.2.2条，按横向轴型布置方式，下列分类正确的有（ ）。

A. 低平板半挂车可分为一线一轴、一线两轴等

B. 多轴多轮液压悬挂挂车可分为单纵列、两纵列

C. 多轴多轮液压悬挂挂车可分为三纵列、四纵列

D. 低平板半挂车可分为三纵列、四纵列

【答案】ABC

169. 根据《河南高速条例》，关于高速公路入口超限超载检测，下列说法正确的有（ ）。

A. 高速公路经营者应当在高速公路入口设置超限超载检测设备，对货运车辆进行检测

B. 高速公路经营者不得放行违法超限超载货运车辆驶入高速公路

C. 高速公路经营者应当将违法超限超载货运车辆及时报告交通运输综合行政执法机构和公安机关高速公路交通管理部门依法处理

D. 高速公路入口超限超载检测设备应当依法定期检定，未检定或者检定不合格的不得使用

E. 入口超限超载检测属于可选措施，是否设置由高速公路经营者自行决定

【答案】ABCD

170. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023），关于大件运输分级的目的，下列说法正确的有（ ）。

A. 基于车货总体外廓尺寸的分级主要用于评价公路大件运输的空间可通行性

B. 基于车货总体最大轴荷的分级主要用于评价公路大件运输的路基路面结构可通行性

C. 尺寸分级与质量分级存在一一对应关系

D. 两种分级不存在对应关系

【答案】ABD

171. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第4.2.1条条文说明，关于预留空间要求，下列说法正确的有（ ）。

A. 预留空间要求与通行速度有关

B. 高速公路、一级公路、二级公路车辆通行速度高，预留空间要求相对较高

C. 三级公路、四级公路通行速度较低，预留空间要求相对较小

D. 所有等级公路的预留空间要求完全相同

【答案】ABC

172. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023），影响平曲线可通行性的因素包括（ ）。

A. 圆曲线半径　　B. 车辆类型　　C. 转向性能　　D. 车货总体外廓尺寸

【答案】ABCD

173. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第4.4.1条，公路纵坡大于3%时，下列说法正确的有（ ）。

A. 上坡路段宜根据车辆动力特性参数评价牵引车载重状态下的爬坡性能

B. 高速公路和一级公路应根据车辆性能、载重情况、纵坡坡度及坡长等分析爬坡性能

C. 行驶至坡顶的速度不宜低于15km/h

D. 所有纵坡路段均无须进行任何评价

【答案】ABC

174. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第4.4.2条，通行竖曲线路段时，下列离地垂直距离要求正确的有（ ）。

A. 挂车离地垂直距离不应小于0.2米

B. 牵引车车头离地垂直距离不宜小于0.1米

C. 货物尾部离地垂直距离不宜小于0.1米

D. 挂车离地垂直距离不应小于0.5米

【答案】ABC

175. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第4.4.2条，公路上方设有跨线构造物的凹形竖曲线路段，车货总体顶部距跨线构造物底部（含所有设备）的距离（ ）。

A. 不宜小于0.1米　　B. 不应小于0.05米

C. 不宜小于0.3米　　D. 不应小于0.2米

【答案】AB

176. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第4.5节，关于大件运输车辆视距，下列说法正确的有（ ）。

A. 停车视距应符合现行《公路工程技术标准》（JTG B01）的规定

B. 圆曲线路段的停车视距条件可按规范方法计算最大可通行速度

C. 大件运输车超宽时，横净距会相应减少，可能存在视距不足问题

D. 停车视距按小客车视距选取

【答案】ABC

177. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第7.2.4条，关于荷载冲击系数μ，下列说法正确的有（ ）。

A. 通行速度小于或等于5km/h时，可不计入冲击系数（μ=0）

B. 汽车荷载的局部加载及在T梁、箱梁悬臂板上的冲击系数采用μ=0.3

C. 通行速度大于5km/h时，冲击系数可按结构基频计算

D. 冲击系数恒取0.5

【答案】ABC

178. 载运不可解体超限物品的超限超载货运车辆确需行驶河南省高速公路的，根据《河南高速条例》第二十一条，应当（ ）。

A. 经省交通运输主管部门批准

B. 影响交通安全的，征求公安机关高速公路交通管理部门意见

C. 按照指定的时间、路线、速度行驶

D. 采取有效的防护措施

【答案】ABCD

179. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023），当桥梁、隧道等不满足大件运输通行要求时，可采取的措施包括（ ）。

A. 采取逆行、倒车等特殊交通组织措施

B. 采取拆除、改造等工程措施

C. 采取加宽、加固等工程措施

D. 采取措施或处理后的路段直接通行，无须再次评价

【答案】ABC

180. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第3.4.2条，公路大件运输安全通行评价应收集和核验的车辆资料包括（ ）。

A. 轴数、轴距、轮距　　B. 驱动方式、功率

C. 转向方式、胎压　　D. 驾驶人从业资格证

【答案】ABC

181. 根据《河南省高速公路条例》，下列车辆中不得进入河南省高速公路行驶的有（ ）。

A. 摩托车　　B. 拖拉机、轮式专用机械车

C. 履带车、铰接式客车、全挂拖斗车　　D. 悬挂试车号牌和教练车号牌的车辆

【答案】ABCD

182. 根据《关于印发河南省高速公路大件运输许可行业管理工作制度（试行）的通知》第三十条，关于大件运输通行安全评价，下列说法正确的有（ ）。

A. 车货总质量超过160吨的，应组织人工验算

B. 车货总质量在100吨至160吨之间的，采用桥梁安全评估系统完成计算

C. 车货总质量超过100吨的，一律免于评价

D. 所有大件运输均须组织专家论证

【答案】AB

183. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第十九条，申请办理行驶期限不超过6个月的《超限运输车辆通行证》，应当同时满足的条件包括（ ）。

A. 同一大件运输车辆短期内多次通行固定路线

B. 装载方式、装载物品相同

C. 不需要采取加固、改造措施

D. 运输距离超过500公里

【答案】ABC

184. 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第十条，公路超限运输申请表的主要内容包括（ ）。

A. 货物的名称、外廓尺寸和质量

B. 车辆的厂牌型号、整备质量、轴数、轴距和轮胎数

C. 载货时车货总体的外廓尺寸、总质量、各车轴轴荷

D. 拟运输的起讫点、通行路线和行驶时间

【答案】ABCD

185. 根据《路政管理规定》第十八条，关于超限运输许可权限的划分，下列对应关系正确的有（ ）。

A. 行驶国道、省道的，由省级公路管理机构受理

B. 行驶县道的，由市级公路管理机构受理

C. 行驶乡道的，由县级公路管理机构受理

D. 行驶国道、省道的，由县级公路管理机构受理

【答案】ABC

186. 根据《关于印发河南省高速公路大件运输许可行业管理工作制度（试行）的通知》第七条，关于大件运输许可岗位人员管理，下列说法正确的有（ ）。

A. 实行轮岗交流制度

B. 轮岗周期为每2年一次

C. 同一岗位连续工作最长不超过3年

D. 同一岗位可以长期固定不变

【答案】ABC

187. 根据《关于调整大件运输车辆通行高速公路上站时间有关工作的通知》（豫交文〔2024〕70号），下列说法正确的有（ ）。

A. 废止豫交高管〔2012〕130号文件

B. 取消大件运输车辆早7点至晚18点的上站时间限制

C. 大件运输车辆改为仅限夜间通行

D. 法定节假日期间按公安机关交通管理部门要求执行

【答案】ABD

188. 根据《关于印发河南省高速公路大件运输许可行业管理工作制度（试行）的通知》，关于大件运输许可行业管理监督制约机制，下列说法正确的有（ ）。

A. 岗位人员实行轮岗交流，每2年轮岗一次，同一岗位最长不超过3年

B. 许可系统每日20时关闭进行数据维护

C. 三类件许可申请实行100%核查

D. 现场核查人员不得少于2人

【答案】ABCD

189. 根据《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路〔2018〕160号），关于大件运输服务保障措施，下列说法正确的有（ ）。

A. 办结许可后将许可名单下发至相关收费站，时间不得超过2小时

B. 每个高速公路省界入口和重要收费站应至少设置1条4.5米以上超宽车道

C. 咨询电话应保持24小时人工接听

D. 所有收费站均应设置大件运输专用通道

【答案】AB

190. 根据《河南省大件运输许可信用承诺实施意见（试行）》（豫交规〔2024〕3号），关于承诺书管理，下列说法正确的有（ ）。

A. 承诺书有效期为1年

B. 企业对承诺内容的真实性负责

C. 承诺书有效期为3年

D. 承诺书无需企业法定代表人签署

【答案】AB

191. 根据《省厅关于规范空载大件运输车辆行驶高速公路有关事项的通知》，关于空载大件运输车辆管理，下列说法正确的有（ ）。

A. 空载大件运输车辆总质量未超过49吨的，行驶高速公路不需办理《超限运输车辆通行证》

B. 总质量超过49吨的空载大件运输车辆，应当依法办理许可

C. 持临时号牌的空载大件运输车辆，收费站应拍照存档，存档期限6个月

D. 所有空载大件运输车辆均须办理通行证

【答案】ABC

192. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第7.2.3条，关于大件运输车辆横桥向布置，下列说法正确的有（ ）。

A. 桥梁为2条机动车道时，横桥向行驶范围有相应限制要求

B. 机动车道较多时，车辆在所在半幅居中布置

C. 横桥向行驶范围不应大于6米

D. 横桥向行驶范围不应大于10米

【答案】ABC

193. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第6章，关于立体交叉通行评价，下列说法正确的有（ ）。

A. 匝道通行时车货外廓边缘与护栏等设施的预留空间不宜小于0.5米，不应小于0.25米

B. 主线和匝道上跨桥桥下净空应满足车货总体外廓尺寸对空间可通行的要求

C. 应结合车货总体外廓尺寸、车底离地高度等，评价车辆顶起失效、触头失效和托尾失效风险

D. 匝道通行无须评价任何风险

【答案】ABC

194. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第3.2.4条条文说明，关于尺寸分级界限值的取值依据，下列说法正确的有（ ）。

A. A尺寸级下限取2.55米，来源于《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）总宽度界限值

B. A尺寸级上限取3.00米，依据是四级公路车道宽度为3.00米且无硬路肩

C. B尺寸级上限取3.50米，与宽度3.50米大件运输车辆占比最大有关

D. C尺寸级上限取3.75米，依据是设计速度60km/h二级公路车道宽度与右侧硬路肩宽度之和

【答案】ABCD

195. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第3.2.4条条文说明，关于总高度分级取值，下列说法正确的有（ ）。

A. A尺寸级总高度下限取4.00米，来源于《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）总高度界限值

B. A、B、C尺寸级总高度上限取4.50米，依据是三级、四级公路净高4.50米

C. D尺寸级总高度上限取5.00米，依据是高速公路、一级、二级公路净高5.00米

D. D尺寸级总高度上限取6.00米

【答案】ABC

196. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第3.2.5条条文说明，关于质量分级界限值的取值依据，下列说法正确的有（ ）。

A. A质量级上限取8吨，根据不同轴数车辆总质量下限计算（范围7.5—9吨）

B. B质量级、C质量级上限分别取10吨和14吨，依据是常用沥青路面结构承载计算

C. D质量级参照《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）大件运输车辆平均轴荷不超过18吨取值

D. E质量级参照《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）大件运输车辆最大轴荷不超过20吨取值

【答案】ABCD

197. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023），关于大件运输分级的关系，下列说法正确的有（ ）。

A. 根据车货总体外廓尺寸和最大轴荷分别进行分级

B. 一辆大件运输车可以为A尺寸级与D质量级

C. 当不同分级确定的级别不一致时，需按最高级别确定分级

D. 尺寸分级决定质量分级

【答案】ABC

198. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023），关于预留空间，下列说法正确的有（ ）。

A. 路段通行时车货外廓边缘和道路边缘或护栏等设施间的预留空间可取0.5米

B. 匝道通行时预留空间不宜小于0.5米，不应小于0.25米

C. 预留空间要求与车辆通行速度有关

D. 预留空间统一取0.25米

【答案】ABC

199. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第4.4.1条及条文说明，关于纵坡通行，下列说法正确的有（ ）。

A. 路线纵坡不大于3%的路段不受纵坡坡度和坡长限制，无须验算

B. 纵坡大于3%时，上坡路段宜评价牵引车载重状态下的爬坡性能

C. 行驶至坡顶的速度不宜低于15km/h

D. 特殊情况下确需通行时，行驶至坡顶的速度可适当降低

【答案】ABCD

200. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第4.4.2条条文说明，关于失效形式，下列说法正确的有（ ）。

A. 车辆本身或车载货物底部碰到地面而被顶住，称为顶起失效

B. 车辆本身或车载货物前部触及地面而不能通过，称为触头失效

C. 车辆本身或车载货物尾部触及地面，称为托尾失效

D. 凸形竖曲线路段应评价触头失效和托尾失效

【答案】ABC

201. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第7.1.3条，桥梁结构可通行性评价应考虑的因素包括（ ）。

A. 桥梁技术状况等级　　B. 大件运输总质量

C. 车辆荷载效应　　        D. 大件运输轴荷

【答案】ABC

202. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第7.3节，关于桥梁技术状况等级与评价方法，下列说法正确的有（ ）。

A. 结构可通行性应根据桥梁近一年内的技术状况等级进行评价

B. 技术状况评定依据包括《公路桥涵养护规范》（JTG 5120—2021）

C. 4类、5类桥梁不满足公路大件运输安全通行的结构可通行性要求

D. 3类桥梁应采用荷载效应验算法评价

【答案】ABCD

203. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第9章，关于隧道通行评价，下列说法正确的有（ ）。

A. 应根据车货总体外廓尺寸及隧道实际断面尺寸评价隧道空间可通行性

B. 隧道底板有特殊要求的，应评价其结构可通行性

C. 车货总体外廓距离隧道侧壁（包括检修道）不应小于0.5米

D. 顶部距离隧道洞顶（含所有设备）不应小于0.2米

【答案】ABCD

204. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第6.4.1条条文说明，关于立体交叉通行，下列说法正确的有（ ）。

A. 应评价匝道出口与上游隧道出口的间距

B. 应评价匝道入口与下游隧道进口的间距

C. 护送车辆在内的车队将占用出入口与隧道之间很长的空间

D. 立体交叉无须考虑隧道间距

【答案】ABC

205. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）附录A，大件运输安全通行评价项目概况应包括的内容有（ ）。

A. 大件运输车货总体技术状况　　B. 通行的公路概况

C. 通行路线上所有桥梁的结构类型、设计荷载及最近一次检测的技术状况等级

D. 通行路线上所有隧道的横断面形式及最近一次检测的技术状况等级和时间

【答案】ABCD

206. 根据《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路〔2018〕160号），关于大件运输领域突出问题的表现，下列说法正确的有（ ）。

A. 虚假申报指隐瞒真实车货信息骗取许可

B. "大车小证"指实际运输车辆尺寸、质量超出许可记载范围

C. "办短跑长"指实际行驶路线超出许可核定的路线范围

D. "办短跑长"指运输速度过快

【答案】ABC

207. 根据《河南省大件运输许可信用承诺实施意见（试行）》（豫交规〔2024〕3号），关于适用信用承诺的条件，下列说法正确的有（ ）。

A. 适用企业分为大型装备生产企业和大件运输企业两类

B. 风电设备、工程机械、轨道车厢为明确的标准产品类型

C. 承诺书有效期为1年

D. 任何运输货物均可适用信用承诺

【答案】ABC

208. 根据《河南省大件运输许可信用承诺实施意见（试行）》（豫交规〔2024〕3号），关于远程核查与失信处理，下列说法正确的有（ ）。

A. 年均核查数量500台次以上的，可适用远程核查

B. 发现1次车证不符的，约谈企业并将核查比例提高至50%

C. 发现2次车证不符的，取消适用资格，1年内不适用信用承诺办理

D. 发现1次车证不符的，直接吊销道路运输经营许可证

【答案】ABC

209. 根据《省厅关于规范空载大件运输车辆行驶高速公路有关事项的通知》，下列说法正确的有（ ）。

A. 空载大件运输车辆总质量超过49吨的，应当依法办理许可手续

B. 使用虚假号牌的空载大件运输车辆，列入失信名单，1年内禁止驶入高速公路

C. 持临时号牌的空载大件运输车辆，收费站应拍照存档6个月

D. 空载大件运输车辆一律禁止驶入高速公路

【答案】ABC

210. 根据《路政管理规定》，下列说法正确的有（ ）。

A. 路政管理工作坚持"统一管理、分级负责、依法行政"

B. 行驶国道、省道的超限运输许可由省级公路管理机构受理

C. 公路管理机构应当自受理超限运输申请之日起15日内作出是否批准的决定

D. 行驶乡道的超限运输许可由市级公路管理机构受理

【答案】ABC

211. 根据《河南省高速公路条例》，关于在高速公路及其相关区域设置非公路标志标牌，下列说法正确的有（ ）。

A. 未经省交通运输主管部门许可，不得在高速公路、高速公路用地范围内、高速公路建筑控制区内设置非公路标志标牌

B. 在高速公路用地范围内设置广告牌等非公路标志，须经省交通运输主管部门许可

C. 在高速公路建筑控制区外设置非公路标志标牌，同样须经省交通运输主管部门许可

D. 非公路标志标牌的许可权限在设区的市交通运输主管部门

【答案】AB

212. 某大件运输车车货总宽度3.60米、总高度4.60米、总长度22米，根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第3.2.4条，下列判定正确的有（ ）。

A. 按总宽度3.60米，未超过C尺寸级上限3.75米

B. 按总高度4.60米，已超过A、B、C尺寸级上限4.50米

C. 按4.60米总高度未超过D尺寸级上限5.00米，属D尺寸级

D. 尺寸分级应按外廓尺寸中确定的最高级别确定，该车应定为D尺寸级

【答案】ABCD

213. 关于《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第3.2.4条分级与《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）的关系，下列说法正确的有（ ）。

A. 规范中大件运输的定义采用《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）中超限运输车辆总尺寸和总质量的界定

B. 表3.2.4的分级是在大件运输范围内对尺寸的进一步细分

C. 表中总高度、部分总宽度等级的上下限值参考了《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）

D. 表3.2.4的分级与《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第三条超限标准完全相同

【答案】ABC

214. 关于E质量级（最大轴荷）与许可管理的关系，下列说法正确的有（ ）。

A. 《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）E质量级上限参照《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）最大轴荷不超过20吨取值

B. 《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第十七条规定多轴多轮液压平板车最大轴荷超过20000千克的，不予许可

C. E质量级车辆的最大轴荷上限为14吨

D. 最大轴荷与许可审批无关

【答案】AB

215. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第7.3.2条条文说明，关于荷载效应验算的适用情形，下列说法正确的有（ ）。

A. 荷载效应Sb≥Sd的1类、2类桥梁，若荷载效应验算通过，在桥梁技术状况不变的情况下满足结构可通行性要求

B. 3类桥梁应采用荷载效应验算法评价

C. 未通过荷载效应验算的1类、2类、3类桥梁，不满足结构可通行性要求

D. 所有桥梁均无须进行荷载效应验算

【答案】ABC

216. 某跨省三类件大件运输申请（车货总高4.8米、总质量120吨），关于办理时限，下列说法正确的有（ ）。

A. 起运地省级公路管理机构受理后应在2个工作日内向沿线各省级公路管理机构转送申请资料

B. 沿线各省级公路管理机构应当在收到转送的申请材料起15个工作日内作出行政许可决定

C. 统一受理、集中办理的，办理时间最长不超过20个工作日

D. 全流程须在5个工作日内办结

【答案】ABC

217. 某车违法超限运输，车货总高度4.8米、总质量超限定标准2000千克，根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第四十三条，下列说法正确的有（ ）。

A. 车货总高度超过4.5米，处1000元以上3000元以下罚款

B. 总质量超限超过1000千克，按每超1000千克罚款500元，应处罚款1000元

C. 两项违法行为的罚款数额应当累计，但累计最高不超过30000元

D. 只按高度超限处罚一项

【答案】ABC

218. 某大件运输路线上一座桥梁技术状况等级为3类，车货总体总质量荷载效应Sb＜设计车辆荷载效应Sd，根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023），下列说法正确的有（ ）。

A. 3类桥梁应采用荷载效应验算法评价

B. 若荷载效应验算通过，在桥梁技术状况不变的情况下，满足结构可通行性要求

C. 可直接按附录D车辆荷载效应法评价通过

D. 应判定为不满足通行要求

【答案】AB

219. ( )单位的安全生产管理人员的任免，应当告知主管的负有安全生产监督管理职责的部门。

A. 危险物品的储存

B. 危险物品的生产

C. 矿山

D. 金属冶炼

答案：ABCD

220. 生产经营单位的（ ）应当恪尽职守，依法履行职责。

A. 安全生产管理机构

B. 安全生产兼职人员

C. 安全生产管理人员

D. 主要负责人员

答案：AC 

221. 生产经营单位的安全生产保障职责包括：

A. 建立健全全员安全生产责任制

B. 组织制定并实施本单位安全生产规章制度

C. 保证安全生产资金投入的有效实施

D. 仅对一线员工进行安全培训

答案：ABC

222. 关于安全生产工作的基本原则，以下哪些说法是正确的？（）

A. 安全生产工作应当坚持中国共产党的领导

B. 安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上

C. 安全生产工作应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

D. 生产经营单位可以自主选择是否履行安全生产主体责任

答案：ABC

223. 依据《安全生产法》的规定，从业人员的安全生产义务有______。

A. 遵章守规、服从管理的义务

B. 正确佩戴和使用劳保用品的义务

C. 接受安全培训，掌握安全生产技能的义务

D. 发现事故隐患或者其他不安全因素及时报告的义务

答案：ABCD

224. 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一( )，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督 促整改。

A. 考核

B. 管理

C. 协调

D. 奖惩

答案：BC

225. 《安全生产法》规定，安全生产监督检查人员应当（）。

A. 忠于职守

B. 坚持原则

C. 秉公执法

D. 出示执法证件 E、当场处罚企业

答案：ABCD

226. 依照《安全生产法》的规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由______予以保证。

A. 生产经营单位的决策机构

B. 生产经营单位的财务部门

C. 生产经营单位的主要负责人

D. 个人经营的投资人

答案：ACD

227. 《安全生产法》规定，安全生产监管部门的职责包括（）。

A. 依法对安全生产工作进行监督管理

B. 对安全生产违法行为进行查处

C. 对生产安全事故进行调查处理

D. 对安全生产信息进行公开 E、对安全生产工作进行指导协调

答案：ABCD

228. 根据《中华人民共和国安全生产法》，关于生产经营单位的安全生产责任制，下列说法正确的是（）。

A. 安全生产责任制是生产经营单位岗位责任制的一个组成部分

B. 安全生产责任制是生产经营单位中最基本的一项安全制度

C. 利润是安全生产责任制的重要目标

D. 安全生产责任制是生产经营单位安全生产、劳动保护管理制度的核心

答案：ABD

229. 根据《公路安全保护条例》，公路上行驶车辆的装载物掉落、遗洒或者飘散的，下列做法符合规定的是______。

A. 公路上行驶车辆的装载物掉落、遗洒或者飘散的，车辆驾驶人、押运人员应当及时采取措施处理;

B. 其他人员发现公路上有影响交通安全的障碍物的，也应当及时报告公路管理机构或者公安机关交通管理部门

C. 公安机关交通管理部门应当责令改正车辆装载物掉落、遗洒、飘散等违法行为

D. 公路管理机构、公路经营企业应当及时清除掉落、遗洒、飘散在公路上的障碍物

答案：ABCD

230. 依据《安全生产法》，生产经营单位在劳动防护用品管理方面的要求包括（）。

A. 必须为从业人员提供劳动防护用品

B. 劳动防护用品应当符合国家标准

C. 劳动防护用品应当符合行业标准

D. 应当监督从业人员正确佩戴 

E.可以以货币形式替代劳动防护用品

答案：ABCD

231. 生产经营单位的安全生产责任制应当明确的内容包括( )。

A. 各岗位的责任人员

B. 各岗位的责任范围

C. 考核标准

D. 主要负责人财产状况 

E、安全生产手法情况记录

答案：ABC

232. 依据《安全生产法》，以下关于事故抢救的说法正确的有（）。

A. 单位负责人应当立即组织抢救

B. 应当防止事故扩大

C. 应当减少人员伤亡和财产损失

D. 任何单位和个人都应当支持、配合事故抢救 

E、事故抢救可以不顾及现场安全

答案：ABCD

233. 《安全生产法》规定，从业人员享有的权利包括（）。

A. 了解作业场所和工作岗位存在的危险因素

B. 了解防范措施和事故应急措施

C. 对本单位安全生产工作提出建议

D. 对本单位安全生产工作提出批评 

E、拒绝违章指挥和强令冒险作业

答案：ABCD

234. 《安全生产法》规定，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，内容包括（）。

A. 安全生产法律法规

B. 安全生产基本知识

C. 岗位安全操作规程

D. 事故应急处理措施 

E、防护用品使用知识

答案：ABCD

235. 依据《安全生产法》，生产经营单位在安全生产管理方面的基本要求包括（）。

A. 建立全员安全生产责任制

B. 制定安全生产规章制度

C. 制定操作规程

D. 保证安全生产投入 

E、确保不发生任何事故

答案：ABCD

236. 依据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理人员应当履行的职责包括（）。

A. 组织或者参与拟订安全生产规章制度

B. 组织或者参与安全生产教育和培训

C. 督促落实重大危险源安全管理措施

D. 检查安全生产状况 E、直接决定停产整顿

答案：ABCD

237. 依据《安全生产法》，以下关于安全生产教育和培训的说法正确的有（）。

A. 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训

B. 未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业

C. 安全生产教育和培训应当如实记录

D. 安全生产教育和培训记录应当保存备查 

E、新进从业人员可以边培训边上岗

答案：ABCD

238. 《中华人民共和国安全法》规定，公民和组织的哪些行为属于维护国家安全的行为。（ ）

A. 遵守宪法、法律法规关于国家安全的有关规定

B. 及时报告危害国家安全活动的线索

C. 如实提供所知悉的涉及危害国家安全活动的证据

D. 为国家安全工作提供便利条件或者其他协助

答案：ABCD

239. 生产经营单位未如实记录安全生产教育和培训情况的，如何处理( )。

A. 责令限期改正，可以处五万元以下的罚款

B. 逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任 人员处一万元以上二万元以下的罚款

C. 情节严重的，对主要负责人给予撤职处分

D. 构成犯罪的，依法追究刑事责任

答案：AB

240. 负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位做出( )的决定，生产经营单位应当依 法执行，及时消除事故隐患。

A. 停产停业

B. 停止施工

C. 停止使用相关设施

D. 停止使用相关设备

答案：ABCD

241. 生产经营单位应当具备安全生产条件所必需的资金投入，由( )。

A. 生产经营单位的决策机构予以保证

B. 生产经营单位的主要负责人予以保证

C. 生产经营单位的持股人予以保证

D. 个人经营的投资人予以保证

答案：ABD

242. 以下各项中，属于安全生产部门规章的有( )。

A. 《劳动防护用品监督管理规定》

B. 《生产经营单位安全培训规定》

C. 《安全生产法》

D. 《生产安全事故报告和调查处理条例》

答案：AB

243. 依据《安全生产法》的规定，应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门可以对违法( )危险物品的作 业场所予以查封，并依法作出处理决定。

A. 生产

B. 储存

C. 使用

D. 经营

答案：ABCD

244. 《安全生产法》规定，安全生产管理人员的职责包括（）。

A. 组织参与拟定安全生产规章制度

B. 组织参与安全生产教育和培训

C. 督促落实重大危险源管理措施

D. 组织参与应急救援演练 

E、有权开除违章员工

答案：ABCD

245. 《安全生产法》确立的基本原则是人身第一、（）的原则。

A. 预防为主

B. 权责一致

C. 社会监督

D. 综合治理

答案：ABCD

246. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，报告事故的内容包括（）。

A. 事故发生单位概况

B. 事故发生的时间和简要经过

C. 事故的简要经过

D. 事故已经造成的伤亡人数

答案：ABCD

247. 依据《安全生产法》，以下关于安全风险分级管控的说法正确的有（）。

A. 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度

B. 应当按照安全风险分级采取相应的管控措施

C. 安全风险分级管控应当动态更新

D. 安全风险分级管控只需在开工前进行 

E、安全风险分级管控应当全员参与

答案：ABC

248. 生产经营单位应当告知从业人员的事项包括（）。

A. 作业场所和工作岗位危险因素

B. 生产经营计划

C. 事故应急措施

D. 安全防范措施 

E、劳动防护用品使用

答案：ACD

249. 关于安全生产费用的提取和使用，正确的表述是( )。

A. 安全生产费用提取的具体比例由生产经营单位根据本单位实际情况决定

B. 安全生产费用专门用于改善安全生产条件支出

C. 安全生产法费用在成本中据实列支

D. 安全生产费用不得在成本中列支

答案：BC

250. 《安全生产法》规定生产经营单位使用被派遣劳动者的需对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的 ( )。

A. 教育

B. 训练

C. 培养

D. 培训

答案：AD

251. 依据《安全生产法》，以下关于安全生产检查的说法正确的有（）。

A. 安全生产管理人员应当对安全生产状况进行经常性检查

B. 检查中发现的问题应当立即处理

C. 不能处理的应当及时报告

D. 检查及处理情况应当如实记录 

E、安全检查只需每年进行一次

答案：ABCD

252. 安全生产监督检查人员应当将检查的（）作出书面记录。

A. 时间

B. 地点

C. 内容

D. 发现的问题及其处理情况 

E、检查人员签名

答案：ABCD

253. 依据《安全生产法》，负有安全生产监督管理职责的部门依法采取的措施包括（）。

A. 进入生产经营单位进行检查

B. 调阅有关资料

C. 向有关单位和人员了解情况

D. 对检查中发现的安全生产违法行为当场予以纠正 

E、对检查中发现的事故隐患直接关闭企业

答案：ABCD

254. 安全生产规章制度是安全生产经营单位有效防范安全风险，保障从业人员安全健康和企业财产安全的重要措施。下 列关于企业安全生产管理制度的制定和执行的说法中，正确的是（）。

A. 由企业安全管理部门负责起草

B. 由安全管理人员执行

C. 以风险控制为主线进行系统性考虑

D. 由具有丰富现场经验的管理和技术人员参与制定 

E、由相关业务主管部门负责组织制定

答案：ACD

255. 中华人民共和国安全生产法制定目的是（ ）。

A. 促进经济社会持续健康发展

B. 保障人民群众生命和财产安全

C. 防止和减少生产安全事故

D. 为了加强安全生产工作

答案：ABCD

256. 新《安全生产法》要求，要强化和落实生产经营单位的主体责任，建立( )的机制。

A. 生产经营单位负责

B. 职工参与

C. 政府监管

D. 行业自律 

E、社会监督

答案：ABCD

257. 依据《安全生产法》的规定，( )等单位有进行安全生产公益宣传教育的义务。

A. 新闻

B. 出版

C. 广播

D. 电影和电视

答案：ABCD

258. 《中华人民共和国安全生产法》规定：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的（ ），服从管理，正确 佩戴和使用劳动防护用品。

A. 领导要求

B. 安全生产规章制度

C. 操作规程

D. 任务安排

答案：BC

259. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493 号）的规定，特别重大事故等级划分标准内容包括（）

A. 造成30 人以上死亡

B. 造成10 人以上50 人以下重伤

C. 造成100 人以上重伤

D. 造成1 亿元以上直接经济损失 E、造成1000 万元以上5000 万元以下直接经济损失

答案：ACD

260. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十二条，报告事故的内容包括（ ）。

A. 事故发生单位概况

B. 事故发生的时间

C. 事故的简要经过

D. 事故发生时目击证人的相关信息 E、事故已经造成的伤亡人数

答案：ABC

261. 《安全生产法》规定，生产经营单位应当具备______规定的安全生产条件。

A. 安全生产法和有关法律

B. 国家标准或者行业标准

C. 行政法规

D. 地方标准

答案：ABC

262. 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》中，事故隐患分为哪几类？（）

A. 一般事故隐患

B. 较大事故隐患

C. 重大事故隐患

D. 特大事故隐患 

E、特重大事故隐患

答案：AC

263. 根据《中华人民共和国安全生产法》，安全生产工作实行（），强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责 任。

A. 由安全部门专门负责

B. 管行业必须管安全

C. 管业务必须管安全

D. 管生产经营必须管安全

答案：BCD

264. 依据《安全生产法》，以下关于生产安全事故报告的说法正确的有（）。

A. 事故发生后应当立即报告

B. 报告应当及时、准确、完整

C. 不得迟报、漏报、谎报、瞒报

D. 单位负责人接到报告后应当于1 小时内向有关部门报告 

E、必要时可以先报告后补手续

答案：ABCD

265. 依据《安全生产法》，以下关于安全生产标准化建设的说法正确的有（）。

A. 生产经营单位应当推进安全生产标准化建设

B. 安全生产标准化建设有助于提高安全生产水平

C. 安全生产标准化建设是强制要求

D. 安全生产标准化建设可以减轻企业负担 

E、安全生产标准化建设有利于预防事故

答案：ABD

266. 《安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门工作人员应当（）。

A. 忠于职守

B. 坚持原则

C. 秉公执法

D. 出示有效执法证件 E、保守秘密

答案：ABCD

267. 《安全生产法》中规定，国务院交通运输、住房和城乡建设、水利、民航等有关部门和县级以上地方人民政府建立 健全相关( )的生产安全事故应急救援信息系统。

A. 行业

B. 地区

C. 单位

D. 领域

答案：ABD

268. 依据《安全生产法》，生产经营单位应当具备的安全生产条件包括（）。

A. 有健全的安全生产规章制度

B. 有必要的安全生产投入

C. 有专职的安全生产管理人员（符合条件时）

D. 有符合标准的设施设备 

E、有完善的应急救援体系（非强制性）

答案：ABCD

269. 《安全生产法》规定生产经营单位必须对安全设备进行经常性( )、并定期( )保证正常运转。

A. 维护

B. 保养

C. 维修

D. 检测

答案：ABD

270. 《安全生产法》规定，生产经营单位在安全生产方面的基本义务包括（）。

A. 遵守安全生产法律法规

B. 加强安全生产管理

C. 建立健全全员安全生产责任制

D. 改善安全生产条件 

E、推进安全生产标准化建设

答案：ABCD

271. 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，下列选项中不得从企业安全生产费用中列支的有（）

A. 职工薪酬

B. 职工工伤医疗费

C. 职工福利

D. 企业从业人员发现报告事故隐患的奖励

答案：ABC

272. 依据《安全生产法》，安全生产监督检查人员应当将检查的（）作出书面记录。

A. 时间

B. 地点

C. 内容

D. 发现的问题及其处理情况 E、被检查单位的整改承诺

答案：ABCD

273. 《安全生产法》规定，生产经营单位在安全生产教育培训方面的要求包括（）。

A. 对新进从业人员进行岗前培训

B. 对在岗从业人员定期培训

C. 对从业人员进行安全技能培训

D. 对从业人员进行应急知识培训 

E、建立安全生产教育培训档案

答案：ABCD

274. 依据《安全生产法》，生产经营单位在安全生产投入方面的要求包括（）。

A. 保证安全生产条件所必需的资金投入

B. 安全生产费用在成本中据实列支

C. 安全生产费用专门用于改善安全生产条件

D. 安全生产费用可以挪作他用 E、安全生产费用的提取比例应当符合规定

答案：ABC

275. 《安全生产法》规定，安全生产工作应当建立______的机制。

A. 生产经营单位负责

B. 职工参与

C. 政府监管

D. 行业自律和社会监督的机制

答案：ABCD

276. 关于安全生产违法行为信息的记录和公示制度，以下表述正确的是( )。

A. 负有安全生产监督管理职责的部门应当建立安全生产违法行为信息库

B. 违法行为信息库要记录生产经营单位的安全生产违法行为信息

C. 对违法行为情节严重的生产经营单位，应当向社会公告，并通报行业主管部门、投资主管部门、国土资源主管部门、 证券监督管理机构以及有关金融机构

D. 对违法行为特别严重的生产经营单位，经报本级人民政府同意，负有安全生产监督管理职责的部门有权要求金融机 构不予贷款，投资部门不予核准有关项目等

答案：ABC

277. 依据《安全生产法》，从业人员在安全生产方面的权利包括（）。

A. 了解作业场所和工作岗位存在的危险因素

B. 对本单位安全生产工作提出建议

C. 拒绝违章指挥和强令冒险作业

D. 获得符合标准的劳动防护用品 

E、要求降低劳动强度

答案：ABCD

278. 《安全生产法》规定，安全生产监督检查人员在检查中应当履行的职责包括（）。

A. 暗中进行

B. 进入现场检查

C. 调阅相关资料

D. 询问相关人员 

E、作出书面记录

答案：BCD

279. 生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的（）标准。

A. 国家

B. 地方

C. 行业

D. 企业 

E、主管部门

答案：AC

280. 《安全生产法》规定，生产经营单位在危险物品管理方面的要求包括（）。

A. 危险物品的生产、经营、储存应当符合要求

B. 危险物品的运输应当符合要求

C. 危险物品的装卸应当符合要求

D. 危险物品的废弃应当符合要求 

E、危险物品可不设置明显安全警示标志

答案：ABCD

281. 依据《安全生产法》，下列关于安全生产责任保险的说法正确的有（）。

A. 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险

B. 属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险

C. 安全生产责任保险的保费由从业人员承担

D. 安全生产责任保险可以替代工伤保险

E、安全生产责任保险有利于分散生产安全事故风险

答案：AB

282. 安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，构成犯罪的，应该 追究（）和（）的责任

A. 直接负责的主管人员

B. 其他直接责任人员

C. 工人

D. 非雇主

答案：AB

283. 《安全生产法》规定，安全生产监督管理应当遵循的原则包括（）。

A. 坚持党的领导

B. 以人为本

C. 安全第一

D. 预防为主 

E、效益优先

答案：ABCD

284. 依据《安全生产法》，生产经营单位进行危险作业时，应当（）。

A. 安排专门人员进行现场安全管理

B. 确保操作规程的遵守

C. 确保安全措施的落实

D. 经主要负责人签字方可作业 E、事先向应急管理部门报告

答案：ABC

285. 根据《中华人民共和国安全生产法》，下列说法正确的是（）。

A. 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作承担部分责任

B. 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人

C. 其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责

D. 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

答案：BCD

286. 生产经营单位必须遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全 生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产( )的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设。

A. 资金

B. 物资

C. 技术

D. 人员

答案：ABCD

287. 《中华人民共和国安全生产法》规定：生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（ ）， 有权对本单位的安全生产工作提出建议。

A. 劳动安全

B. 危险因素

C. 防范措施

D. 事故应急措施

答案：BCD

288. 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，企业安全生产费用管理应遵循的原则是（）

A. 筹措有章

B. 支出有据

C. 管理有序

D. 监督有效

答案：ABCD

289. 《安全生产法》规定，安全生产管理人员应当履行的职责包括（）。

A. 组织或者参与拟订安全生产规章制度

B. 组织或者参与安全生产教育和培训

C. 组织开展危险源辨识和评估

D. 督促落实重大危险源安全管理措施 

E、检查安全生产状况，及时排查事故隐患

答案：ABCD

290. 依据《安全生产法》，______单位的安全生产管理人员的任免，应当告知主管的负有安全生产监督管理职责的部 门。竞赛

A. 危险物品的生产、储存

B. 矿山

C. 金属冶炼

D. 建筑施工

答案：ABC

291. 《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作全面负责，主要职责有______。

A. 建立、健全本单位安全生产责任制

B. 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D. 及时为本单位职工购买工伤保险

答案：ABC

292. 根据《安全生产法》的规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程( )。

A. 同时设计

B. 同时施工

C. 同时投入生产和使用

D. 同时检修

答案：ABC

293. 《安全生产法》中规定，县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门建立完善安全风险评估与论证机制，按照安 全风险管控要求，进行产业规划和空间布局，并对( )的生产经营单位实施重大安全风险联防联控。

A. 位置相邻

B. 行业相近

C. 业态相似

D. 从业人员人数相同

答案：ABC

294. 《安全生产法》规定，生产经营单位在劳动防护用品管理方面的要求包括（）。

A. 可为从业人员提供资金自行购买劳动防护用品

B. 劳动防护用品应当符合国家标准

C. 劳动防护用品应当符合行业标准

D. 应当监督从业人员正确佩戴 

E、应当教育从业人员正确使用

答案：BCD

295. 依据《安全生产法》，负有安全生产监督管理职责的部门工作人员有下列行为之一的，应当给予处分（）。

A. 对不符合法定安全生产条件的涉及安全生产的事项予以批准

B. 发现未依法取得批准的单位擅自从事有关活动不予取缔

C. 接到事故报告后不及时组织抢救

D. 在安全生产监督检查中索取财物 

E、依法履行监督检查职责

答案：ABCD

296. 安全生产监督检查人员应当将检查的( )，作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字。

A. 时间

B. 地点

C. 内容

D. 发现的问题及其处理情况

答案：ABCD

297. 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员，对本单位安全生 产工作负有以下职责（）。

A. 组织或参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况

B. 组织或参与本单位应急救援演练

C. 检查本单位安全生产状况，及时排查安全生产事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

D. 压缩安全经费使用，提高企业利润

答案：ABC

298. 依据《安全生产法》，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，内容包括（）。

A. 安全生产法律法规

B. 安全生产基本知识

C. 岗位安全操作规程

D. 事故应急处理措施 

E、企业盈利目标

答案：ABCD

299. 依据《安全生产法》的规定，生产经营单位采用( )或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效 的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

A. 新措施

B. 新工艺

C. 新技术

D. 新材料

答案：BCD

300. 《安全生产法》确立的基本原则是人身第一、()的原则。

A. 预防为主

B. 权责一致

C. 社会监督

D. 综合治理

答案：ABCD

301. 《安全生产法》规定，从业人员在安全生产方面的权利包括（）。

A. 获得劳动防护用品的权利

B. 获得安全生产培训的权利

C. 了解安全生产情况的权利

D. 提出安全生产建议的权利 

E、拒绝违章指挥的权利

答案：ABCD

302. 根据《中华人民共和国安全生产法》，下列关于安全生产管理人员的说法正确的是（）。

A. 生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见

B. 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发 现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理

C. 运输单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

D. 运输单位的安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，应当由主 管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格

答案：ABCD

303. 依据《安全生产法》，以下关于生产经营单位安全生产条件的说法正确的有（）。

A. 应当具备《安全生产法》和有关法律规定的安全生产条件

B. 应当具备行政法规规定的安全生产条件

C. 应当具备国家标准或者行业标准规定的安全生产条件

D. 不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动 

E、可以边整改边生产

答案：ABCD

304. 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产工作强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立（） 的机制。

A. 生产经营单位负责

B. 职工参与

C. 政府监管

D. 行业自律 

E、社会监督

答案：ABCD

305. 负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度，公开 ，受理有关安全生产的举报。

A. 举报电话

B. 信箱

C. 手机短信

D. 电子邮件地址竞赛

答案：ABD

306. 依据《安全生产法》，以下关于安全生产监督管理部门查封扣押的说法正确的有（）。

A. 对有证据证明不符合保障安全生产的国家标准的设施可以查封

B. 对有证据证明不符合保障安全生产的行业标准的设备可以扣押

C. 查封扣押的期限不得超过30 日

D. 查封扣押可以无限期进行 

E、查封扣押应当经行政机关负责人批准

答案：ABC

307. 《安全生产法》明确赋予从业人员的权利有（）。

A. 知情权

B. 赔偿请求权

C. 检举权

D. 安全保障权 

E、免费休假权

答案：ABCD

308. 生产经营单位从业人员安全生产教育和培训的内容包括( )。

A. 安全生产规章制度和安全操作规程

B. 本岗位的安全操作技能

C. 事故应急处理措施

D. 安全生产方面的权利和义务

答案：ABCD

309. 《安全生产法》规定，生产经营单位在安全生产管理机构设置方面的要求包括（）。

A. 矿山、金属冶炼单位应当设置安全生产管理机构

B. 建筑施工、道路运输单位应当设置安全生产管理机构

C. 危险物品的生产、经营、储存单位应当设置安全生产管理机构

D. 从业人员超过100 人的其他单位应当设置安全生产管理机构 

E、从业人员在100 人以下的应当配备专职或者兼职安全生产管理人员

答案：ABCD

310. 《安全生产法》规定，安全生产违法行为行政处罚的种类包括（）。

A. 警告

B. 罚款

C. 没收违法所得

D. 责令停产停业 

E、判处有期徒刑

答案：ABCD

311. 依据《安全生产法》，生产经营单位存在重大事故隐患，安全生产监督管理部门可以作出的决定包括（）。

A. 责令停产停业

B. 责令停止施工

C. 责令停止使用相关设施或者设备

D. 当场予以关闭 

E、限期改正

答案：ABC

312. 依据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，以下说法 正确的有（）。

A. 发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款

B. 发生较大事故的，处上一年年收入60%的罚款

C. 发生重大事故的，处上一年年收入90%的罚款

D. 发生特别重大事故的，处上一年年收入100%的罚款 

E、构成犯罪的，依法追究刑事责任竞赛

答案：ABD

313. 《安全生产法》规定，生产经营单位在生产安全事故报告方面的要求包括（）。

A. 事故发生后应当立即报告

B. 报告应当及时、准确、简略

C. 不得迟报、漏报、谎报、瞒报

D. 应当报告事故发生单位概况 

E、应当报告事故发生的时间、地点、经过

答案：ACD

314. 依据《安全生产法》，以下关于安全生产违法行为法律责任的说法正确的有（）。

A. 构成犯罪的，依法追究刑事责任

B. 尚不够刑事处罚的，依法给予行政处罚

C. 造成损失的，依法承担赔偿责任

D. 行政处罚可以替代刑事处罚 

E、民事赔偿可以替代行政处罚

答案：ABC

315. 生产经营单位必须为从业人员提供符合（ ）的劳动防护用品

A. 国家标准

B. 国际标准

C. 行外标准

D. 行业标准

答案：AD

316. 依据《安全生产法》，以下关于特种作业人员的说法正确的有（）。

A. 特种作业人员应当经专门的安全作业培训

B. 特种作业人员应当取得相应资格

C. 特种作业人员方可上岗作业

D. 特种作业人员的资格证可以转借他人使用 

E、特种作业人员应当定期复审

答案：ABC

317. 生产经营单位应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和（）规定的安全生产条件。

A. 国家标准

B. 行业标准

C. 企业标准

D. 地方标准 

E、国际标准

答案：ABD

318. 315《安全生产法》的立法目的，包括( )。

A. 为了加强安全生产监督管理

B. 提高产品的产量水平

C. 防止和减少生产安全事故

D. 保障人民群众生命财产安全

答案：ACD

319. 根据《中华人民共和国安全生产法》，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立（）和社会监督 的机制。

A. 生产经营单位负责

B. 职工参与

C. 政府监管

D. 行业自律

答案：ABCD

320. 下列不符合《安全生产法》规定的是______。

A. 任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报

B. 居民委员会、村民委员会发现其所在区域内的生产经营单位存在安全生产违法行为时，应当挺身而出，立即制止， 而无需向任何政府部门报告

C. 负有安全生产监督管理职责的部门受理的举报事项经调查核实后，应当以电话、传真或口头形式向有关负责人汇报

D. 任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均无权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报

答案：BCD

321. 《安全生产法》中规定，安全生产工作实行( )，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任。

A. 管行业必须管安全

B. 管业务必须管安全

C. 管生产经营必须管安全

D. 管技术必须管安全

答案：ABC

322. 依据《安全生产法》，以下关于安全生产中介服务机构的要求正确的有（）。

A. 应当具备国家规定的资质条件

B. 应当对其作出的结果的合法性、真实性负责

C. 可以租借资质

D. 不得挂靠 

E、不得出具虚假报告

答案：ABD

323. 《安全生产法》规定生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其( )等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

A. 工资

B. 绩效

C. 福利

D. 待遇

答案：AC

324. 《安全生产法》规定，生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电等危险作业时应当（）。

A. 安排专门人员进行现场安全管理

B. 确保操作规程的遵守

C. 确保安全措施的落实

D. 事先进行安全评估 

E、制定应急处置方案

答案：ABCD

325. 根据《中华人民共和国安全生产法》，坚持（）的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

A. 安全第一

B. 预防为主

C. 综合治理

D. 联合防控

答案：ABC

326. 《安全生产法》规定的保障生产经营单位的安全生产管理人员依法履行职责的主要措施是()。

A. 生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理人员的意见

B. 生产经营单位应当为安全生产管理人员发放安全生产管理岗位津贴

C. 生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同

D. 在安全生产管理方面，生产经营单位应当服从安全生产管理人员的决定 

E、危险物品的生产.储存单位以及矿山的安全生产管理人员的任免，应当告知主管的负有安全生产监督管理职责的部门

答案：AC

327. 《安全生产法》规定，有关法律、行政法规对______安全另有规定的，适用其规定。

A. 消防安全和道路交通安全

B. 铁路和水上交通安全

C. 特种设备安全

D. 民用航空安全以及核与辐射安全

答案：ABCD

328. 依据《安全生产法》，从业人员在安全生产方面的义务包括（）。

A. 遵守安全生产规章制度

B. 正确佩戴和使用劳动防护用品

C. 接受安全生产教育和培训

D. 及时报告事故隐患 

E、主动承担额外安全生产管理工作

答案：ABCD

329. 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》中，事故隐患分为( )

A. 一般事故隐患

B. 较大事故隐患

C. 重大事故隐患

D. 特大事故隐患 E、特重大事故隐患

答案：AC

330. 《安全生产法》规定生产经营单位必须为从业人员提供符合( )的劳动防护用品。

A. 国家标准

B. 行业标准

C. 地方标准

D. 单位标准

答案：AB

331. 依据《安全生产法》，下列关于安全生产许可证的说法正确的有（）。

A. 矿山企业应当取得安全生产许可证

B. 建筑施工企业应当取得安全生产许可证

C. 危险化学品生产企业应当取得安全生产许可证

D. 烟花爆竹生产企业应当取得安全生产许可证 

E、所有生产经营单位都应当取得安全生产许可证

答案：ABCD

332. 《安全生产法》赋予负有安全生产监督管理职责的部门的职权有______。

A. 进入生产经营单位进行检查以及了解有关情况的职权

B. 对安全生产违法行为的处理权

C. 对事故隐患的处理权

D. 对有关设施、设备、器材以及危险物品的处理权

答案：ABCD

333. 《安全生产法》规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件包括（）。

A. 有健全的安全生产规章制度

B. 有完善的安全生产操作规程

C. 必须购买商业保险

D. 有合格的安全生产管理人员 

E、有符合标准的设施设备

答案：ABD

334. 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位（），负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地方人民 政府予以关闭，有关部门应当依法吊销其有关证照。

A. 存在重大事故隐患，一百八十日内三次或者一年内四次受到《中华人民共和国安全生产法》规定的行政处罚的

B. 经停产停业整顿，仍不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的

C. 不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，导致发生重大、特别重大生产安全事故的

D. 拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停业整顿决定的

答案：ABCD

335. 《安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门应当（）。

A. 相互配合

B. 齐抓共管

C. 信息共享

D. 资源共用 E、独立执法，避免影响

答案：ABCD

336. 巡查人员在执勤时应当注重（   ） ，按规定着装，配戴头盔，着反光背心，做到 （   ）  ，热情服务。（AC）

A. 仪表          B.高效  

C. 文明执勤      D.良好形象 

337. 路产巡查包括  （   ）   、 （  ）   和特殊情况下的紧急出动。巡查方式看包括（  ）  、 （   ）  、徒步巡查。(ABCD）

A.定时巡查       B.临时巡查

C.车辆巡查       D.电子巡查

338. 高速公路路产巡查主要包括以下内容（     ）：（ ABCD ）。

A. 宣传、贯彻和执行公路管理的法律、法规和规章。

B. 发现、制止、纠正各类损坏、侵占、污染、占（利）用高速公路路产的行为。

C. 发现、制止高速公路建筑控制区内违章行为，及时函告相关单位。

D. 纠正其他违反高速公路有关法律、法规的行为。

339. 路产管理大队职责包括(     ）。   （ABC  ）

A. 做好辖区内涉路工程、养护施工等作业的监督检查工作。

B. 开展队伍建设、精神文明建设、廉政建设活动，加强队员的思想教育、业务学习、技能培训、考核评比，做好宣传工作。

C. 做好辖区的日常道路巡查工作，收集、上报路况信息。

D. 组织、协调对申报的大件运输车辆外廓尺寸、重量进行检测。

340. 事故现场造成堵车，在二小时内无法完成交通疏导（无法清理出一个车道通行的）或者堵车超过三公里的情况下（     ）： （ABC  ） 

A.应及时启动保通应急预案。

B.在条件允许的情况下，上报信息（监控）中心配合高速交警采取间断放行或单幅双向通行等措施。

C.无法采取间断放行或单幅双向通行等措施的，上报信息（监控）中心采取分流措施。

D.结合高速交警、收费部门采取封道措施。

341. 交通管制过程中，信息（监控）中心接到省路警指挥中心的交通管制指令后，分别传达给相关（       ）  。（ABCD） 

A. 路产管理大队B. 收费站C. 养护部门D. 服务区

342. 路产赔偿案件中，路产管理人员收集案件当事人或车辆驾驶员信息包括（     ）：（A、C、D）、驾龄（身份证复印件或驾驶证复印件）等。

A. 姓名 B.性别 C.身份证号 D. 住址

343. 执行巡查任务前，车辆责任人要对车辆状况进行检查，检查车辆的（      ）、水箱等情况和安全机构以及车辆工作设备。（ABCD）

A. 胎压 B. 发动机 C. 皮带 D. 机油

344. 电子巡查中要加大对辖区大型 （     ） 、（     ） 、（     ） 、 （     ）等重点部位的巡查力度。（ABCD）

A、桥梁 B、隧道 C、匝道 D、事故易发地

345. 巡查时应随车携带照 （     ） 、（      ）、（     ）  等勘验用具，并备齐路产案件文书及日常养护监管通知书。（ABC）

A、相机 B、勘查灯C、皮尺 D、电子指挥棒

346. 路产管理部门应根据路产巡查和养护巡查的特点，合理安排巡查时间，采取 （    ）、（     ）的方式，确保巡查的质量和效果，以达到及时修复设施，消除安全隐患的目的。（AD）

 A、同车巡查 B、分车巡查 C、定时巡查 D、错时巡查

347. 路产、养护日常巡查的主要内容包括路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施和绿化等附属设施有无 （     ）、（    ）、（    ）等情况。（ABD）

  A、损坏B、破坏 C、破损  D、被盗

348. （     ）、（     ）、（     ） 的工程建设单位制定的施工通行保障方案应征求辖区路产管理部门意见。（ABC）

A、专项工程B、大修工程 C、交叉工程 D、日常养护

349. 路产巡查人员应随时对施工现场进行监督、检查，发现不规范施工后，应及时（     ）、（     ），并下发《施工整改通知书》。（BC）

A、改正B、纠正 C、制止 D、阻止

350. 建立健全档案室管理有关制度，设专人负责管理，定期进行检查、清点，切实落实防尘、防火、防蛀、（    ）、防水、（     ） 、（     ）、（     ）等措施。  A、防潮 B、防光、C、防盗 D、防高温（ABCD）

351. 路产管理装备主要包括为保障路产管理工作开展而配备的（    ）、（    ）、（    ）、（    ）等。（ABCD）

A、交通 B、救援 C、通讯 D、取证

352. 路产管理装备按照产品说明要求保管存放，做好（     ）、（     ）、（     ）工作。（A CD）

A、防火 B、防潮 C、防盗 D、防损坏

353. 路产管理档案包括路产、（    ）、路产案件处理、人员管理、（     ）、财务票据、统计报表等。（AB）

A、建筑控制区  B、路产管理装备 C、施工管理 D、车辆管理

354. 交通管制流程包括（     ） ：（ABCDEF）

A、信息(监控)中心接到省路警指挥中心的交通管制指令后，分别传达给相关路产管理大队、收费站、养护部门、服务区。

B、各部门听从信息(监控)中心的指挥调度，各司其职。

C、路产管理大队加强路面巡查管控，做好路况信息上报，协助交警实施交通管制。

D、收费站根据信息(监控)中心的指令采取相应措施，关闭上道、间隔发卡、宣传解释。

E、养护部门暂停路面施工、根据具体情况清扫路面杂物、积雪等，对路面进行撒盐、除冰等工作。

F、服务区关闭上道，做好服务保障和解释工作。

355. 养护作业区警告区最小长度不小于1600米，应设置（    ）。（ABCE）

A、前方施工标志牌  B、限速80标志 C、限速60标志 

D、限速40标志     E、道路变窄标志牌  

356. 徒步巡查应加强对（    ）、（    ）等特殊位置的巡查，防范打击偷、逃、漏通行费等违规行为。（AD）

  A、桥梁  B、涵洞 C、平面交叉口  D、隧道

357. 路产巡查电子巡查制度包括（     ）：（ABCDEF） 

A、电子巡查是指利用监控设备对辖区路面状况、通行情况以及建筑控制区进行适时监控的一种巡查方式。

B、电子巡查的方式有定时巡查、重点巡查和临时巡查。

C、电子巡查人员应熟练掌握电子巡查设备的操作规程，严格按照规定的时间、路段巡查。

D、电子巡查中要加大对辖区大型桥梁、隧道、匝道、事故易发地等重点部位的巡查力度。

E、电子巡查过程中发现违章行为、交通事故、天气异常等情况时，及时通知路面巡逻人员。

F、电子巡查人员应认真填写电子巡查记录,并负责巡查记录的上报和管理工作。

358. 路产管理外勤人员在执行外勤任务时应外着反光背心，戴头盔。在执行特殊任务时应佩戴（    ）。（ABC）

A、白色腰带   B、白手套  C、戴头盔  D、工作证件

359. 路产人员着制式服装时应穿黑色皮鞋。不准（     ）。（ABCD）

A、披衣  B、敞怀  C、挽袖  D、卷裤腿

360. 路产巡查特殊情况下的紧急出动情况为（      ）：（ ABCDEF  ）

A、交通事故。

B、群体性事件。

C、群众求助。

D、隧道突发事件。

E、自然灾害引起的突发事件。

F、其他各类危及高速公路安全的突发事件

361. 巡查车辆检查车辆的（      ）等情况和安全机构(转向机构、制动机构、灯光信号)，以及车辆工作设备(警灯、警笛、视频系统等。（ABCDE）

A、胎压  B、发动机  C、皮带  D、机油  E、水箱

362. 养护作业区分为（       ）等区域。（ABCDEF）

A、警告  B、上游过渡  C、缓冲  D、工作  E、下游过渡  F、终止

363. 养护施工作业工作区前端应设置（       ），施工人员需（       ），车辆施工许可证正常使用，作业现场物品排放整齐。对照施工申请查看施工内容是否一致，查看施工单位资质是否到期，检查施工车辆手续是否齐全，施工区通行是否正常，现场有无违章等行为。（AC）

A、路栏标志牌 B、施工标志牌
C穿反光背心  D、安全着装

364. 养护施工作业区特殊路段及特殊气候条件下，养护作业应增设（     ），延长设置净距。桥隧养护作业控制区中交通锥布设间距不宜大于（     ）米，缓冲区和工作区照明应满足养护作业照明要求。（BD）

  A、爆闪灯  B、施工标志  C、6  D、4

365. 运营管理单位接到有关部门关于涉路工程征求意见书及相关资料后，组织（     ）对申请资料进行（     ），在行政许可部门规定时间内反馈意见。（BC）

A、路产部门 B、相关部门  C、审查勘验  D、审核勘验

366. 所辖路段路产管理部门与申请单位签订（     ）。对施工现场保通工作进行监督检查，确保道路安全畅通。（AC）

A、施工安全协议  B施工安全保证书  C、赔偿协议  D赔偿保证书

367. 交通管制收费站根据信息(监控)中心的指令采取相应措施，（     ）。（ACD）

A、关闭上道  B、关闭下道  C、间隔发卡  D、宣传解释

368. 定期对高速公路重点部位进行徒步巡查每月不少于（     ）次。巡查内容以桥涵、隧道、边坡、隔离栅为主要对象，以相关设施有无明显（     ）、破坏、丢失、非法占用等为主要查看内容，其中桥梁包括桥上、桥下，隧道包括洞身和洞口，边坡包括坡脚和坡顶。（AD）

  A、1  B 、2  C、损坏 D、病害

369. 高速公路路产巡查主要包括（     ）：（ABCD）

A、发现、制止、纠正各类损坏、侵占、污染、占(利)用高速公路路产的行为

B、发现、制止高速公路建筑控制区内违章行为，及时函告相关单位

C、发现交通事故和突发事件后，立即告知有关部门

D、为司乘人员提供便民服务。

370. 档案文书应当按照规范填写，做到字迹清楚、文字规范、文面整洁。文书应当使用公文语体，语言（     ）;应当正确使用标点符号，避免产生歧义。（ABCD）

A、规范  B、简练  C、严谨  D、平实

371. 路产、养护日常巡查的主要内容包括路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施和绿化等附属设施有无损坏、破坏、被盗等情况;路面是否有杂物、坑槽等影响车辆正常通行的情况;各类养护施工保通情况;公路用地范围内有无违章（      ）等侵权行为，建筑控制区内有无违章建筑等。（ABD）

A、种植  B放牧  C、搭建  D、非法占(利)用

372. 着春秋装时，（     ），（     ），扎系制式领带，配戴领章、胸牌肩章，（    ）。（ACD）

  A、戴大檐帽   B戴头盔 C、内着制式衬衣  D、衬衣下摆扎于长裤内

373. 路产管理的核心职责为（    ）、（    ）、（    ）、（    ）。（ABDE）
保护路产  B、维护路权  C、业务精湛  D、路网保畅    E、应急救援  F、保障有力
374. 路产管理内容包括（    ）、（    ）、（    ）、（    ）应急救援和文明服务等。(ABDE)

A、路产巡查  B、路产案件处理  C、清理违章种植  D、涉路工程管理  E、保通保畅  F、劝离放牧

375. 运营管理公司应结合辖区路段和站点实际，提前分析研判，按照（    ）、（    ）原则制定专项保通保畅工作方案，并负责监督落实。(AC)

A、一路一策  B、一带一路  C、一站一策  D、一队一策

376. 路产巡查方式主要包括（    ）、（    ）、（    ），以及（）巡查等新型方式。(ABDE)
A、车辆巡查  B、徒步巡查  C、路养巡查  D、电子巡查   E、无人机巡查  F、路警巡查

377. 车辆巡查每次不得少于（    ）人，巡查人员应按规定统一着装，配戴（    ），着反光背心，开启（    ），加强人员安全防范。(ADF)

A、两人  B、三人  C、帽子  D、头盔  E、手机录音     F、视频记录仪

378. 车辆巡查时，应开启示警灯，非紧急情况下应以（    ）时速沿最右侧车道行驶。在恶劣天气、应急保通、案（事）件处置、清除障碍物等特殊情况下，应开启（    ）。(BD)

A、70-90Km/h  B、60-80Km/h  C、示警灯  D、警报

379. 路产装备管理遵循（    ）、（    ）、（    ）、（    ）、的原则。（ABCD）

A、统一规划  B、分级管理  C、合理调配  D、高效使用

380. 路产装备分为（    ）、（   ）、（    ）、（    ）、（    ）保通设施等设施、设备，以及路产工作人员着装。(ABCDE)

A、车辆装备  B、单兵装备  C、勘验装备  D、通讯设备     E、应急防护装备、

381. 根据集团高速公路保通保畅工作实际，主要将保通保畅工作方案分为（    ）（    ）（    ）（    ）四类。(ABCD)
A、恶劣天气保通保畅工作方案  B、重点时段保通保畅工作方案  C、突发事件保通保畅工作方案  D、涉路施工保通保畅工作方案

382. 保通保畅工作方案执行后，方案编制单位应组织对执行效果进行（    ），对执行过程进行（    ）。(BD)
A、评审   B、评估  C、闭环 D、复盘 
383. 依据《河南省高速公路清障救援服务管理办法》，高速公路清障救援服务主要包括哪些作业项目？（ABC）  

A. 车辆排障、拖曳  

B. 吊装运输  

C. 车载货物装卸转运、散落货物清理转运  

D. 伤亡人员的紧急医疗救助  
384. 高速公路清障救援服务应遵循的原则包括哪些？（ABCD）  

A. 安全  

B. 高效  

C. 规范  

D. 就近  
385. 高速公路运营管理单位的主要职责包括哪些？（ABD）  

A. 规划设置救援站点和救援队伍建设  

B. 列支年度清障救援保障资金  

C. 仅负责收费，不承担救援职责  

D. 与公安、应急、消防、卫健等部门建立联勤联动机制  
386. 救援站点的设置遵循的原则有哪些？（ABCD）  

A. 科学规划  

B. 合理布局  

C. 规模适度  

D. 灵活调整  
387. 根据交通量和救援量情况，救援站点分为哪几类？（BCD）  

A. 特大型  

B. 大型  

C. 中型  

D. 小型  
388. 运营单位可以通过哪些方式委托社会救援力量实施清障救援工作？（AB）  

A. 公开招标  

B. 竞争性谈判  

C. 指定委托  

D. 竞争性磋商  
389. 清障救援站点的基本配置要求包括哪些？（ABCD）  

A. 大型、中型站点应满足《道路车辆清障救援技术要求》有关规定  

B. 小型站点的办公场所、车辆、设备等配置可根据实际情况调整  

C. 小型站点的人员配置必须同装备、设备数量及救援服务需求相匹配  

D. 流动救援站点按“2＋3”模式配置  
390. 清障救援队伍应满足的基本管理要求包括哪些？（ABCD）  

A. 定期开展教育培训  

B. 每半年至少组织一次现场处置方案演练  

C. 救援车辆应配备卫星定位和车载视频监控系统  

D. 依法为救援人员办理社会保险、人身意外伤害保险  
391. 救援车辆应配备卫星定位和车载视频监控系统，视频监控范围至少包括哪些区域？（AB）  

A. 作业区  

B. 车前部区域  

C. 车尾部区域  

D. 驾驶室内部  
392. 救援车辆和设备包括哪些？（ABCD）  

A. 清障车  

B. 吊车  

C. 拖车  

D. 叉车  
393. 清障救援作业应遵守的规定包括哪些？（ABCD）  

A. 救援作业应由2名或以上救援人员同时进行  

B. 故障车辆停放影响安全且拒绝服务的，应报告公安机关处理  

C. 事故车辆救援应在公安机关交警部门组织下进行  

D. 危险物品运输车辆救援应根据应急管理部门统一指挥实施  
394. 运营单位应将哪些救援服务信息通过门户网站、收费站、服务区等向社会公示？（ABC）  

A. 救援服务收费标准  

B. 救援电话  

C. 监督电话  

D. 救援人员家庭住址  
395. 关于救援服务收费，下列说法正确的有哪些？（ABD）  

A. 故障车辆由运营单位负责免费就近拖曳至高速公路出口  

B. 事故车辆清障救援严格按照省价格主管部门发布的标准执行  

C. 救援人员可自行决定收费标准以提高效率  

D. 实施救援作业前应告知所需费用  
396. 实施救援作业前，救援人员应告知当事人哪些内容？（AB）  

A. 所需费用  

B. 救援服务收费项目和标准  

C. 救援人员个人收入  

D. 救援车辆型号  
397. 救援队伍有以下哪些情形，高速中心提出整改要求后未限期整改的，运营单位应依法予以调整？（ABC）  

A. 一年内累计发生3次有效投诉  

B. 发生重大有效投诉或连续被媒体曝光，造成恶劣影响  

C. 因清障救援作业不规范造成安全责任事故  

D. 救援人员未统一佩戴工作证  
398. 运营单位应加强与哪些单位的沟通协调，构建联勤联动工作机制？（ABC）  

A. 公安  

B. 应急、消防  

C. 生态环境、卫健  

D. 属地街道办事处  
399. 关于救援服务回访及投诉处理的规定，正确的有哪些？（ABC）  

A. 运营单位应建立回访机制  

B. 每月将回访结果报高速中心  

C. 按照“每诉必查，凡实必究”的原则处理投诉  

D. 调查处理结果无需上报高速中心  
400. 哪些情况可适当放宽到达现场的时间要求？（ABC）  

A. 山区限速100公里/小时以内路段  

B. 节假日交通量激增导致通行受阻  

C. 恶劣天气  

D. 普通工作日正常通行情况  
401. 哪些情况可适当放宽抢通时间？（ABCD）  

A. 载货货车侧翻事故  

B. 火灾、危化品等需多部门参与救援的事故  

C. 导致长距离拥堵的连环交通事故  

D. 匝道、互通立交、隧道等特殊路段事故  
402. 运营单位每月应对委托的救援队伍实施服务质量评价，评价内容包括哪些方面？（ABCD）  

A. 救援服务质量  

B. 收费标准执行情况  

C. 操作规范  

D. 作业安全、教育培训  
403. 救援队伍未按服务标准和规程作业造成损害需承担法律责任的情形包括哪些？（ABCD）  

A. 造成当事人人身损害  

B. 造成当事人财产损失  

C. 造成第三方人身损害  

D. 造成第三方财产损失  
404. 运营单位列支年度清障救援保障资金的目的包括哪些？（ABCD）  

A. 通过奖惩措施加强社会救援队伍管理  

B. 指导社会救援队伍合法合规开展救援工作  

C. 提高救援队伍救援积极性  

D. 提高救援队伍文明服务意识  
405. 救援队伍依法为救援人员办理的保险包括哪些？（AB）  

A. 社会保险  

B. 人身意外伤害保险  

C. 车辆保险  

D. 财产保险  
406. 运营单位与委托的社会救援力量建立合同关系时，应明确的内容包括哪些？（ABCD）  

A. 监督约束机制  

B. 服务能力  

C. 质量要求  

D. 合同解除条件  
407. 清障救援队伍围绕哪些方面定期开展教育培训？（ABCD）  

A. 救援技能  

B. 安全风险防控  

C. 工作方法创新  

D. 数字化转型升级  
408. 运营单位应建立协作机制，实现救援工作的哪些目标？（ABCD）  

A. 就近  

B. 安全  

C. 便捷  

D. 迅速  
409. 接到救援信息后，救援站点应做哪些工作？（ABC）  

A. 收集救援现场基本信息  

B. 进行安全提示  

C. 同步在救援服务平台创建工单  

D. 立即出发不收集信息  
410. 对故障车辆停放影响道路交通安全且拒绝服务的，应采取哪些措施？（ABC）  

A. 警示措施  

B. 防护等安全措施  

C. 及时报告公安机关高速公路交通管理部门处理  

D. 强制拖离  
411. 事故车辆救援时，遇当事人伤亡等无法委托他人的特殊情况，应如何处理？（BCD）  

A. 等待当事人康复后再救援  

B. 收集固定相关证据  

C. 先行开展清障救援  

D. 救援结束后及时补充完善相关资料  
412. 运营单位应将救援服务信息通过哪些渠道向社会公示？（ABC）  

A. 门户网站  

B. 收费站  

C. 服务区公示牌或电子情报板  

D. 广播电台  
413. 救援车辆和设备的日常管理要求包括哪些？（ABCD）  

A. 建立台账  

B. 定期检修  

C. 按时审验  

D. 保持良好性能  
414. 运营单位应建立救援服务管理工作制度，加强日常管理的内容包括哪些？（ABCD）  

A. 救援服务质量  

B. 收费标准执行情况  

C. 操作规范  

D. 作业安全、教育培训  
415. 救援过程中出现哪些情况应适当放宽到达现场时间，但需主动告知求助人原因并指导其做好安全防护？（ABC）  

A. 山区限速100公里/小时以内路段  

B. 节假日交通量激增导致通行受阻  

C. 恶劣天气  

D. 普通路段正常交通  
416. 危险物品运输车辆救援应根据哪些要求实施？（AB）  

A. 应急管理部门统一指挥  

B. 相关处置方案要求  

C. 救援队伍自行决定  

D. 当事人要求  
417. 社会救援队伍的选取标准包括哪些？（ABCD）  

A. 信誉好  

B. 实力强  

C. 装备全  

D. 服务优  
418. 教育培训旨在提高救援从业人员的哪些方面？（ABC）  

A. 职业道德水平  

B. 交通安全意识  

C. 清障救援服务技能  

D. 个人经济收入  
419. 救援队伍有哪些情形属于严重违反有关法律法规、规章及相关政策的？（ABC）  

A. 一年内累计发生3次有效投诉  

B. 因作业不规范造成安全责任事故  

C. 连续被媒体曝光造成恶劣影响  

D. 服务态度不够热情  
420. 清障救援服务管理的信息化要求包括哪些？（ABC）  

A. 依托救援服务平台实施  

B. 实现数字化  

C. 实现公开化、透明化  

D. 实现无人化  
421. 运营单位应建立一路多方应急联络机制，畅通信息互通渠道，实现哪些信息的共享？（ABC）  

A. 重大交通事件信息  

B. 日常运营数据  

C. 应急预案  

D. 人员考勤  
422. 救援作业应按照哪些标准执行？（ABC）  

A. 《道路车辆清障救援操作规范》  

B. 《道路车辆清障救援技术要求》  

C. 相关标准  

D. 企业自行制定的标准  
423. 救援人员不得有哪些行为？（ABCD）  

A. 擅自提高收费标准  

B. 重复收费  

C. 分解收费  

D. 强制服务  
424. 《河南省高速公路条例》关于清障救援的规定，下列正确的有（AB）  

A. 高速公路经营者应当建立或委托清障救援机构  

B. 故障车辆拖至最近出口或服务区不得收费  

C. 任何单位和个人可以强制指定清障救援机构  

D. 事故车辆收费由经营者随意定价  
425. 清障救援机构应当遵守的作业要求包括（AC）  

A. 文明作业  

B. 可以根据需要适当损坏车辆和货物  

C. 造成损坏依法赔偿  

D. 可以超载拖拽  
426. 高速公路清障救援人员应配备的个人防护装备通常包括（AD）  

A. 反光背心  

B. 普通布帽  

C. 棉纱手套（无防护功能）  

D. 防滑鞋  
427. 清障车安全装置一般包括（BC）  

A. 白色装饰灯  

B. 警报器  

C. 反光标识  

D. 车载音响  
428. 清障救援接报信息应记录哪些内容？（CD）  

A. 车辆购置价格  

B. 驾驶员姓名  

C. 故障或事故情况  

D. 是否载有危险货物  
429. 对危险货物运输车辆清障，下列做法正确的有（ABC）  

A. 先查明货物性质  

B. 划定警戒区  

C. 严禁烟火  

D. 无需专业人员协同  
430. 清障救援人员在高速公路作业时，正确的做法有（ABD）  

A. 面向来车方向进行观察  

B. 作业人员穿着反光防护服  

C. 在行车道内背向来车方向作业  

D. 在护栏外侧安全区域设置预警人员  
431. 清障救援过程中防止二次事故的措施有（ACD）  

A. 设置警告标志  

B. 关闭警示灯  

C. 安排预警人员  

D. 作业区规范布控  
432. 高速公路清障救援收费管理要求包括（BCD）  

A. 无需公示收费标准  

B. 不得擅自扩大范围  

C. 不得提高标准  

D. 故障车免费拖至最近出口或服务区  
433. 下列哪些车辆属于清障救援重点对象？（AB）  

A. 危险品运输车  

B. 大型客车  

C. 隧道内正常行驶的车辆  

D. 占用应急车道但未影响通行的车辆  
434. 清障车按功能可分为（AC）  

A. 拖吊联体型  

B. 普通货车  

C. 拖吊分离型  

D. 普通客车  
435. 清障救援操作时，对制动失效车辆可采取哪些方式？（AD）  

A. 硬连接牵引  

B. 软拖  

C. 钢丝绳软拖  

D. 平板背载  
436. 高速公路隧道清障救援应注意哪些事项？（BC）  

A. 关闭通风  

B. 后方预警  

C. 人员防护  

D. 缓慢拖延  
437. 清障救援人员在作业现场遇到突发情况应如何？（BD）  

A. 继续冒险作业  

B. 观察来车方向  

C. 自行其是，不听指挥  

D. 立即撤离到安全区域  
438. 清障车日常检查保养项目包括（ABC）  

A. 液压系统  

B. 钢丝绳  

C. 警示灯  

D. 音响系统  
439. 清障救援机构接到事故信息后，应快速派遣哪些资源？（ACD）  

A. 适配清障车  

B. 非专业人员  

C. 安全防护装备  

D. 必要的辅助设备  
440. 在高速公路弯道、坡道顶端等视距不良路段作业，应（BCD）  

A. 缩短警告区  

B. 增设警示标志  

C. 必要时封闭车道  

D. 加强预警  
441. 下列哪些行为属于违反清障救援操作规范？（AB）  

A. 被拖车辆载人  

B. 软拖制动失效车辆  

C. 规范使用绞盘  

D. 作业人员穿反光服  
442. 清障救援中涉及人员被困时，应开展哪些工作？（AC）  

A. 通知消防  

B. 不通知医疗急救  

C. 协助破拆  

D. 先拖走车辆再救人  
443. 道路车辆清障救援技术对清障车的要求包括（AD）  

A. 额定托举能力标注清晰  

B. 安全装置可有可无  

C. 警示灯无需符合标准  

D. 车辆外观应符合标准  
444. 清障救援人员在高速公路上站位应选择（BD）  

A. 行车道内  

B. 面向来车方向观察  

C. 背向来车  

D. 在安全区域站立  
445. 清障车吊装作业前应检查（ABC）  

A. 支腿展开情况  

B. 地面承载能力  

C. 吊臂下方有无人员  

D. 无需确认被吊物重量  
446. 高速公路上散落物清障应（ABD）  

A. 及时清除  

B. 防止引发事故  

C. 无需配合养护部门  

D. 设置警示  
447. 清障救援过程中，对事故车辆货物处理正确的是（ACD）  

A. 妥善保管  

B. 无需防止丢失  

C. 必要时清点登记  

D. 不得随意丢弃  
448. 清障车辆在救援途中应做到（AC）  

A. 遵守交通法规  

B. 关闭警示灯  

C. 确保安全快速  

D. 随意逆行  
449. 关于电动汽车清障，下列做法正确的有（BC）  

A. 无需了解电池位置  

B. 避免损伤电池  

C. 高压系统破损时注意防触电  

D. 可随意拖拽  
450. 高速公路长下坡路段清障救援风险包括（BD）  

A. 刹车失灵车辆不会冲入  

B. 车速快  

C. 不会出现制动过热  

D. 视线不良风险高  
451. 清障救援车辆设备应定期检验的项目包括（CD）  

A. 无需年检  

B. 无需安全装置检验  

C. 计量器具标定  

D. 外观应符合标准  
452. 事故车辆清障救援收费应当包括（ABC）  

A. 拖车费  

B. 吊装费  

C. 可能产生的货物清理费  

D. 故障车免费范围内费用  
453. 高速公路经营管理单位对委托的清障救援机构应进行哪些管理？（ABD）  

A. 资质审查  

B. 安全监督  

C. 无需服务质量考核  

D. 违法收费处理  
454. 在高速公路进行夜间清障救援，应增配哪些设备？（ACD）  

A. 移动照明车  

B. 普通旗帜  

C. 反光锥筒  

D. 激光或声光预警设备  
455. 清障作业中为防止溜车，应使用（BCD）  

A. 不用轮挡  

B. 手刹  

C. 钢丝绳预紧  

D. 使用楔块  
456. 对大型客车清障救援，应优先考虑（AC）  

A. 乘客安全转移  

B. 缓慢拖延  

C. 安排转运车辆  

D. 先收费后救援  
457. 清障救援现场指挥人员应具备（AD）  

A. 专业知识  

B. 无需应急处置能力  

C. 无需协调能力  

D. 具备丰富经验  
458. 以下哪些属于清障救援操作中的禁止行为？（BC）  

A. 适量饮酒作业  

B. 疲劳作业  

C. 无证操作  

D. 合理拖拽  
459. 高速公路清障救援信息报送要求包括（BD）  

A. 拖延报送  

B. 准确  

C. 隐瞒不报  

D. 如实上报  
460. 危险化学品车辆清障，警戒区内应采取（BCD）  

A. 允许无关人员进入  

B. 控制火源  

C. 使用防爆工具  

D. 严禁烟火  
461. 清障车托举作业前，应确认被托举车辆（AC）  

A. 已制动  

B. 挂前进挡  

C. 无人员在车下  

D. 钥匙留在车上  
462. 清障救援中需要封闭车道时，应（CD）  

A. 无需设置交通标志  

B. 无需引导  

C. 通知相关部门  

D. 设置警示标志  
463. 高速公路桥梁清障救援应防止（ABC）  

A. 高空坠落  

B. 桥面结冰打滑  

C. 车辆冲撞护栏  

D. 无需防护  
464. 清障救援单位应保存的作业记录包括（ACD）  

A. 接报时间  

B. 无需记录到场时间  

C. 处置情况  

D. 收费情况  
465. 河南高速公路清障救援监督考核指标可包括（AC）  

A. 响应时间  

B. 无需统计现场处置时间  

C. 服务满意度  

D. 无需统计违规收费次数  
466. 清障车配备应考虑（AD）  

A. 道路流量  

B. 无需考虑常见车型  

C. 无需考虑桥梁隧道比例  

D. 恶劣天气条件  
467. 夜间清障救援，反光锥筒应（ABD）  

A. 反光性能良好  

B. 按规范间距布设  

C. 可随意减少  

D. 破损应及时更换  
468. 高速公路清障救援可能遇到的风险有（ACD）  

A. 车辆冲撞  

B. 不会发生危险品泄漏  

C. 恶劣天气  

D. 设备故障  
469. 根据《河南省高速公路条例》，高速公路经营者应当建立清障救援机制，具体方式有（AB）  

A. 自建救援队伍  

B. 委托具备条件的机构  

C. 无需配备设备人员  

D. 不提供任何救援  
470. 清障救援车辆在高速公路上行驶时，允许使用（AC）  

A. 黄色警示灯  

B. 无需警报器  

C. 危险报警闪光灯  

D. 扩音器随意喊话  
471. 清障救援人员培训考核内容可包括（BC）  

A. 无需理论考试  

B. 实操考核  

C. 安全知识  

D. 无需应急演练  
472. 对大型不可解体货物车辆清障，应（ABC）  

A. 制定专项方案  

B. 使用大吨位清障车或吊车  

C. 评估道路承载  

D. 直接拖拽  
473. 清障救援作业终止后，应完成哪些工作？（ABD）  

A. 撤除警示标志  

B. 清理现场  

C. 无需恢复交通  

D. 报告指挥中心  
474. 清障救援人员职业防护可包括（BCD）  

A. 无需定期体检  

B. 心理疏导  

C. 合理排班  

D. 避免长期疲劳上岗
475. 清障车安全操作要求包括哪些？（ABC）  

A. 严禁超载  

B. 严禁在吊臂下站人  

C. 支腿应完全伸出并垫实  

D. 可以带载伸缩吊臂  
476. 对故障车辆进行拖曳前，应检查确认哪些内容？（ABCD）  

A. 被拖车辆制动是否解除  

B. 转向系统是否正常  

C. 拖曳连接是否牢固  

D. 被拖车辆上无人员  
477. 清障救援人员应具备哪些基本条件？（ABCD）  

A. 取得相应驾驶资格  

B. 经专业培训合格  

C. 掌握清障救援操作技能  

D. 熟悉安全防护知识  
478. 清障救援培训内容应包括哪些？（ABCD）  
A. 法律法规  

B. 操作技能  

C. 安全防护  

D. 应急处置  
479. 运营单位建立救援服务管理工作制度，应包括哪些制度？（ABCD）  
A. 值班制度  

B. 设备管理制度  

C. 投诉处理制度  

D. 安全教育培训制度  
480. 清障救援过程中，对需要转运的乘客，应如何安排？（ABC）  
A. 联系客运车辆转运  

B. 引导至安全区域  

C. 清点人数  

D. 让乘客自行在高速行走  
481. 关于清障救援收费，下列哪些行为是禁止的？（ABCD）  
A. 擅自提高标准  

B. 重复收费  

C. 分解收费项目  

D. 强制服务并收费  
482. 根据《道路车辆清障救援操作规范》，清障救援人员应遵守哪些操作要求？（ABCD）  

A. 不得野蛮操作  

B. 不得损坏被救车辆  

C. 不得违规收费  

D. 不得擅自离开现场  

三、判断题

1. 公路按其在公路路网中的地位分为国道、省道、县道和乡道。（√）

2. 公路按技术等级分为高速公路、一级公路、二级公路、三级公路。（×）

3. 公路受国家保护，任何单位和个人不得破坏、损坏或者非法占用公路、公路用地及公路附属设施。（√）

4. 任何单位和个人都有爱护公路、公路用地及公路附属设施的义务，有权检举和控告破坏、损坏公路、公路用地、公路附属设施和影响公路安全的行为。（√）

5. 国道规划由国务院交通主管部门会同国务院有关部门并商国道沿线省、自治区、直辖市人民政府编制，报当地人民政府批准。（×）

6. 国道的命名和编号，由国务院交通主管部门确定；省道、县道、乡道的命名和编号，由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门按照国务院交通主管部门的有关规定确定。（√）

7. 规划和新建村镇、开发区，应当与公路保持规定的距离并避免在公路两侧对应进行，防止造成公路街道化，影响公路的运行安全与畅通。(对）

8. 市级以上人民政府交通主管部门应当依据职责维护公路建设秩序，加强对公路建设的监督管理。（×）

9. 公路建设项目的设计和施工，应当符合依法保护环境、保护文物古迹和防止水土流失的要求。（√）

10. 规划中贯彻国防要求的公路建设项目，应当严格按照规划进行建设，以保证国防交通的需要。（√）

11. 因建设公路影响铁路、水利、电力、邮电设施和其他设施正常使用时，公路建设单位可以不用征得有关部门的同意。（×）

12. 因公路建设对有关设施造成损坏的，公路建设单位应当按照不低于该设施原有的技术标准予以修复，或者给予相应的经济补偿。（√）

13. 改建公路时，施工单位应当在施工路段两端设置明显的施工标志、安全标志。需要车辆绕行的，应当在绕行路口设置标志；不能绕行的，必须修建临时道路，保证车辆和行人通行。（√）

14. 公路建设项目和公路修复项目竣工后，应当按照国家有关规定进行验收；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。（√）

15. 建成的公路，应当按照地方交通主管部门的规定设置明显的标志、标线。（×）

16. 县级以上地方人民政府应当确定公路两侧边沟（截水沟、坡脚护坡道，下同）外缘起不少于一米的公路用地。（√）

17. 公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。（√）

18. 为保障公路养护人员的人身安全，公路养护人员进行养护作业时，应当穿着统一的安全标志服；利用车辆进行养护作业时，应当在公路作业车辆上设置明显的作业标志。（√）

19. 公路养护车辆进行作业时，在不影响过往车辆通行的前提下，其行驶路线和方向不受公路标志、标线限制。（√）

20. 任何单位和个人不得擅自占用、挖掘公路。（√）

21. 因修建铁路、机场、电站、通信设施、水利工程和进行其他建设工程需要占用、挖掘公路或者使公路改线的，建设单位应当事先征得有关政府部门的同意。（×）

22. 占用、挖掘公路或者使公路改线的，建设单位应当按照不低于该段公路原有的技术标准予以修复、改建或者给予相应的经济补偿。(√）

23. 跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施的，以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施的，应当事先经有关交通主管部门同意。（√）

24. 在大中型公路桥梁和渡口周围三百米、公路隧道上方和洞口外二百米范围内，以及在公路两侧一定距离内，不得挖砂、采石、取土、倾倒废弃物，不得进行爆破作业及其他危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动。（×）

25. 公路附属设施，是指为保护、养护公路和保障公路安全畅通所设置的公路防护、排水、养护、管理、服务、交通安全、渡运、监控、通信、收费等设施、设备以及专用建筑物、构筑物等。（√）

26. 在公路上增设平面交叉道口，必须按照国家有关规定经过批准，并按照国家规定的技术标准建设。（√）

27. 除公路防护、养护需要的以外，禁止在公路两侧的建筑控制区内修建建筑物和地面构筑物。（√）

28. 需要在建筑控制区内埋设管线、电缆等设施的，应当事先经市级以上地方人民政府交通主管部门批准。（×）

29. 未经有关交通主管部门批准擅自施工的，交通主管部门可以责令停止施工，并可以处二万元以下的罚款。（×）

30. 损坏、移动、涂改公路附属设施或者损坏、挪动建筑控制区的标桩、界桩，可能危及公路安全的。由交通主管部门责令停止违法行为，可以处三万元以下的罚款。（√）

31. 在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志的，由交通主管部门责令限期拆除，可以处二万元以下的罚款。（√）

32. 对公路造成较大损害的车辆，必须立即停车，保护现场，报告公安机关，接受公路管理机构的调查、处理后方得驶离。（×）

33. 交通主管部门、公路管理机构的工作人员玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。（√）

34. 县级人民政府交通运输主管部门或者乡级人民政府可以根据保护乡道、村道的需要，在乡道、村道的出入口设置必要的限高、限宽设施，但是不得影响消防和卫生急救等应急通行需要，可以向通行车辆收费。（×）

35. 需要改变既有公路与城市道路、铁路、通信等线路交叉方式的，由改建方承担建设费用。（×） 

36. 县级人民政府交通运输主管部门或者乡级人民政府可以根据保护乡道、村道的需要，在乡道、村道的出入口设置必要的限高、限宽设施，向除消防和卫生急救车之外的通行车辆收费。（×）

37. 公安机关交通管理部门发现公路坍塌、坑槽、隆起等损毁，危及交通安全的，应当及时通知公路管理机构或者公路经营企业采取措施，疏导交通。（×）

38. 公路养护作业人员作业时，应当穿着统一的安全标志服。公路养护车辆、机械设备作业时，应当设置明显的作业标志，开启危险报警闪光灯。（√） 

39. 中国人民武装警察交通部队按照国家有关规定承担公路、公路桥梁、公路隧道等设施的抢修任务。（√）

40. 在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物或者未经许可埋设管道、电缆等设施的，处5万元以上罚款；在公路建筑控制区外修建的建筑物、地面构筑物以及其他设施遮挡公路标志或者妨碍安全视距的，处五万元以下罚款。（×）  

41. 《公路安全保护条例》适用于我国境内所有公路。（×） 

42. 公路养护作业人员作业时，应当穿着统一的安全标志服。公路养护车辆、机械设备作业时，应当设置明显的作业标志，开启危险报警闪光灯。(√)　　

43. 涉路工程设施的所有人、管理人应当加强维护和管理，确保工程设施不影响公路的完好、安全和畅通。(√)　　

44. 禁止利用公路桥梁(含桥下空间)、公路隧道、涵洞堆放物品，搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体的管道。(√)　　

45. 造成公路、公路附属设施损坏的单位和个人应当立即报告公路管理机构，接受公路管理机构的现场调查处理。(√)　　

46. 进行涉路施工活动的建设单位应在施工的同时向公路管理机构提出施工申请(√)　　

47. 在公路建筑控制区外修建的建筑物、地面构筑物以及其他设施不得遮挡公路标志，不得妨碍安全视距。(√)

48. 公路经营企业应当根据公路管理机构制定的公路突发事件应急预案，组建应急队伍，定期组织应急演练。（×）

49. 公路建筑控制区与铁路线路安全保护区重叠的，按照公路服从铁路的原则予以划定。（×）

50. 禁止在公路渡口和公路桥梁周围200米下列范围内从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路桥梁、公路渡口安全的活动。（×）

51. 禁止在公路用地外缘起向外100米内建设汽车加油站、加气站。（×）

52. 根据《公路安全保护条例》的规定，对在公路桥梁跨越的河道上下游1000米范围内采砂的违法行为，公路管理机构可以实施行政处罚。（×）

53. 《河南省高速公路条例》仅适用于在河南省内高速公路上行驶的机动车驾驶人。（×）

54. 高速公路建设项目竣工后，应当按照国家有关规定进行验收；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。（√）

55. 高速公路养护作业人员在进行养护作业时，可以在不设置安全标志的情况下进行短时作业。（×）

56. 任何单位和个人不得破坏、损坏、非法占用高速公路、高速公路用地及高速公路附属设施。（√）

57. 在高速公路上发生交通事故，无论情况如何，都必须等待交警到场处理，不得自行撤离。（×）

58. 在高速公路建筑控制区内，可以修建临时性的生产厂房。（×）

59. 高速公路用地依法确定后，任何单位和个人不得非法占用或者改变其用途。（√）

60. 对高速公路造成损害的，责任人只需按照车辆保险额度进行赔偿，无需承担额外责任。（×）

61. 省高速公路管理机构有权对高速公路经营管理者履行服务职责的情况进行监督检查。（√）

62. 在高速公路桥梁下堆放易燃品是允许的。（×）

63. 涉路施工活动管理应落实许可管理、现场监管、验收管理，保障公路结构安全、公路附属设施完好和公路通行安全。（√）

64. 公路管理机构对涉路施工许可审查，无需审查安全技术评价报告和应急处置方案。（×）

65. 公路管理机构开展涉路施工项目现场核查，应对涉路施工位置、范围、拟采取安全防护措施进行现场核实。（√）

66. 涉路施工期间现场监管只需核查施工进度，不需要核查安全防护措施落实情况。（×）

67. 涉路施工完成后，公路管理机构应组织验收，核查公路及附属设施恢复情况、安全隐患消除情况。（√）

68. 涉路施工交通组织方案应包含作业区划分、交通标志安全设施布设、车流疏导及应急交通疏导预案。（√）

69. 涉路施工作业区布设只需考虑施工便利，不需要保障作业人员与过往车辆通行安全。（×）

70. 涉路施工使用的临时交通设施应当清晰醒目、牢固可靠，夜间应具备反光性能。（√）

71. 涉路施工过程中出现路基坍塌、路面沉降开裂等险情，建设单位应当立即停工、采取应急措施并报告公路管理机构。（√）

72. 涉路施工造成公路附属设施损坏的，建设单位可选择不恢复，仅进行经济赔偿。（×）

73. 涉路施工验收不合格的，公路管理机构应当责令建设单位限期整改，整改完成后重新组织验收。（√）

74. 涉路施工许可有效期内，施工人员轮换属于重大变更，建设单位必须重新申请许可。（×）

75. 公路管理机构涉路施工现场巡查记录应真实记录现场施工情况、安全设施状况、安全隐患及处置要求。（√）

76. 涉路施工档案仅需要保存许可申请材料，不需要保存现场核查、监管、验收影像资料。（×）

77. 跨越式涉路施工活动包含修建桥梁、管桥、架设电力、通信线路跨越公路等类型。（√）

78. 跨越式涉路施工方案审查，应重点审查跨越净空高度、交叉角度、结构防护、基础与路基安全距离。（√）

79. 跨越公路桥梁、管桥设计可以侵入公路建筑限界。（×）

80. 电力、通信线路跨越公路，应采取断线防护措施，防止导线坠落至公路路面。（√）

81. 跨越式涉路施工现场监管应重点检查临时交通标志布设、高空防坠物及吊装防护措施。（√）

82. 跨越公路吊装作业，宜选择交通流量低峰时段，减少对公路通行的影响。（√）

83. 跨越公路的电力、通信杆塔基础施工，应做好边坡支护与排水，防止路基冲刷损坏。（√）

84. 穿越式涉路施工活动包括管线埋设穿越路基、管涵穿越公路、隧道下穿公路。（√）

85. 穿越式涉路方案审查，不需要评估施工对路基稳定性的影响。（×）

86. 管线穿越公路路基，埋置深度应满足路面荷载作用下不被破坏，同时兼顾公路后期养护、改扩建需求。（√）

87. 穿越开挖施工应当采取措施，防止路基失稳、路面沉降开裂，不得随意扩大开挖范围。（√）

88. 穿越式涉路施工路基回填可以直接覆土，不需要分层压实。（×）

89. 穿越式涉路采用顶管、定向钻非开挖施工，审查内容包含入土出土点位置、埋深、路基扰动防控、泥浆处置方案。（√）

90. 平交与接入式涉路施工活动包括增设平面交叉道口、改造既有平面交叉道口、沿线单位道路接入公路。（√）

91. 平交接入方案审查，应对交叉口视距、车道渠化、标志标线、道口间距开展审查。（√）

92. 在公路上增设平面交叉道口，可以降低主线通行安全，破坏原有公路排水系统。（×）

93. 平交道口施工监管应核查排水设施恢复、标志标线布设、路面平顺衔接情况。（√）

94. 平交与接入道口开挖路面后，应当及时设置围挡、警示标志，夜间设置警示灯。（√）

95. 并行式涉路施工指管线在公路用地、公路建筑控制区内埋设，与公路并行布设。（√）

96. 并行式涉路施工方案审查，应审查管线并行净距、埋深、警示标识、对公路改扩建的影响。（√）

97. 并行管线在公路边坡范围内施工，可一次性大面积开挖边坡。（×）

98. 在公路建筑控制区内并行布设原油、成品油管道，距公路用地外缘净距不应小于25米。（√）

99. 并行式涉路施工验收应核查管线位置埋深、警示标志、边坡及排水系统恢复情况。（√）

100. 并行管线在公路边坡施工应分段开挖、及时支护，施工完成后及时恢复边坡。（√）

101. 《河南省高速公路条例》仅适用于在河南省内高速公路上行驶的机动车驾驶人。（×）
102. 巡查发现自然灾害或事故的，应立即采取紧急措施，防止灾情或事故进一步扩大，按规定上报并及时通知有关部门，寻求增援和协调处理。发现可能发生各类灾害或事故的隐患，应及时通知有关部门进行整治或防护。( √ )

103. 路产巡查时，巡查人员应注意自身安全，在高速公路上停车处理公务时，巡查车辆必须停放在安全地带，车上人员从最远护栏一侧下车。（ X  ）

104. 路产、养护日常巡查的主要内容包括路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施和绿化等附属设施有无损坏、破坏、被盗等情况；路面是否有杂物、坑槽等影响车辆正常通行的情况；各类养护施工保通情况；公路用地范围内有无违章种植、放牧、非法占（利）用等侵权行为，建筑控制区内有无违章建筑等。( √ )

105. 徒步巡查应加强对桥梁、隧道等特殊位置的巡查，防范打击偷、逃、漏通行费等违规行为。( √ )

106. 路产管理大队每月对辖区进行不少于4次徒步巡查，并做好记录。（ X  ）

107. 事故现场造成堵车，在二小时内无法完成交通疏导（无法清理出一个车道通行的）或者堵车超过三公里的情况下，应及时采取封道分流措施。（ X  ）

108. 档案文书应当按照规范填写，做到字迹清楚、文字规范、文面整洁。文书应当使用公文语体，语言规范、简练、严谨、平实；应当正确使用标点符号，避免产生歧义。( √ )

109. 建立健全档案室管理有关制度,设专人负责管理,不定期进行检查、清点, 切实落实防尘、防火、防蛀、防潮、防水、防光、防盗、防高温等措施。（ X  ）

110. 路产管理外勤人员在执行外勤任务时应外着反光背心，戴头盔。在执行特殊任务时应佩戴白色腰带、白手套，戴头盔。( √ )

111. 路产管理部门应对辖区施工单位施工手续进行查验、备案，并签订路产赔（补）偿协议。（ X  ）

112. 路产管理人员在办公室内可以不戴大檐帽。在室内或者参加会议时，应将脱下的大檐帽挂在相应的挂衣帽处，或者放置在桌子的左前方。( √ )

113. 路产巡查人员应定时对施工现场进行监督、检查，发现不规范施工后，应及时纠正、制止，并下发《施工整改通知书》。（ X  ）

114. 路产管理人员巡查发现违章涉路施工，现场查看并及时制止，并将现场情况上报信息（监控）中心。（ X  ）

115. 运营管理单位接到有关部门关于涉路工程征求意见书及相关资料后，按照有关部门的意见遵照执行。（ X  ）

116. 凡人为原因造成路产装备损坏和丢失的，照价赔偿经济损失后就可以免除责任人的责任。（ X  ）

117. 路产管理人员应按不同季节分别着装，如遇特殊气候，可酌情调整换装时间。( √ )

118. 养护作业区分为警告、上游过渡、缓冲、工作、下游过渡、终止等区域。( √ )

119. 养护作业区上游过渡区长度不小于150米，起点锥形标与路面夹角不低于120°，锥形标设置间距不大于5米，不小于3米，上游过渡区内设置线形诱导标志导向牌。（ X  ）

120. 养护作业区缓冲区长度不小于60米，前端须有安全员着反光衣摇旗提醒过往司乘减速慢行，缓冲区末端设置道路施工长度标志牌。（ X  ）

121. 养护作业区终止区长度不小于50米，尾端封闭，设置解除限速标志牌。（ X  ）
122. 发现、制止高速公路建筑控制区内违章行为，及时函告相关单位。（√）

123. 路产车辆巡查时，巡查人员要坚持宣传与巡查相结合的原则，在巡查处理路产案(事)件的同时加强法律、法规宣传，减少路产案(事)件的发生。（√）

124. 路产巡查时，车辆应开启示警灯，非紧急情况下应以60-90Km/h时速沿最右侧行驶，配备GPS定位系统的必须开启并保证其处于正常使用状态。(×)        

125. 巡查结束后，巡查人员应认真填写《巡逻日志》，详细记录巡查情况。本班次未处理完毕的事项，应在交接班记录中注明，由大队负责人负责交接。(×)       

126. 电子巡查中要加大对辖区大型桥梁、隧道、匝道、事故易发地等重点部位的巡查力度。 （√）

127. 路产管理档案包括路产、建筑控制区、路产案件处理、人员管理、路产管理装备、财务票据、统计报表等。（√）

128. 大队接警后，立即通知当班巡查中队赶赴现场，白天10分钟、夜间 20分钟内出动。(×)       

129. 巡查人员到达现场后，将巡查车停放至事故车前方15米以外，打开示警灯，联合高速交警迅速设置安全区，并安排人员在安全区后方提醒过往车辆减速慢行。(×)       

130. 如事故现场发生大量抛洒、泄露时，应迅速协调养护部门到达现场，进行清理，必要时可请求消防等部门的支援。 （√）

131. 如泄漏物系有害、有毒、易燃物品，现场路产管理人员应迅速上报信息(监控)中心，并设置现场外围安全区，通知相关部门，防止事故的进一步扩大。（√）

132. 现场路产管理人员进行调查勘验，拍摄能够反映交通事故全貌及路产损失的照片证据。（√）

133. )当事人或事故车辆驾驶员信息。包括:姓名、身份证号、住址、驾龄(身份证复印件或驾驶证复印件)等。（√）

134. 交班中队长组织人员对路产装备进行检查，发现异常情况及时上报大队长。(×)       

135. 检查车辆的胎压、发动机、皮带、机油、水箱等情况和安全机构(转向机构、制动机构、灯光信号)，以及车辆工作设备(警灯、警笛、视频系统等)。（√）

136. 警告区最小长度不小于1600米，应设置前方施工标志牌、限速80标志、限速60标志、道路变窄标志牌。（√）

137. 施工单位进场施工前需与辖区路产管理大队报备施工计划。（√）

138. 养护作业区分为警告、上游过渡、缓冲、工作、下游过渡、终止等区域。（√）

139. 上游过渡区长度不小于120米，起点锥形标与路面夹角不低于130°，锥形标设置间距不大于5米，不小于3米，上游过渡区内设置线形诱导标志导向牌。(×)       

140. 同一行车方向不同断面同时进行养护作业时，相邻两个工作区净距不宜小于 10km。(×)       

141. 封闭车道养护作业控制区与被借用车道上的养护作业区净距不宜小于20km。(×)       

142. 养护作业分为长期养护作业、短期养护作业、临时养护作业、移动养护作业。（√）

143. 辖区路产管理大队应将涉路工程进展情况定期向上级主管部门汇报。（√）

144. 路产管理人员巡查发现违章涉路施工，现场查看并及时制止，并将现场情况上报值班领导。（√）

145. 门楣内容由中国公路徽标及“中国公路”字样组成(相关徽标除臂章内容外同上)。（√）

146. 路产管理大队车辆外观标准车身文字内容统一为“中国公路”。（√）

147. 行政许可批复后，申请单位将所有资料准备齐全报送所辖路产管理部门审核，签订施工协议。（√）

148. 临时养护作业控制区布置可在长、短期养护作业基础上减小区段长度，有移动标志时也可不布置上游过渡区。（√）

149. 路产管理人员在办公室内可以不戴大檐帽。在室内或者参加会议时，应将脱下的大檐帽挂在相应的挂衣帽处，或者放置在桌子的右前方。(×) 正确：左

150. 路产巡查包括定时巡查、临时巡查和特殊情况下的紧急出动。巡查方式可包括车辆巡查、电子巡查、徒步巡查。（√）

151. 不具备电子巡查条件的路段原则上每天车辆巡查不得少于二次;具备电子巡查条件的路段每天车辆巡查不得少于一次。出现恶劣天气或交通量增加的情况下，要增加巡查次数，加大巡查密度。(×)       

152. 按照路警联合工作要求，结合辖区路况特点，开展道路巡查工作。（√）

153. 巡查中，发现违章行为，应当场给予纠正。发现损坏高速公路路产违法行为的，应进行调查取证，按规定进行索赔。（√）

154. 遇有隧道发生突发事件的，巡查人员应在确保自身安全的情况下，了解有关情况，设置现场安全警戒区，并及时报告上级有关部门。（√）

155. 路产巡查时，巡查人员应注意自身安全，在高速公路上停车处理公务时，巡查车辆必须停放在安全地带，车上人员从最近护栏一侧下车。（√）

156. 电子巡查过程中发现违章行为、交通事故、天气异常等情况时，及时通知路面巡逻人员。（√）

157. 日常养护施工应定期向辖区路产管理部门报备施工计划，路产管理部门根据报备的施工计划进行监管。（√）

158. 路产管理档案包括路产、建筑控制区、路产案件处理、人员管理、路产管理装备、财务票据、统计报表等。（√）

159. 各类档案应放在单位统一制定的档案盒内。电子文件应按规范严格要求，妥善管理，确保其不散失、不损毁、不失真。（√）

160. 各大队应本着节约的原则合理调配路产装备，充分发挥装备的功效。（√）

161. 照相机、摄像机等贵重物品应指派内业人员负责，严格领用制度，未经大队长批准严禁外借。（×）

162. 路产管理人员着装时，必须严格按规定佩戴帽徽、领章等标志，不同季节的服装不得混穿。（√）

163. 着冬装时，戴大檐帽，佩戴领章、胸牌肩章。男式衣领处内着衣不许露出，扣好领钩、衣扣;女式内着衣应为黑色。（√）

164. 不得戴首饰、染发、染指甲、留长指甲。男性路产管理人员不得留长发、蓄胡须。女性路产管理人员不得用浓妆。（√）

165. 路产管理人员应按不同季节分别着装，如遇特殊天气，统一更换着装。（×）

166. 开展队伍建设、精神文明建设、廉政建设活动，加强队员的思想教育、业务学习、技能培训、考核评比，做好宣传工作。（√）

167. 路产管理人员应迅速设置安全区，视情况尽快清理出一个车道，然后进行堵塞车辆的疏导工作，遵循“先通后清”原则。（√）

168. 疏导交通中利用喊话器提醒过往司机注意安全，指挥过往车辆按指定车道行驶。（√）

169. 如事故现场发生大量抛洒、泄露时，应迅速协调养护部门到达现场，进行清理，必要时可请求消防等部门的支援。（√）

170. 事故现场清理完毕后，应迅速撤除所有的安全标志，留守一名人员指挥交通(清理顺序应与摆放安全标志顺序正好相反，即由前向后)。（√）

171. 路产管理人员按照顺放逆收原则撤除安全区，恢复道路正常通行，上报大队值班室，事故处理完毕。（√）

172. 现场路产管理人员进行调查勘验，拍摄能够反映交通事故全貌及路产损失的照片证据。（√）

173. 制作《路产案件赔(补)偿档案》卷宗资料，大队领导审核签字后及时归档。（√）

174. 双方交接完毕后，在巡查日志上签字确认，交班人员离岗，接班人员上岗。（√）

175. 路产管理部门按照一案一档的标准进行资料归档。(×)

176. 路产管理大队车辆外观标准车身文字内容统一为“高速公路”。（×）

177. 河南省高速公路故障车辆清障救援拖至最近高速公路出口不得收取费用。（√）
178. 清障救援机构可以自行决定事故车辆收费标准。（×）
179. 被拖拽的事故车辆内可以坐人。（×）
180. 制动失效的车辆可以用软连接牵引。（×）
181. 危险品运输车辆清障救援无需特殊防护。（×）
182. 夜间清障救援应增设照明设备。（√）
183. 清障救援作业区不需要设置警告区。（×）
184. 清障车可以超负荷作业。（×）
185. 河南省高速公路经营者应当建立或委托清障救援机构进行救援。（√）
186. 任何单位和个人可以强制指定清障救援机构。（×）
187. 清障救援造成被救车辆损坏的，救援机构不承担任何责任。（×）
188. 高速公路清障救援应快速响应、快速处置。（√）
189. 清障车日常检查可有可无。（×）
190. 高速公路清障救援人员应取得相应从业资格。（√）
191. 清障车绞盘钢丝绳断丝达报废标准仍可使用。（×）
192. 平板清障车运输车辆时无需绑扎固定。（×）
193. 高速公路清障救援应坚持安全第一。（√）
194. 对电动汽车清障救援与传统燃油车完全相同。（×）
195. 清障车吊装作业时支腿下方不需要垫板。（×）
196. 高速公路上发生多车事故，应先抢救伤员再清障。（√）
197. 清障救援机构可以擅自扩大收费范围。（×）
198. 事故车辆占用行车道时，应尽快拖移至安全区域恢复交通。（√）
199. 清障救援服务电话无需向社会公开。（×）
200. 高速公路经营者对委托的清障救援机构无需监督。（×）
201. 清障救援人员在作业时不得背向来车方向。（√）
202. 危险货物运输车辆泄漏时，应划定警戒区并撤离无关人员。（√）
203. 清障车后部反光标识可以缺失。（×）
204. 清障救援结束后应及时撤除标志、恢复交通。（√）
205. 清障救援操作规范要求救援人员定期参加培训。（√）
206. 清障车在高速公路上可以随意逆行赶赴现场。（×）
207. 被托举车辆的方向盘应锁死。（×）
208. 高速公路隧道内清障救援应开启通风设备并佩戴防护用品。（√）
209. 清障救援车辆在救援途中可以不受交通法规约束。（×）
210. 高速公路上清障作业，锥形交通路标应随意摆放。（×）
211. 清障救援中可以使用软拖牵引制动失效车辆。（×）
212. 对易燃易爆车辆清障时严禁烟火。（√）
213. 清障车额定托举能力可以在作业时超过。（×）
214. 高速公路服务区应设置清障救援车辆专用停靠点。（√）
215. 清障救援单位无需建立24小时值班制度。（×）
216. 事故车辆货物在清障过程中应妥善保管。（√）
217. 河南省高速公路清障救援免费范围包括事故车辆。（×）
218. 清障救援人员在高速公路上作业时，应面向来车方向观察。（√）
219. 清障车吊臂下方严禁人员站立。（√）
220. 清障救援人员无证操作清障车是可以的。（×）
221. 高速公路经营者应组织清障救援应急演练。（√）
222. 清障救援机构可以拒绝为危险品车辆提供救援。（×）
223. 对制动失效车辆可使用平板清障车运输。（√）
224. 清障车在进行吊装作业前无需检查吊具。（×）
225. 河南省高速公路清障救援收费应公示。（√）
226. 高速公路上故障车辆人员应在车内等待救援。（×）
227. 清障救援人员应掌握基本急救知识。（√）
228. 清障车灯光、警报器等安全装置应保持完好。（√）
229. 危险品车辆清障可以使用普通金属工具产生火花。（×）
230. 高速公路清障救援作业不需要考虑天气因素。（×）
231. 清障救援单位应保存作业记录和收费凭证。（√）
232. 河南省高速公路清障救援服务管理办法的制定依据仅包括《河南省高速公路条例》。（×）
233. 高速公路清障救援服务应完全体现市场化服务属性。（×）
234. 运营单位只能通过公开招标方式委托社会救援力量实施清障救援工作。（×）
235. 中型救援站点应能够满足同时开展3起车辆救援服务工作。（×）
236. 救援站点应设在路段居中位置，且距离高速公路出入口原则上不大于10公里。（√）
237. 山区限速100公里/小时以内路段、节假日交通量激增等情况，可以适当放宽到达现场的时间要求。（√）
238. 所有情况下，救援队伍都必须保证在1小时内实现路段抢通。（×）
239. 事故车辆的清障救援、现场清理费用由运营单位承担。（×）
240. 涉及收费服务的，救援人员应在服务前主动向当事人出示救援服务收费项目和标准。（√）
241. 除人员伤亡交通事故等特殊情况外，救援人员应在服务前与当事人签订清障救援服务协议。（√）
242. 清障救援作业现场安全管理和督促救援人员安全作业的责任主体是救援人员个人。（×）
243. 救援车辆只需建立台账并定期检修，无需办理车辆登记和投保相关险种。（×）
244. 救援站点应实行24小时值班制度，值班电话保持24小时畅通，严禁擅自离岗脱岗。（√）
245. 救援队伍在救援过程中未按服务标准和规程作业，造成损害的，由运营单位承担全部法律责任。（×）
246. 年日均断面交通量≥2万辆的路段应设置大型救援站点。（×）
247. 清障救援工作应依托救援服务平台实施，实现数字化、信息化、公开化、透明化。（√）
248. 运营单位应建立救援案例分析评估机制，每季度至少组织一次现场处置方案演练。（×）
249. 重大节假日或雨雪冰冻恶劣天气期间，应根据需要预置流动救援站点。（√）
250. 救援队伍应统一设置清障救援车辆标识，救援过程中事后可追溯。（√）
251. 清障救援服务不含对伤亡人员的医疗救助。（√）
252. 站点覆盖应满足管辖路段的清障救援需求，原则上不超过30公里设置一处。（×）
253. 小型救援站点的人员配置可不与装备数量及救援服务需求相匹配。（×）
254. 救援车辆视频监控系统应对救援过程进行实时监控，事后回放可追溯。（√）
255. 运营单位应加强救援服务指导，事故救援应到场指导协调。（√）
256. 本辖区救援队伍无法完成救援任务时，可请求相邻路段支援。（√）
257. 运营单位应建立一路多方应急联络机制，仅与公安部门沟通即可。（×）
258. 遇有重大突发事件，运营单位无需逐级上报。（×）
259. 接到救援指令后，救援队伍应在5分钟内启动救援响应。（√）
260. 清障救援人员应在救援任务结束后48小时内将资料交运营单位存档。（×）
261. 故障车辆停放影响道路交通安全且拒绝服务的，救援人员可自行强制拖离。（×）
262. 救援人员开展救援服务时应佩戴有效工作证，亮证服务。（√）
263. 救援服务时应表意清楚，用语文明。（√）
264. 救援人员可在服务后与当事人补签清障救援服务协议。（×）
265. 运营单位应建立回访机制，救援结束3个工作日内对救援服务进行回访。（×）
266. 运营单位应组织救援队伍通过救援服务平台完成队伍信息登记。（√）
267. 救援队伍因清障救援作业不规范造成安全责任事故的，应依法予以调整。（√）

268. 救援队伍连续被媒体曝光但未造成恶劣影响的，无需调整。（×）

269. 救援队伍在救援过程中未按服务标准和规程作业，造成损害的，承担相关法律责任。（√）

270. 救援队伍收费不开具合法有效票据的，依据相关法律法规处理。（√）

271. 救援车辆和设备无需投保相关险种。（×）

272. 清障救援人员应取得相应从业资格，并定期参加培训。（√）
273. 清障救援机构可以自行制定事故车辆清障救援收费标准。（×）
274. 对于运载危险货物的车辆，清障救援前应查明货物性质，并采取相应防护措施。（√）
275. 清障救援车辆可以超载拖拽故障车辆，以提高救援效率。（×）
276. 清障救援作业中，如遇突发危险，应立即停止作业并撤离至安全区域。（√）
277. 采用普通平板车运输，车辆单轴的平均轴荷超过13000千克的，不予许可。（×）

278. 采用多轴多轮液压平板车运输，每轴线平均轴荷超过18000千克的，不予许可。（√）

279. 同一大件运输车辆短期内多次通行固定路线、装载方式装载物品相同且不需加固改造的，可申请办理行驶期限不超过6个月的通行证。（√）

280. 批准跨省超限运输的，《超限运输车辆通行证》由运抵地公路管理机构颁发。（×）

281. 《超限运输车辆通行证》的式样由各省级公路管理机构自行制定。（×）

282. 车货总高度超过4.5米、总宽度超过3.75米或者总长度超过28米的，处1000元以上3000元以下罚款。（√）

283. 车货总质量超过限定标准但未超过1000千克的，予以警告。（√）

284. 车货总质量超过限定标准1000千克以上的，每超1000千克罚款500元，最高不超过30000元。（√）

285. 承运人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请许可的，1年内不准申请公路超限运输许可。（√）

286. 未经许可擅自行驶公路的大件运输车辆，视为违法超限运输。（√）

287. 国道建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外不少于20米。（√）

288. 县道建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外不少于5米。（×）

289. 禁止在公路桥梁跨越的河道上下游各1000米范围内采砂。（√）

290. 特大型公路桥梁跨越的河道下游3000米范围内禁止采砂。（√）

291. 根据《中华人民共和国公路法》，在大中型公路桥梁周围200米范围内不得挖砂、采石、取土、倾倒废弃物。（√）

292. 驱动轴为每侧单轮胎的，同类轴数的车货总质量限值相应减少3000千克。（√）

293. 起运地省级公路管理机构受理跨省申请后，应在2个工作日内向沿线各省级公路管理机构转送申请资料。（√）

294. 跨省二类件情形，沿线各省级公路管理机构应在收到转送材料起5个工作日内作出决定；三类件情形为15个工作日。（√）

295. 车货总质量超限的车辆通行公路桥梁时，应当匀速居中行驶，避免在桥上制动、变速或者停驶。（√）

296. 大件运输车辆应当随车携带有效的《超限运输车辆通行证》，主动接受公路管理机构的监督检查。（√）

297. 车辆及装载物品的有关情况与《超限运输车辆通行证》记载的内容不一致的，不视为违法。（×）

298. 未按许可的护送方案采取护送措施的，视为违法超限运输。（√）

299. 车辆有多项违法超限行为的，罚款数额应当累计，但累计最高不超过30000元。（√）

300. 公路管理机构应当在违法超限运输案件处理完毕后7个工作日内将案件相关信息抄告车籍所在地道路运输管理机构。（√）

301. 违反规定指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的，处10000元以下罚款。（×）

302. 对1年内违法超限运输超过3次的货运车辆和驾驶人，依照《公路安全保护条例》第六十六条予以处理。（√）

303. 违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的道路运输企业，依照《公路安全保护条例》第六十六条予以处理。（√）

304. 根据《关于印发河南省高速公路大件运输许可行业管理工作制度（试行）的通知》第十四条，运输风电叶片长度超过50米或宽度超过6米的，应征求省交通运输厅意见。（×）

305. 在国道、省道公路两侧建设集贸市场等公共场所，与公路建筑控制区外侧的距离不少于50米。（√）

306. 在县道、乡道公路两侧建设公共场所，与公路建筑控制区外侧的距离不少于20米。（√）

307. 禁止在公路隧道上方和洞口外100米范围内从事爆破作业。（√）

308. 禁止在中型以上公路桥梁周围200米范围内从事采矿、采石、取土、爆破作业。（√）

309. 车辆触地拖行、车轮黏附泥土等造成公路路面损坏的，可处5000元以下罚款。（√）

310. 违反规定从事危及公路安全的采矿、采石、爆破作业的，可处1万元以上5万元以下罚款。（×）

311. 租借、转让《超限运输车辆通行证》的，由公路管理机构处1000元以上5000元以下罚款。（√）

312. 使用伪造、变造的《超限运输车辆通行证》的，可处3万元以下罚款。（√）

313. 公路用地范围为公路两侧边沟（截水沟、坡脚护坡道）外缘起不少于1米的土地。（√）

314. 根据《中华人民共和国公路法》第五十条，超过公路限载标准确需行驶公路的，须经批准。（√）

315. 路政管理工作坚持"统一管理、分级负责、依法行政"。（√）

316. 行驶国道、省道的超限运输许可申请由县级公路管理机构受理。（×）

317. 行驶县道的超限运输许可申请由市级公路管理机构受理。（√）

318. 行驶乡道的超限运输许可申请由县级公路管理机构受理。（√）

319. 公路管理机构应当自受理超限运输申请之日起15日内作出是否批准的决定。（√）

320. 路政管理人员年龄在18周岁以上即可。（×）

321. 从事一线执法的路政管理人员年龄一般不超过45周岁。（√）

322. 根据《河南省大件运输许可信用承诺实施意见（试行）》（豫交规〔2024〕3号），大件运输许可信用承诺书的有效期为2年（×）。

323. 《关于印发河南省高速公路大件运输许可行业管理工作制度（试行）的通知》规定岗位人员实行轮岗交流，每2年轮岗一次，同一岗位连续工作最长不超过3年。（√）

324. 根据《省厅关于规范空载大件运输车辆行驶高速公路有关事项的通知》，空载大件运输车辆挂车持临时号牌通行高速公路的，收费站应对车辆主车、挂车号牌拍照存档，电子档案保存期限为3个月。（×）

325. 大件运输许可系统每日20时关闭进行数据维护。（√）

326. 系统登录密码超过3个月未修改的，系统予以提示。（√）

327. 1个月内出现2次异常登录的系统账号予以清理。（√）

328. 大件运输护送车辆至少安排2辆，实行前引导、后压道模式。（√）

329. 每3辆护送车辆护送的大件运输车辆不超过2辆。（×）

330. 运输风电叶片长度超过40米的，应征求省交通运输厅意见。（√）

331. 车货总高度超过4.9米的高速公路大件运输许可申请，应予以驳回。（√）

332. 车货总宽度超过6米的，应征求省交通运输厅意见。（√）

333. 大件运输车辆日核查量10—30辆次的，应配备不超3个核查账号。（√）

334. 三类件许可申请实行100%核查。（√）

335. 大件运输现场核查可由1名核查人员完成。（×）

336. 现场核查应拍摄正视、侧视、后视三个角度的照片。（√）

337. 车货总质量超过160吨的大件运输，应组织人工验算。（√）

338. 根据《路政管理规定》第五十四条，从事一线执法的路政管理人员年龄一般不超过50周岁。（×）

339. 《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路〔2018〕160号）明确的突出问题包括超速行驶。（×）

340. 许可机关办结许可后，应将许可名单下发至相关收费站，时间不得超过2小时。（√）

341. 每个高速公路重要收费站应至少设置1条4.5米以上超宽车道。（√）

342. 《关于调整大件运输车辆通行高速公路上站时间有关工作的通知》（豫交文〔2024〕70号）取消了此前大件运输车辆早7点至晚18点的上站时间限制。（√）

343. 法定节假日期间，大件运输车辆上站按高速公路经营企业要求执行。（×）

344. 《河南省大件运输许可信用承诺实施意见（试行）》（豫交规〔2024〕3号）适用于大型装备生产企业和大件运输企业两类企业。（√）

345. 《河南省大件运输许可信用承诺实施意见（试行）》（豫交规〔2024〕3号）明确的标准产品包括风电设备、工程机械、轨道车厢和大型变压器四类。（×）

346. 大件运输许可信用承诺书有效期为2年。（×）

347. 大件运输年均核查数量在500台次以下的，可以适用远程核查。（×）

348. 日均核查数量在10件以下的，核查抽查比例不低于40%。（√）

349. 日均核查数量超过30件的，核查抽查比例不低于10%。（√）

350. 适用信用承诺的企业被发现1次车证不符的，直接取消其适用资格。（×）

351. 适用信用承诺的企业被发现2次车证不符的，取消其适用资格，且1年内不适用信用承诺办理。（√）

352. 细微偏差是指货物长度偏差不超过30厘米、宽度不超过3厘米、高度不超过3厘米，且许可高度不超过4.9米、总质量未超5%。（√）

353. 空载大件运输车辆总质量未超过49吨的，行驶高速公路不需办理《超限运输车辆通行证》。（√）

354. 使用虚假号牌的空载大件运输车辆将被列入失信名单，1年内禁止驶入高速公路。（√）

355. 空载大件运输车辆持临时号牌通行高速公路的，收费站应拍照存档，存档期限为12个月。（×）

356. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023），大件运输按外廓尺寸和最大轴荷分别分级，当确定的分级不一致时应按最高级别确定，因此一辆大件运输车可以为A尺寸级与D质量级。（√）

357. 《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）将A尺寸级总宽度上限取3.00米，依据是四级公路车道宽度为3.00米且无硬路肩。（√）

358. 根据《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）第6.3.2条，大件运输通行匝道时，车货外廓边缘与护栏等设施或任何障碍物之间的预留空间不宜小于0.5米，不应小于0.25米。（√）

359. 大件运输车辆通行时，路线纵坡不大于3%的路段不受纵坡坡度和坡长限制，无须验算；通行速度小于或等于5km/h时，荷载冲击系数μ=0。（√）

360. 桥梁技术状况为4类、5类的桥梁不满足公路大件运输安全通行的结构可通行性要求。（√）

